사용량 격증수전 현장조사 보고

결재	주무관	요금과장
	임상택	02/02
		변정호

임시급수 수도계량기 설치후 사용량 격증과 관련하여 현장조사 후 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2024. 2. 2.

조사자 : 행정 6급  임상택

○ 수도계량기 현황

연번	고객번호	주 소	성명	업종	구경	기물번호	내용
1	*********	*************	*******	***	***	************	*************

○ 조사내용

- 상기 소재지 주상복합건물 신축준비중인 임시급수 일반용 단독수전.

- 2023년12월28일 임시급수 설치후 24년1월24일 정례검침시 사용량 과다격

증(사용량592㎥사용기간27일) 및 계량기밸브 열려있고 함내에서 누수되어

밸브 잠금처리함, 현장조사한바 공사진행이 안되고 있는 공터 상태에서 계량

기만 설치되있으며, 시공사직원(*********************)확인한바

착공허가 나질않아 임시급수 계량기만 설치하고 공사용수 사용을 위한 배관

연결 안했다고하여 현장 확안한바 나데지 계량기 보호통 만 설치되 있음.

○ 현장 및 설치 계량기사진

급수공사후 계량기함 사진	1/31일 현장 계량기함 사진	1/31일 현장배경 사진

○ 처리자의견

- 현장조사 확인한바 급수공사(개전일 23년12월28일 25mm)계량기만 설치 되있으며, 착공 미허가로 굴착등 급수관 미설치된 상태로 방치되 있음.

사용량 과다 발생은 사업소 시설관리과 급수공사이후 밸브 잠금처리하고 현장 공사시 배관 연결하여 사용하여야 하나 착공 미허가로 배관연결공사전 계량기밸브 잠금처리가 되질안아 배관으로 방류됨. 과다 사용량의 원인은 수도계량기 밸브 열림에 있으며, 시공사 담당 수도사업소 계량기 설치이후 공사전이라 현장 방문한사실이 없고 물사용할수 있는 급수전 설치전이라 계량기함 열고 밸브 잠금을 해제할 이유가 없다고 진술함.

아래 사진과 같이 조사일 현재 현장은 나데지 상태로 급수전 설치한곳이 없어 시공사 사용으로 판단하기는 어려움이 있어 사용량 미부과 하고자 합니다. 끝.