문서번호	정수과-634
결재일자	2024. 2. 6.
공개여부	부분공개(5)

주무관		주무관		정수과장					결재
권학선		김경희		02/06
				김경진
협 조	주무관		주무관		주무관			주무관
	이철		김동선		이지수			이경우

산업안전보건 특별교육 일지 (폭발성 물질 등 취급작업 2회차)

교육일자	2025년 2 월 5 일 (월) 09:00~12:00, 13:00~14:00 (4시간)					작 성 자			연구사 권학선
사업소명 (부서명)	구의아리수정수센터 (정수과)					교육장소			수질연구실 내
교육 구분	□1. 채용 시 교육(8시간 이상) □2. 작업내용 변경 시 교육(2시간 이상) ■3. 특별교육(16시간 이상) □4. 정기안전보건교육(매분기 6시간 / 3시간 이상) □5. 관리감독자 교육(16시간 이상) □6. 기타 교육
교육 인원	구분		남	여			계	비고
	교육 대상 인원		6				6	- 실험실 직원 (이경우, 이지수, 김경희, 김동선, 이철, 권학선)
	교육 실시 인원		6				6
	교육 미실시 인원		0				0
교육 제목	작업대상별 특별교육 「폭발성·물반응성·자기반응성·자기발열성 물질, 자연발화성 액체·고체 및 인화성 액체의 제조 또는 취급작업」
교육 방법	■ 집체 및 현장교육 병행 □인터넷 원격교육
특별교육 대상작업 (취급물질)	대상물질 - 자기반응성물질 : 차아염소산나트륨(NaClO3), 과망간산칼륨(KMnO4), 중크롬산칼륨(K2Cr2O7) - 자기발열성물질 : 활성탄, 산화알루미늄 - 인화성물질 : 메틸알콜, 아세톤, 에틸알콜 - 물반응성물질 : 과산화수소, 황산, 질산
교육 내용	폭발성·물반응성·자기반응성·자기발열성 물질, 자연발화성 액체·고체 및 인화성 액체의 제조 또는 취급작업 ○ 폭발성·물반응성·자기반응성·자기발열성 물질, 자연발화성 액체·고체 및 인화성 액체의 성질이나 상태에 관한 사항 ○ 폭발 한계점, 발화점 및 인화점 등에 관한 사항 ○ 취급방법 및 안전수칙에 관한 사항 ○ 이상 발견 시의 응급처치 및 대피 요령에 관한 사항 ○ 화기·정전기·충격 및 자연발화 등의 위험방지에 관한 사항 ○ 작업순서, 취급주의사항 및 방호거리 등에 관한 사항
교육강사	성 명	연구사 권학선			소속 및 직책					구의아리수정수센터 소장 자체 교육강사 임명 (3년 이상 경력자)
특이사항	※ 총16시간중 누적 8시간 교육완료

붙임 : 1.교육참석자 명단                                1부.

2.교육자료(화재 폭발 예방_화공안전)              1부. 끝.

< 체계적 교육 실시계획 >

□ 교육제목 : 폭발성·물반응성·자기반응성·자기발열성 물질, 자연발화성 액체·고체 및 인화성 액체의 제조 또는 취급작업

□ 교육 기간 : 2024.1.29 ~ 2.22 (총 16시간)

구분	교육 일자	교육 시간	세부 교육내용	교육 대상자
				실험실
				권학선	이지수	김경희	김동선	이철	이경우
1회차 (완료)	'24.1.29(월) 09시~12시, 13~14시	4시간	○ 산업안전보건의 위험물 종류, 성질, 위험성 ○ 폭발,화재 및 위험물의 제조/취급시 안전조치 ○ 화학사고 발생시 안전조치 ○ 사고사례	○	○	○	○	○	○
2회차 (금회)	'24.2.5(월) 09시~12시, 13~14시	4시간	○ 화공안전 화재 폭발 예방 - 연소의 원리 및 형태 - 화재 종류 및 소화 원리 - 폭발 종류 및 예방 대책 - 사고원인 및 대책	○	○	○	○	○	○
3회차	'24.2.16(금) 09시~12시, 13~14시	4시간	○ 위험물 안전관리 수칙 - 위험물 4종 안전관리 수칙 - 폭발성 물질, 물반응성물질, 발화성물질, 인화성물질 등	○	○	○	○	○	○
4회차	'24.2.22(목) 09시~12시, 13~14시	4시간	○ 유해, 위험물질 안전수칙 ○ 폭발, 화재 누출 사고예방 ○ 화기 안전작업 등	○	○	○	○	○	○

<교육 사진>

화공안전 화재폭발 예방 교육

화공안전 화재폭발 예방 목차 소개

화재의 종류 설명

주요 사고사례 교육

< 세부 교육 내용 >

□ 연소 및 연소 메커니즘

○ 연소 : 빛과 열을 수반하는 급격한 산화 반응

- 가연성 물질 + 산화제(산소)  →  반응 생성물 ( 빛, 열)

○ 연소의 화학반응은 원계에서 생성계로의

물질의 변화로서 원계에 일정한 활성화

에너지가 주어져서 활성 상태에 달하면

에너지가 높은 곳에서 낮은 곳

즉, 안정한 상태가 되기 위해 에너지를

방출하면서 생성계로 옮겨감

○ 연소가 계속되기 위해서는 활성화 에너지를

받아 발화하고 나서, 이 때 생기는 연소열에

의해 미 반응부분의 활성화가 계속 일어나는

연쇄반응이 필요하게 됨

○ 연소의 3요소

가연물, 산소(공기), 점화원을 연소의 3요소라 부르며,

이 중 어는 하나라도 없으면 연소가 이루어질 수 없으므로 이들 3요소 중 하나 이상을

제거하거나 격리 시키는 것이 곧 불을 끄는 소화의 원리임

□ 인화점과 발화점

○ 인화점

액체 표면에서 증발이 일어나 연소 범위의 혼합물을 만들어 점화가 가능한

가장 낮은 온도를 말하며, 인화된 후 연소가 지속될 수 있는 가장 낮은 온도가 연소점 임

○ 발화점

한편, 별도의 점화원이 없어도 가연성 물질을 계속 가열하게 되면 일정온도에 도달하면

불이 붙게 되는데 이 온도를 자연발화온도 또는 발화점이라고도 함

○ 물질별 인화점과 발화점

○ 염소범위 (폭발범위)

- 연소 하한계를 LFL(Lower Flammable Limit), 연소 상한계를 UFL(Upper Flammable Limit), 폭발 하한계를 LEL(Lower Explosive Limit), 폭발 상한계를 UEL(Upper Explosive Limit) 이라고 함

- 공기 중에 가연성 가스가 일정범위 이내로 함유되었을 경우에만 연소가 가능함.

이것은 물질의 고유한 특성으로서 연소범위 또는 폭발범위라고 하며 표와 같다.

□ 화재의 종류

○ A급 화재(일반화재)

- 개념 : 연소 후 재를 남기는 종류의 화재로서 가장 일반적인 화재이며 나무, 종이 섬유

등의 가연물 화재가 이에 속함

- 소화 : A급 화재는 보통 물을 함유한 용액으로 냉각, 질식소화의 효과를 이용함

○ B급 화재(유류화재)

- 개념 : 연소 후 재를 남기는 종류의 화재로서 유류, 가스등의 가연성 액체나 기체 등의

화재가 이에 속함

- 소화 : B급 화재는 포말, 분말약재를 사용하여 주로 질식소화의 효과를 이용함

○ C급 화재 (전기화재)

- 개념 : 전기설비 등에서 발생하는 화재로서 수변전 설비, 전선로의 화재가 이에 속함

- 소화 : C급 화재는 금수성 화재이며 전기적 절연성을 갖는 CO2, 할론(Halon), 분말 등의 소화 약제를 이용하여 질식, 냉각, 억제소화의 효과를 이용함

○ D급화재 (금속화재)

- 개념 : 금속 또는 금속분에서 발생하는 화재로서 이는 다른 화재에 비해 발생빈도는 높지 않으며 단체금속의 자연발화, 금속분에 의한 분진 폭발 등의 화재가 이에 속함

- 소화 : D급 화재는 화재 시 높은 온도가 발생하며 냉각 시 장시간이 소요되기 때문에 일반적으로 소화 작업이 어려운 것이 특징이다. 또한 주수소화는 물에 의해 발열하므로 적응성이 없으며 건조사, 건조규조토 등으로 소화함

○ 소화의 종류

- 소화의 원리는 연소의 반대 개념으로서 연소의 4요소인 가연물, 산소, 열(점화에너지), 연쇄반응이 성립되지 못하게 제어하는 것으로서 다음의 4가지 방법이 있음.

- 이들 중 냉각, 질식, 제거소화는 물리적 소화(Physical Extinguish)이나,

억제(연쇄반응차단)소화는 화학적 소화(Chemical Extinguish)가 된다.