문서번호	시설건설과-1581
결재일자	2024. 2. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설건설과장	시설부장
오장록		이승우	02/16
			전태호
협조
	주무관		강은영

「광암수계 배수관로 정비공사(1공구)」

「기존관 폐기물(폐콜타르)처리」검토보고

2024.  2.

서울아리수본부

(시설건설과)

「광암수계 배수관로 정비공사(1공구)」

「기존관 폐기물(폐콜타르)처리」검토보고

시설부장 : 전태호☎3146-1501 시설건설과장 : 이승우☎1490 담당 : 오장록☎1497

「광암수계 배수관로 정비공사(1공구)」시행 중 건설사업관리단으로부터 제출된 기존관 내 폐기물(폐콜타르) 발생에 따른 처리방안에 대해 검토 결과를 보고드림.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 광암수계 배수관로 정비공사(1공구, 1차수)

ㅇ 규    모 : D=300~1,800㎜, L=8.3㎞

ㅇ 공사기간 : '22. 3.21.~'27. 8.16.(1차수 '22. 3.21.~'24. 9.25.)

ㅇ 도 급 비 : 55,241,000천원(1차수 17,705,000천원)

ㅇ 시 공 사 : 계룡건설산업(주) 대표 한승구 외 1개사

ㅇ 감 리 사 : (주)천일 대표 김창옥 외 4개사

□ 관련근거

ㅇ 관련문서

- **********************************************************

ㅇ 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률

	< 제16조(건설폐기물 처리용역의 위탁·수탁 계약 등) >
① 배출자는 해당 건설공사 현장에서 발생하는 건설폐기물을 스스로 처리하거나 다음 각호의 해당하는 자에게 위탁하여 처리하여 한다. 1. 건설폐기물 처리업자 2. 「폐기물관리법」제4조 또는 제5조에 따른 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자

ㅇ 폐기물관리법 시행규칙[별표5]

	<폐기물의 처리에 관한 구체적 기준 및 방법(제14조 관련)>
3. 사업장일반폐기물의 기준 및 방법 라. 처리의 경우 자) 폐합성고분자화합물은 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 처분하여야한다. (1) 폐합성고분자화합물은 소각하여야 한다. 다만 소각이 곤란한 경우에는 파쇄·절단 또는 용융한 후 관리형 매립시설에 매립할 수 있다.

□ 보고내용

ㅇ *************************************************************************

	<환경부 질의 결과 >
◇ 폐콜타르의 경우 폐합성고분자화합물로 분류하고, 『폐기물관리법 시행규칙 제14조 (폐기물 처리 등의 구체적인 기준·방법)』에 의거하여 소각처리해야 함.

ㅇ *****************************************************************************************************

ㅇ 폐기물[폐콜타르 발생(예정)량] 산출

- ************************************************************************************

※ *******************************************************************

	탈락한 면적 (약 40%)
*********	*********

기존관 관경 (㎜)	연장 (m)	두께 (㎜)	단위중량 (t/㎥)	수 량
				제거율	TON
****	***** ******* ****** ********	*	***	***	*****
				***	*****
				***	*****
				****	*****
*****		**********************************************

□ 검토내용

ㅇ 건설사업관리단 검토의견

- ****************************************************

- ****************************************************.

- ********************************************************************

ㅇ 발주처 검토의견

- **************************************************************************************************************************

□ 조치 계획

ㅇ **************************************************************************************************

ㅇ *******************************************************************************

붙 임 : 현장 폐기물(폐콜타르) 발생량 및 처리방안 보고 각 1부.  끝.