문서번호	기전과-2091
결재일자	2024. 2. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
정상엽		최경주	02/16
			손경철
협 조
	관리단속과장			박진기
	도로보수과장			유은중
	시설보수과장			안준수

현장 점검 및 작업 시

차량 운용 개선방안

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 02. 15. (목)

서부도로사업소

(기전과)

현장 점검 및 작업 시

차량 운용 개선방안

우리 사업소 현장 점검 및 작업 시 직원의 안전을 위해 차량 운용 방안을 수립함.

Ⅰ		현 황

□ 최근 발생사고

ㅇ 도로 끝차선 정차 중 상대차량의 운전 부주의로 후방추돌

- 사인보드X, 라바콘X

ㅇ 지하차도 끝차선 정차 중 상대차량의 순간 부주의로 후방추돌

- 사인보드O, 라바콘X

□ 점검 및 작업 차량 운용 현황

ㅇ 점검차량

- 사인보드 설치 차량은 단독배차하여 점검

- 사인보드 미설치 차량은 상시 배정된 작업보호 차량은 없으나 필요시 배차하여 동시배치

※ 사인보드 차량 부족으로 현실적으로 동시배치 어려움

ㅇ 작업차량 : 작업차량과 작업보호차량(충격완충장치 장착)을 함께 배치하여 작업 현장 투입

※주요 중·소형 차량 현황                                                           (단위: 대)

작업차량 (2.5톤)		작업보호차량 (1톤)		점검차량
도로 보수과	시설 보수과	도로 보수과	시설 보수과	기전과					도로 보수과	시설 보수과
				남산 1호	남산 2호	남산 3호	가로등	지하 차도
2	1	2	1	1	1	1	1 (사인보드X)	1	1 (사인보드X)	1 (사인보드X)

Ⅱ		문 제 점

□ 사인보드 미설치 차량의 정차 시 후방 차량이 정차 차량을 인지하지 못할 가능성 존재

ㅇ 사인보드 차량 부족으로 상시 배차가 어려움

□ 라바콘 미설치시 점검/작업 구역 인식 부족 및 충돌 시 안전거리 확보 부족

Ⅲ		개선방안

□ 사인보드 신규 설치

ㅇ 사인보드 미설치 점검 차량(스타렉스 2대, 스타리아 1대)의 단독배차시에도 다른 차량이 점검 차량을 인식할 수 있도록 사인보드 신규 설치

- 교통안전공단 구조변경 필요

□ 점검구역 특성에 따른 차량 배치

ㅇ 고정점검과 이동점검을 구분하여 차량 배치

- 고정점검 : 사인보드 차량 1대 및 신호수 배치, 라바콘 설치

- 이동점검 : 사인보드 차량 1대 및 신호수 배치(라바콘 병행설치 권장)

※ 신호수는 차량 전방에 배치하여 주행차량의 점검구역 및 작업자 인지를 도움

ㅇ 일반도로보다 사고위험이 큰 터널, 지하차도, 고가차도 점검 시 가능한 한 타부서 사인보드차량 또는 사업소 작업보호차량(충격완충장치 장착)을 추가 지원받아 배치

□ 안전거리 확보

ㅇ 사인보드 차량과 점검/작업구역사이 안전거리를 확보하여 2차사고 방지

ㅇ 터널 및 지하차도 입출구 인근에서 점검 및 작업 시 명순응, 암순응을 고려하여 안전거리 확보.  끝.