문서번호	정수과-789
결재일자	2024. 2. 16.
공개여부	부분공개(5)

주무관		정수과장							결재
권학선		02/16
		김경진
협 조	주무관		주무관		주무관			주무관
	이철		김동선		이경우			김경희

산업안전보건 특별교육 일지 (허가 또는 관리대상 유해물질 5회차)

교육일자

2024년 2 월 15 일 (목)

09:00~12:00, 13:00~14:00 (4시간)

작 성 자

연구사 권학선

사업소명

(부서명)

구의아리수정수센터  (정수과)

교육장소

수질연구실 내

교육 구분

□1. 채용 시 교육(8시간 이상)  □2. 작업내용 변경 시 교육(2시간 이상)

■3. 특별교육(16시간 이상)     □4. 정기안전보건교육(매분기 6시간 / 3시간 이상)

□5. 관리감독자 교육(16시간 이상)

□6. 기타 교육

교육 인원

구분

남

여

계

비고

교육 대상 인원

5

1

6

- 실험실 직원

(이경우, 김경희, 이지수

김동선, 이철, 권학선)

교육 실시 인원

5

1

6

교육 미실시 인원

0

0

교육 제목

작업대상별 특별교육

「허가 또는 관리대상 유해물질의 제조 또는 취급작업」

교육 방법

■ 집체 및 현장교육 병행   □인터넷 원격교육

특별교육

대상작업

(취급물질)

대상물질

- 수산화나트륨, 질산, 페놀, 황산, 메틸알콜, 클로로포름,

- 염산, 질산칼륨, 암모니아수

※ 페놀, 황산 : 관리대상 유해물질 중 「특별관리물질」에 해당

교육 내용

작업명	교육내용
허가 또는 관리대상 유해물질의 제조 또는 취급 작업	○ 유해화학물질 MSDS 대상별 작업요령 교육 ○ 국소배기장치 및 안전설비에 관한 사항 ○ 안전작업방법 및 보호구 사용에 관한 사항

교육강사

성 명

연구사 권학선

소속 및 직책

구의아리수정수센터 소장

자체 교육강사 임명

(3년 이상 경력자)

특이사항

※ 총 16시간중 누적 18시간 교육완료

(단, 이경우 연구사 - 누적 16시간, 이지수 연구사 - 누적 14시간)

붙임 : 1.교육참석자 명단                                            1부.

2.교육자료(MSDS 작업공정별 관링요령, 국소배기장치 이해)   각 1부. 끝.

< 체계적 교육 실시계획 >

□ 교육제목 : 허가 또는 관리대상 유해물질의 제조 또는 취급 작업

□ 교육 기간 : 2023.12.5 ~ 2024.2.19 (총 16시간)

구분	교육 일자	교육 시간	세부 교육내용 허가 또는 관리대상 유해물질의 제조 또는 취급장업	교육 대상자
				권학선	이지수	김경희	김동선	이철	이경우	박석주
1회차 (완료)	'23.12.5(화) 15시~17시	2시간	- 센터내 유해물질 목록 교육 - 인체 유해성 및 일반안전관리 교육 - 국소배기장치 종류 교육	○	○	○	○	○		○
2회차 (완료)	'24.1.25(목) 09시~12시, 13~14시	4시간	- 센터내 유해물질 목록 교육 - 관리대상 유해물질 종류와 유해성 - 관리대상 유해물질 건강장해 예방 - 화학물질 취급작업 안전	○	○	○	○	○	○	전출자
3회차 (완료)	'24.1.31(수) 09시~12시, 13~14시	4시간	- 인체 유해성 및 일반안전관리 교육 - 안전작업방법 및 보호구 사용에 관한 사항	○	×	○	○	○	○
4회차 (금회)	'24.2.6(화) 09시~12시, 13~14시	4시간	- 허가대상 유해물질 종류와 유해성 - 허가대상유해물질 건강장해 에방	○	○	○	○	○	○
5회차 (금회)	'24.2.15(목) 09시~12시, 13~14시	4시간	- 유해화학물질 MSDS 대상별 작업요령 게시 교육 - 국소배기장치 및 안전설비에 관한 사항	○	○	○	○	○	○
6회차	'24.2.19(월) 09시~12시, 13~14시	4시간	- 인체 유해성 및 일반안전관리 교육 - 국소배기장치 종류 교육	○	○	○	○	○	○

<교육 사진>

MSDS 물질별 작업요령 교육	실험용가스 MSDS 작업요령 교육
국소배기장치 사용자 교육	국소배기장치 사용자 교육

< 세부 교육 내용 >

□ 유해화학물질별 구체적인 취급기준에 관한 규정

(화학물질안전원 고시 제2022-4호, 2022.8.30 시행)

○ 관련법령 : 화학물질관리법 제13및 시행규칙 제8조「별표 1」

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
2	97-1-2	과산화수소 [Hydrogen peroxide]	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관‧저장 창고에 보관 시 의류‧가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관‧저장할 것
136	97-1-136	수산화나트륨 [Sodium hydroxide]	- 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 밀봉하여 저장할 것 - 금속부식성 물질이므로(제조자 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관할 것
184	97-1-184	암모니아 [Ammonia]	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것 - 정전기 방지조치를 취할 것 - 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관‧저장할 것 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지할 것 (단, 용기는 발화점(또는 인화점)을 초과하지 않은 온도로 보관할 것) - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것

연번	고유번호	유해화학물질 명칭	취급기준
203	97-1-203	염화 수소 [Hydrogen chloride]	- 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관‧저장할 것 - 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것
246	97-1-246	질산 [Nitric acid]	- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리할 것 - 보관‧저장 창고에 보관 시 의류‧가연성 물질 등으로부터 격리·보관하고, 혼합되지 않도록 조치할 것 - 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관‧저장할 것
405	97-1-405	황산 [Sulfuric acid]	- 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 누출물을 모아 처리할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관‧저장할 것 - 금속부식성 물질이므로(제조자 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관할 것
281	97-1-281	클로로포름 [Chloroform]	- 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관‧저장할 것
332	97-1-332	페놀 [Phenol]	- 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 - 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 - 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관‧저장할 것

□ MSDS 작업공정별 관리요령

□ 국소배기장치 안전보건 조치

□ 국소배기장치 후드의 제어풍속(산업안전보건기준에 관한 규칙, 별표13)

- 환기장치중 후드가 가장 대표적이며, 인체에 해로운 분진, 흅, 미스트, 증기 또는 가스상태의 물질을 배출하기 위해 설치함

- 가스상태 : 포위식 후드 제어풍속    :  0.4m/sec

외부식 상방흡입형       : 1.0 m/sec

외부식 측방/하방 흡입형 : 0.5 m/sec

실험실 설치형 국소배기장치	이동식 국소배기장치 (정화 필터 장착)

□ 유해화학물질 취급자의 개인보호장구 착용에 관한 규정

(화학물질안전원 고시 제2022-7호, 2022.9.30 시행)

○ 관련법령 : 화학물질관리법 제14조

산업안전보건법 및 시행규칙, 산업안전보건기준에 관한규칙,

산업안전보건법에 따른 ‘보호구 안전인증 고시’

(사고대비물질 취급자의 보호장구 착용) 호흡보호구, 보호복, 안전장갑

- 사고대비물질별로 별표1에 따라 착용 (구의정수센터는 사고대비물질 8품목임)

번호	사고대비물질	적용범위	호흡보호구	보호복	안전장갑
1	메탄올	85%이상	전면형 송기마스크이상	3또는 4형식 이상	화학물질용 안전장갑
2	페놀	5%이상	1급 방진·유기화합물용 방독
3	염산(염화수소)	10%이상	아황산가스용 방독마스크이상
4	황산	10%이상	1급 방진·아황산용 방독
5	질산	10%이상	전면형 송기마스크 이상
6	암모니아	10%이상	암모니아용 방독마스크이상
7	질산칼륨	98%이상	1급 방진마스크	5또는 6형식 이상
8	과망간산칼륨	98%이상	1급 방진마스크

(보호장구 착용 예외) 국소배기장치 등이 설치된 장소는 호흡보호구, 보호복 착용은 예외일 수 있으나,

안전장갑은 반드시 착용