문서번호	정수시설과-1825
결재일자	2024. 2. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
김한별	신왕근	이재복	02/22
			최철웅
협 조
	정수과장		조우현
	행정관리과장		김영제

안전보건협의체 회의결과 보고(2024년 2월)

2024. 2.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

안전보건협의체 회의 결과보고

************************************************

우리 정수센터 관계수급인 근로자 산업재해를 예방하기 위한 1월   안전보건협의체 회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 「산업안전보건법」

- (제64조 제1항 제1호) 안전보건협의체 구성 및 운영

□ 회의개요

ㅇ 일    자 : 2024. 2. 21.(수)

ㅇ 회의방법 : 비대면(서면)

ㅇ 참석인원

- 도급인 : 센터 소장, 정수과장, 정수시설과장, 행정관리과장

- 수급인 : ********************

ㅇ 주요 회의내용

- 중대재해 처벌법 확대 시행 관련자료 공유, 중대재해 사고사례 공유, 위험성평가 실시, 기타 중대재해예방에 대해 필요한 사항 등

□ 회의결과

ㅇ 산업재해 발생 위험 시 즉시 작업 중지 후 신속 보고

ㅇ 작업 전 10분 안전미팅(TBM) 시행 철저

ㅇ 작업 전 위험성평가 실시 및 제출 철저

ㅇ 작업 후 폐자재 처리 등 정리정돈 철저

ㅇ 밀폐공간 질식사고 예방 철저

ㅇ 근로자 법적 안전보건교육 필수 이수 후 작업 투입

ㅇ 넘어짐 사고 방지위하여 작업 시 작업장 바닥 청결 유지

ㅇ 중대재해법 적용대상 주요 사고사례 공유

- 중대재해 발생 현황('24.1.26.~2.18.)

연번	발생일	사고장소	사고경위 및 인명피해
1	’24.1.26. 10:18 ※ 사망: 1.27.	민간 공사장 (경북 영덕) 50억 이상 공사장	(떨어짐사고) 리조트 신축 공사 현장에서 말비계 위에서 조적 작업을 하던 근로자가 바닥에 쓰러진 상태(떨어짐 추정)로 발견됨(사망 1명)
2	’24.1.31. 9:19	민간 사업장 (부산 기장) 50인 미만 사업장	(끼임사고) 폐알루미늄 수거·처리 회사에서 집게차로 폐기물을 내리던 작업 중, 근로자가 집게마스트와 화물적재함 사이에 끼임 (사망 1명) ※ 50인 미만 사업장, 중처법 확대적용 최초 사고
3	’24.1.31. 9:30	민간 공사장 (강원 평창) 50인 미만 사업장	(떨어짐사고) 축사 지붕에서 태양광 설치 작업을 하던 근로자가 채광창이 파손되면서 약 6m 아래 바닥으로 떨어짐 (사망 1명)
4	’24.2.1. 16:07	민간 사업장 (경기 포천) 50인 미만 사업장	(깔림사고) 금속파이프 제조 사업장에서천장주행 크레인으로 코일을 운반하던 중 근로자가 떨어지는 코일에 깔림 (사망 1명)
5	’24.1.30. 11:34 ※ 사망: 1.31.	공공 공사장 (강원 정선) 50인 이상 사업장	(매몰사고) 정수장 현대화 사업현장에서 관로 매설중이던 근로자 2명이 약 5m 깊이 흙더미에 매몰 (사망 1명)
6	’24.2.1. 09:03 ※ 사망: 2.2.	민간 공사장 (경기 평택) 50인 이상 사업장	(맞음사고) 아파트 신축공사 현장에서 흙막이 가시설 H빔 해체 작업을 하던 근로자가 H빔에 맞음 (사망 1명)
7	’24.2.3. 10:58	민간 공사장 (경기 이천) 50인 이상 사업장	(떨어짐사고) 공장 증축공사 현장 4층에서 추락방지막 설치 작업을 하던 근로자가 15m 아래 바닥으로 떨어짐 (사망 1명)
8	’24.2.6. 08:20	민간 공사장 (서울 서초) 50인 이상 사업장	(맞음사고) 오피스텔 신축 현장에서 이동식 크레인으로 H빔 철골 자재를 운반하다 섬유로프가 파단되며 아래에 있던 근로자가 맞음 (사망 1명)

연번	발생일	사고장소	사고경위 및 인명피해
9	’24.2.6. 10:50	민간 사업장 (인천 동구) 50인 미만 사업장 50인 이상 사업장	(질식사고) 제철 공장에서 하청업체 근로자가 폐수처리조 내부 슬러시(찌꺼기) 작업 중, 질식 추정 사고 발생 (사망 1명) ※ 원청 근로자 50인 이상, 하청업체 근로자 50인 미만으로 중대재해처벌법 적용 대상
10	’24.2.7. 11:40	민간 사업장 (경기 파주) 50인 미만 사업장	(끼임사고) 아크릴 원판 공장에서 아크릴 원판을 꺼내는 작업 중, 원판 여러장이 근로자쪽으로 기울여지며 끼임 (사망 1명)
11	’24.2.12. 18:45	민간 사업장 (울산 동구) 50인 이상 사업장	(끼임사고) 조선소에서 원유설비 블록 이동 작업중 블록이 넘어지며 검사 작업을 하던 근로자들이 끼임 (사망 1명)
12	’24.2.13. 09:30	민간 공사장 (충북 음성) 50인 이상 사업장	(떨어짐사고) 아파트 신축공사 현장에서 낙하물 방지망 철거 작업을 하던 근로자가 18m 아래로 떨어짐 (사망 1명)
13	’24.2.13. 12:00	민간 사업장 (강원 정선) 50인 미만 사업장	(떨어짐사고) 농기계 제조공장에서 지붕 위 배수정비를 위해 낙엽을 청소하던 근로자가 채광창이 깨지면서 4.2m 아래 바닥으로 떨어짐 (사망 1명)
14	’24.2.15. 12:10	공공 공사장 (경기 안산) 50인 미만 사업장	(맞음사고) 교육시설에서 스프링클러 배관 설치 작업중이던 근로자들이 배관 캡이 압력차에 튀어 나오며 맞음 (사망 1명)

- (떨어짐 사고) 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시, 안전난간을 설치한 후 작업하고 설치가 곤란한 경우에는 안전대 부착설비를 설치하고 고리를 안전대 부착설비에 체결한후 작업 수행

- (끼임 사고) 산업용로봇 등 설비 내 끼임, 부딪힘 등의 위험이 있는 장소에는 방책 및 감응식 방호장치를 설치하여 근로자의 출입을 제한

기계를 청소, 점검 등을 실시하는 경우 반드시 전원차단, 운전 정지 및 방호조치(기동장치에 잠금장치 설치 등) 후 안전하게 작업

- (깔림 사고) 작업전 작업반경 내 중량물 확인 및 떨어짐 등 위험요소 확인 주의 및 작업 전 안전점검 실시 및 위험장소 경고표지 부착

- (맞음 사고) 압축된 기체 또는 액체 등이 방출되어 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에는 사전에 압축된 기체 또는 액체 등을 미리 방출시켜 위험을 방지

붙임  2월 안전보건협의체(수급인) 의견서 각 1부.  끝.