문서번호	소방행정과-1943
결재일자	2024. 2. 22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
소방위	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
박건기	장대환	공병렬		02/22
				서영배
협 조

2024년 소방장비 운용 및 관리 역량 강화 계획

2024. 02.

소방행정과

(장비회계팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2024년 소방차량 운용 및 관리 역량 강화 계획

현장 대원들의 소방차량 운전과 조작능력을 향상하여 재난대응태세를유지하기 위한 소방차량 운용능력 강화 계획임

Ⅰ		배 경

ㅇ '소방장비관리법' 제30조 및 같은 법 시행령 제34조

(소방장비운용자의 교육 · 훈련 등)

ㅇ 소방차량 안전사고 예방 및 현장 대응능력 향상

ㅇ 실습 위주의 맞춤형 교육을 통한 현장 대응능력 배양

Ⅱ		추진계획

ㅇ 대원의 수준과 직무를 고려한 현장 중심의 단계별 맞춤형 교육 추진

ㅇ 운전능력 숙달과 조작훈련으로 각종 재난현장 대응태세에 만전을 기함

구분	① 기본차량	② 전문차량	③ 특수차량
종류	▸ 펌프･물탱크･구조･구급차	▸ 화학 ･ CAFS ･ 조명배연차	▸ 고가․굴절차
대상	▸ 운전경력 1년 미만 소방위 이하 현장대원(운전 초보자)	▸ 전문차량 운용(예정)자 ▸ 5톤 이상 미숙자	▸ 특수차량 운용(예정)자
운영	▸ 도로주행 연습(300km) ▸ 소방차량 기본점검 및 조작	▸ 전문교육과정	▸ 전문교육과정 ▸ 위탁교육
주관	▸ 소방서	▸ 소방학교	▸ 한국소방산업기술원

Ⅱ		세부계획

□ 기본차량 OJT 교육

ㅇ 현장에 근무하는 모든 대원이 기본차량(펌프·물탱크·구조·구급차)의

운행과 기본적인 조작이 가능하도록 주행 과 조작훈련 시행

※ 경방·운전 보직 구분 없는 채용방식 및 소방학교 신임과정 차량운전 및 조작실습 미흡 보완

ㅇ (교육대상) 외근부서에 근무하는 소방공무원 중 기본차량 운전경력

총 1년 미만의 소방위 이하 현장대원(소방임용 필수 그 외 희망자)

ㅇ (교육차량) 4종(펌프차, 물탱크차, 구조차, 구급차)

ㅇ (교육운영) 선임운전자 멘토지정(부서장 결재)후 출동복귀 및 교육훈련         시간 등을 활용 시행(기록철저)

- 소형펌프차(중형)을 기본으로 선정하되, 훈련대상자의 보직 및 능력에         따라 기본차량 및 보조브레이크 설치차량 선택 가능

- 운전훈련 전 긴급차량 교통안전교육*을 반드시 이수하고 차종별 운전

가능한 운전면허(참고4)를 확인하여 도로 주행 훈련 참여

*「도로교통법」 제73조(교통안전교육) 제4항에 따라 긴급자동차 운행 전 교육 필수

- 차량안전담당관 및 선임 운전자를 멘토로 지정하고 운전요령, 기본적인

장비조작 및 응급조치 요령, 장비 점검요령 등 기본차량 운용에 필수적인

사항을 교육

- 훈련 중 안전확보 방안을 강구하고, 주행훈련 중 발생한 사고로         훈련대상자에 대한 불리한 조치 금지

- 도로주행 훈련은 1일 최대 20km까지 인정하며, 교통체증 등으로

주행시간이 30분 이상 시 10km를 주행한 것으로 인정

※ 300km 도로주행 후 수료증 발급하되 150Km 운행자 중간평가(80점 이상 조기 수료)

※ 도로주행 연습 시 긴급출동에 지장이 없도록 실습조 편성･운영

- 일과시간 활용, 출동 복귀 및 비 긴급출동, 교육훈련 시간 활용

ㅇ 교육관리 및 평가

- 기본차량 운행 기록대장 또는 관리대장을 작성하고 소방장비관리        시스템 운행내역(증빙자료)을 기록·관리

(119행정정보시스템) 소방자동차▸차량운행일지▸운행내역(훈련-주행연습)

- 기본차량 운전연습 300km 시행 후 수료증 발급하되, 150Km 주행       이상자에 대하여 운전능력평가표(참고2)에 의거, 평가를 시행하여         80점 이상 득점 시 조기 수료  ※ 소방학교 운전교육 시간 합산 가능

- 소방차량 기본점검 및 조작 ▸ 주행능력평가

<기본 소방차량 운전능력평가 배점 및 흐름도>

운행 전 점검평가(6점)	⇨	운행 중 조작평가(78점)	⇨	운행 후 점검평가(16점)
▸차량 외관 상태 점검 ▸각종 계기 작동상태 등		▸기본 운행능력(24점) ▸주행 심화능력(54점)		▸후진 주차 및 안전조치 ▸차량 외관 점검요령 등

평가 운영		▸(훈련 주관) 소방서 ▸(평가 시기) 월 1회 시행 ▸(수료 점수) 80점 이상 ▸(평가 반장) 전담TF팀

- (평가대상) 150Km 이상 도로주행을 수행한 자

- (평 가 관) 소방서 기본차량 교육 전담 TF팀

- (평가시기) 월 1회(관서별 소방활동 여건을 고려하여 평가횟수 조정 가능)

- (재 평 가) 80점 미만 득점 시는 주행훈련을 추가적으로 실시하고 매 50km 초과(주행 200km 도달 시) 시마다 재평가

- 적극적인 훈련 참여를 위해 기본차량 운전교육 미수료자는 타 교육

참여(입교)를 제한하고 직장교육 점수에 반영

ㅇ 안전관리

- 훈련 시행 전 부서장(센터장, 팀장) 책임하에 안전교육* 실시

* (참고3) 소방차량 안전운행 표준지침(재난현장표준작전절차 SSG 5)

- 대원별 운전경력·기량에 맞게 맞춤형 교육을 실시하고 초급자에 대해서는

충분한 장내 기능 코스연습 후 도로주행 실시

- 교육대상자의 연령 등 특약사항 필수 확인

- 실습차량 조수석 보조브레이크를 이용 및 차량 후미에 순찰차량 배치

등 조치

참고1		기본차량 (OJT) 반기별 교육실적(동작소방서)

□ 2024년 기본차량 OJT 교육결과(상반기 / 하반기)

□ 교육대상 인원 총 000명(000명 수료, 000명 미수료)

(24.6.30. 기준)

구분	기본 차량	대상 인원	수료인원					미수료인원(교육중)
			계	사	교	장	위	계	사	교	장	위
합계
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월

참고2		기본 소방차량 운전능력평가표

소 속	ㅇㅇ소방서	ㅇㅇ안전센터
성 명	소방ㅇ	ㅇㅇㅇ

▸ (운전능력평가) 80점 이상 취득 시 교육 수료

구 분		세 부 항 목		배점	점수	계
운행 전 점검평가 (6점)		차량 바닥, 측･후면, 펑크 등 외관상태 확인(복장: 근무모 착용)		2
		메인 전원, 차량 시동, 경광등, 무전기 등 조작 상태 점검		2
		각종 게이지 위치, 비상등, 보조(배기, 제이크)브레이크 등 기능 숙지		2
운 행 중 조 작 평 가 (78점)	기본 운행 능력 (24점)	주행 차선을 이탈하지 않고 운행		6
		신호 준수 및 교통상황에 맞게 교통법규 준수(방향표시등, 비상등 점등)		4
		교차로 통과 시 감속 또는 일시 정지 후, 좌･우 확인 통과		4
		커브길 진입 전 속도를 줄이고 기어 변속 후 차선 이탈 없이 운행		4
		돌발상황 발생 시 급제동(비상등 점등)		2
		운전 중 계기판 및 후사경을 수시 확인		2
		후진 시 비상등 점등 및 좌우 창문을 반드시 열고 후진		2
	심화 능력 (54점)	교통상황을 확인한 후 한 번에 유턴 가능		8
		교통 흐름에 방해되지 않게 앞지르기 및 끼어들기		8
		앞지르기 및 끼어들기 할 때 방향표시등 및 비상등 점등		8
		오르막 진입 전 속도를 줄이고 저단 변속 후 오르막 등판		6
		오르막길에서 정지 후, 30cm 이상 뒤로 밀리지 않고 운전(수동)		6
		저단기어 변속 후, 풋 브레이크와 보조(배기, 제이크)브레이크 사용		6
		① 폭 3m 도로를 25m 전진(20초 이내)		5
		② 폭 3m 도로를 25m 후진하여 최초 출발선으로 복귀(30초 이내)		7
운행 후 점검평가 (16점)		보조자 없이 차고 후진 주차		6
		정차 후 주차 브레이크 작동상태 확인		6
		적정한 고임목 받침		2
		타이어와 차량 외관 등 전체적인 확인		2
평 가 일 2024년 월 일			평가점수 점 (수료 □ / 미수료 □)

▪평가관 계급･성명: (서명)	▪평가반장 계급･성명: (서명)

참고3		소방차량 안전운행 표준지침(재난현장표준작전절차 SSG 5)

	5.1 안전운행 일반사항 5.1.1 (안전운전) 5.1.1.1 운전요원은 제반 교통법규·지침 준수 5.1.1.2 운전요원은 차량정차 및 주변 위험요인 확인 후 선탑자(지휘자)에게 보고 5.1.1.3 모든 대원은 하차 시 차량 등 주변 위험요인 확인 5.1.2 (안전벨트) 차량에 탑승한 인원은 안전벨트 착용 5.1.3 (승하차주의) 5.1.3.1 운전요원은 모든 대원 승차 및 도어 닫힘 확인 후 출발 5.1.3.2 모든 대원은 하차 시 차량 등 주변 위험요인 확인 5.1.4 (긴급표시) 차량의 운행 및 주·정차 시 타 차량 운전자가 인식할 수 있도록 경광등 및 사이렌 작동 5.1.5 (안전우선) 5.1.5.1 방어운전, 적정속도 주행 5.1.5.2 진·출입이 곤란한 지역 통과 시 다른 대원이 내려 수신호와 함께 서행 5.1.5.3 앞차와의 안전거리 확보 5.1.5.4 악천후에 대비한 장비 보유 및 장착 5.1.5.5 이면도로 또는 협소 도로에서는 보행자 및 자전거 등 돌발 상황 주의 5.1.5.6 교차로나 신호등이 설치되지 않은 장소 운행 시 주의 및 서행 (일시정지 후 좌·우 살피며 서행) 5.1.5.7 보행자 및 타 차량 움직임 파악 5.1.5.8 회전 시 보행자 및 자전거 주의 5.2 특수한 상황의 안전수칙 5.2.1 (각별한 주의) 언덕길 또는 산길, 도로 모퉁이나 커브길, 철길 건널목, 횡단보도의 경우에는 특히 주의 5.2.2 (제한속도초과) 다음의 경우에 한하여 제한속도 초과 5.2.2.1 통행량이 적은 경우, 도로·시계상태가 양호한 경우, 포장도로 5.2.3 (차선침범) 불가피하게 중앙선을 넘거나 반대차선 운행 시 5.2.3.1 전조등, 사이렌 등을 활용하여 긴급차량 운행 중을 알리며, 전방 차량 등에 주의를 기울이면서 안전속도로 서행 5.2.4 (교차로진입) 교차로 통과 시 다음의 사항에 주의 5.2.4.1 중앙선을 넘거나 반대차선으로 운행하여 교차로에 진입할 경우 5.2.4.2 교차로 진입 시 안전 확인 후 진행 5.2.4.3 시야가 나쁜 교차로에 진입할 때나 커브 길을 돌 때는 전조등을 위아래로 번갈아 비추어 차가 접근하고 있음을 알림 5.2.5 (야간운행) 야간운행 시 중앙선으로부터 조금 떨어져 운행 5.2.5.1 중앙선 부근에 서 있는 보행자에 주의 5.2.5.2 중앙선에 바짝 붙어오는 차량으로부터 방어운전 5.2.6 (감속운전) 비 오는 날, 안개 낀 날, 눈길이나 빙판길 5.2.6.1 맑은 날보다 속도를 20% 이상 감속

5.3 현장 도착 시 안전수칙

5.3.1 (미끄럼 방지) 차량의 주·정차 시 고임목의 설치 등 미끄럼 방지 조치

5.3.2 (정차방법)

5.3.2.1 주변의 주행 차량으로부터 대원·환자·현장을 보호할 수 있도록 주차

5.3.2.2 현장 활동에 활용되지 않는 차량은 안전한 곳에 정차

5.3.2.3 야간 교통사고 현장활동 시 서치라이트를 이용하여 사고지점으로 집중 조명

5.3.3 (안전표시)

5.3.3.1 접근차량이 사고를 인식할 수 있는 전방지점에 안전삼각대 등을 설치하여 안전 도모

5.3.4 (등화정리)

5.3.4.1 다른 차량의 시야에 지장이 없도록 주의

5.3.5 (정지 후 하차) 현장에 출동한 대원은 차량이 정지한 후 주변 안전을 확인하면서 하차

5.3.6 (동시출동) 고속화 도로(고속도로 등)에서 발생한 교통사고 접보 시 지원 출동 및 유관기관에 즉시 출동 요청하여 현장 활동 안전 확보

5.4 위급상황 발생 시 안전수칙

5.4.1 (타이어 파손) 주행 중 타이어 파손 시 안전수칙

5.4.1.1 핸들을 확실하게 잡음, 비상등을 켜고 서행, 길 가장 자리에 주차

5.4.1.2 어느 한쪽으로 급격히 쏠리는 위험에 대비

5.4.1.3 브레이크 페달을 가볍게 반복적으로 사용

5.4.1.4 후방의 충분한 거리에 비상용 삼각 표지판 또는 불꽃신호기 설치

5.4.2 (커브길 주행)

5.4.2.1 커브길 주행 시 과속 및 급제동은 자제

5.4.2.2 뒷바퀴가 중앙선이나 길 밖으로 미끄러지거나 차량 전복에 대비하여 주행

5.4.3 (예비동작)

5.4.3.1 미리 브레이크 페달을 반복적으로 밟아 서서히 감속

5.4.3.2 뒤 따르는 차에게 의사표시를 하여 추돌사고를 예방

5.4.4 (방지턱 통과) 감속하여 차량 움직임이 최소화되도록 운행

5.5 교통사고 발생 시 안전수칙

5.5.1 (상황보고) 상황실에 보고 (사고처리 우선원칙)

단계별 구분	주요내용
출동 중 사고	▸ 다른 출동대가 현장 출동하도록 조치 ▸ 소방차량 교통사고 현장정리
(구급차) 이송 중 사고	▸ 다른 출동대가 사고현장으로 출동하도록 조치 ▸ 운전요원은 사고처리 ▸ 다른 대원은 환자처치 ▸ 타 구급대에 환자 인계
귀소 중 사고	▸ 소방차량 교통사고 현장정리
사고처리내용	▸ 상황실에 사고내용 통보 ▸ 사상자 구호조치 ▸ 현장보존조치·경찰신고·현장대기 ※ 긴급·부득이한 경우(도로교통법 제54조) - 사상자 구호 등 필요조치 - 피해자에게 인적사항 제공 후 계속 출동

5.5.2 (상황실) 상황실은 지체 없이 다른 출동대를 현장에 출동 조치

5.5.2.1 사고가 사망 및 상당한 부상·재산피해와 관련되었을 경우 소방서장 보고

5.5.3 소방차 교통사고 발생한 경우에 소방서장에게 보고

참고4		소방차 종별 운전가능 면허

※ 도로교통법 시행규칙 제53조

구분(등록기준)	정원 및 적재량	운전가능 면허	비 고
구급차(승합)	5(6)인	1종 보통	· 긴급자동차 용어 삭제 · 승차정원(10명 이하) 단, 자동차의 구조 또는 장치가 변경된 경우 : 변경승인 전의 승차정원 또는 적재중량 ※ 차량의 변경승인 전 승차정원에 의한 면허 구분 * 카운티 25인승 → 구조버스 8인승 구조변경 : 1종 대형 * 스타리아 11인승 → 구급차 5(6)인승 구조변경 : 1종 보통 * 솔라티 15인승 → 지휘조사차 8인승 구조변경 : 1종 보통
구조버스(승합)	8인	1종 대형
지휘버스(승합)	8인	1종 보통 또는 1종 대형
펌프차(화물)	3.5/5톤	1종 보통	· 긴급자동차 용어 삭제 · 적재중량으로만 구분 · 차종이 화물(최대적재량 12톤 미만)로 등록된 차량은 1종 보통 운전가능 · 차종이 특수(총 중량 10톤 미만)로 등록된 차량은 1종 보통 운전 가능 * 5톤 구조공작차는 총중량 10톤 미만 가능
물탱크차(화물)	5/8.5톤	1종 보통
화학차(화물)	5톤	1종 보통
조배연차(특수)	5톤	1종 보통
구조공작차(특수)	5톤	1종 보통
구조공작차(특수)	8.5톤	1종 대형	· 차종이 특수(총 중량 10톤 이상)로 등록된 경우 * 8.5톤 구조공작차는 총중량 10톤 초과
소방사다리차(특수)	-	1종 대형

<운전가능 면허 확인 방법 예시>

대형화물(펌프 및 물탱크차)	대형특수(사다리차 및 구조공작차)