문서번호	정수과-935
결재일자	2024. 2. 27.
공개여부	부분공개(5)

주무관		주무관		정수과장					결재
권학선		김경희		02/27
				김경진
협 조	주무관		주무관		주무관			주무관
	이철		김동선		이지수			이경우

산업안전보건 특별교육 일지 (폭발성 물질 등 취급작업 4회차 최종)

교육일자	2024년 2 월 22 일 (목) 09:00~12:00, 13:00~14:00 (4시간)					작 성 자			연구사 권학선
사업소명 (부서명)	구의아리수정수센터 (정수과)					교육장소			수질연구실 내
교육 구분	□1. 채용 시 교육(8시간 이상) □2. 작업내용 변경 시 교육(2시간 이상) ■3. 특별교육(16시간 이상) □4. 정기안전보건교육(매분기 6시간 / 3시간 이상) □5. 관리감독자 교육(16시간 이상) □6. 기타 교육
교육 인원	구분		남	여			계	비고
	교육 대상 인원		5	1			6	- 실험실 직원 (이경우, 이지수, 김경희, 김동선, 이철, 권학선)
	교육 실시 인원		5	1			6
	교육 미실시 인원		0				0
교육 제목	작업대상별 특별교육 「폭발성·물반응성·자기반응성·자기발열성 물질, 자연발화성 액체·고체 및 인화성 액체의 제조 또는 취급작업」
교육 방법	■ 집체 및 현장교육 병행 □인터넷 원격교육
특별교육 대상작업 (취급물질)	대상물질 - 자기반응성물질 : 차아염소산나트륨(NaClO3), 과망간산칼륨(KMnO4), 중크롬산칼륨(K2Cr2O7) - 자기발열성물질 : 활성탄, 산화알루미늄 - 인화성물질 : 메틸알콜, 아세톤, 에틸알콜 - 물반응성물질 : 과산화수소, 황산, 질산
교육 내용	폭발성·물반응성·자기반응성·자기발열성 물질, 자연발화성 액체·고체 및 인화성 액체의 제조 또는 취급작업 ○ 폭발성·물반응성·자기반응성·자기발열성 물질, 자연발화성 액체·고체 및 인화성 액체의 성질이나 상태에 관한 사항 ○ 폭발 한계점, 발화점 및 인화점 등에 관한 사항 ○ 취급방법 및 안전수칙에 관한 사항 ○ 이상 발견 시의 응급처치 및 대피 요령에 관한 사항 ○ 화기·정전기·충격 및 자연발화 등의 위험방지에 관한 사항 ○ 작업순서, 취급주의사항 및 방호거리 등에 관한 사항
교육강사	성 명	연구사 권학선			소속 및 직책					구의아리수정수센터 소장 자체 교육강사 임명 (3년 이상 경력자)
특이사항	※ 총16시간중 누적 16시간 교육완료

붙임 : 1.교육참석자 명단                                1부.

2.교육자료(폭발성물질 등)                        6부. 끝.

< 체계적 교육 실시계획 >

□ 교육제목 : 폭발성·물반응성·자기반응성·자기발열성 물질, 자연발화성 액체·고체 및 인화성 액체의 제조 또는 취급작업

□ 교육 기간 : 2024.1.29 ~ 2.22 (총 16시간)

구분	교육 일자	교육 시간	세부 교육내용	교육 대상자
				실험실
				권학선	이지수	김경희	김동선	이철	이경우
1회차 (완료)	'24.1.29(월) 09시~12시, 13~14시	4시간	○ 산업안전보건의 위험물 종류, 성질, 위험성 ○ 폭발,화재 및 위험물의 제조/취급시 안전조치 ○ 화학사고 발생시 안전조치 ○ 사고사례	○	○	○	○	○	○
2회차 (완료)	'24.2.5(월) 09시~12시, 13~14시	4시간	○ 화공안전 화재 폭발 예방 - 연소의 원리 및 형태 - 화재 종류 및 소화 원리 - 폭발 종류 및 예방 대책 - 사고원인 및 대책	○	○	○	○	○	○
3회차 (완료)	'24.2.16(금) 09시~12시, 13~14시	4시간	○ 위험물 안전관리 수칙 - 위험물 4종 안전관리 수칙 - 폭발성 물질, 물반응성물질, 발화성물질, 인화성물질 등	○	○	○	○	○	○
4회차 (금회)	'24.2.22(목) 09시~12시, 13~14시	4시간	○ 유해, 위험물질 안전수칙 ○ 폭발, 화재 누출 사고예방 ○ 화기 안전작업 등	○	○	○	○	○	○

<교육 사진>

유해물질 안전수칙

화기 안전작업

화재폭발 설명

< 세부 교육 내용 >

□ 유해물질 안전수칙

1. 유해물질은 소정의 장소, 용기에 격납하여야 한다.

2. 유해물질은 지정된 표시를 하여야 한다.

3. 취급관계자 이외에는 작업장 출입을 금한다.

4. 작업장 내에서는 담배, 음식을 금한다.

5. 음식물을 섭취하기전에는 손을 깨끗이 닦아야 한다.

6. 보호구(방독마스크, 고무앞치마, 내산장갑 등)나 방호장치는 용도에 적합한 것을

사용해야 한다.

7. 작업장의 통풍환기에는 항상 주의한다.

8. 신체에 이상(두통, 복통, 설사)을 느끼면 곧 의사나 보건관리자의 상담을 받는다.

9. 정하여진 특수건강진단은 규정된 기간마다 반드시 받는다.

10. 강한 산이나 알칼리류는 신체에 접촉되지 않도록 보호구를 착용하고 조심해서

취급한다.

□ 유해물질 저장소 안전수칙

1. 저장소에서 불꽃, 담뱃불, 불티 등 화기를 엄금한다.

2. 저장소에서는 정리정돈을 잘하고 폐기물은 매일 정리한다.

3. 위험물취급시 용기의 전도전락, 충격을 금한다.

4. 정전기가 발생하지 않도록 한다.

5. 허가량 이상 저장하지 않도록 한다.

6. 위험물의 취급 및 불출은 관리자 입회하에 한다.

7. 소방시설은 1일 1회 이상 점검하고 작동요령을 익힌다.

8. 위험물 저장소 출입시 규정된 안전수칙을 반드시 지킨다.

9. 종류가 다른 위험물은 각각 구분하여 별도 보관한다.

□ 유해물질 취급 안전수칙

1. 부서장은 안전수칙을 제정하고 취급방법, 대피요령 등을 교육시켜야 한다.

2. 위험물은 반드시 명확한 표시가 있어야 하고 취급방법을 확인한다.

3. MSDS를 작업장에 비치하여 위험물품을 처리, 운송, 사용할 때 활용가능토록 한다.

4. 위험물에 적합한 안전보호구를 준비한다.

5. 가연성 물품은 지정된 장소에 저장하고 고온이나 화기에 접촉되지 않도록 한다.

6. 폐기처분은 정해진 규정에 따라 적절한 절차에 따라 시행한다.

7. 누출시 처리절차는 다음과 같다.

- 국부지역에 누출시 접근 경고표지와 지역내 출입금지 조치

□- 광역지역에 누출시 비상벨을 누르고 신속히 대피

□- 부서장, 비상대책위원회 또는 안전실에 연락

□- 위험정도가 경미하면 안전보호구 착용 후 비상조치

□- 원인조사하여 환경피해 최소화

□ 유해물질 보관함 안전수칙

1. 규정품목만 보관한다.

2. 내부의 정리정돈을 철저히 한다.

3. 모든 용기는 밀폐시켜서 보관한다.

4. 품목별로 구분토록하고 위험물 명칭을 표기하여 보관한다.

5. 주위에 인화성 물품을 방치하지 않는다.

6. 담당자 이외에는 취급하지 않는다.

7. 파손되지 않도록 취급시 주의한다.

8. 응급처치 방법은 다음과 같다.

□피부에 묻었을 경우 : 물로 충분히 씻어낸다.

□눈에 들어갔을 경우 : 흐르는 물(수돗물)로 충분히 씻은 후 의사 또는

보건관리자에게 상담한다.

□바닥에 흘렀을 경우 : 위험물의 종류에 따라 유출자리를 물로 씻어내는 등의 적절한

조치를 한다.

□증기를 흡입했을 경우 : 신선한 공기를 흡입토록하고 즉시 의사의 진찰을 받도록 한다.

□ 유해물질 작업 안전수칙

1. 작업허가서가 필요한 작업은 다음과 같다.

□- 유해위험물질 취급작업, 화기사용 작업

□- 연장전선, 조명기구나 엔진사용 작업

□- 공장내 공사, 중량물 이동작업

□- 밀폐된 공간 작업시, 고소작업

2. 작업허가시간은 통상 1교대조를 초과할 수 없다.

3. 작업과 관련된 안전사항을 숙지해야 한다.

4. 작업중 예기치 않은 상황이 발생하면 즉시 작업을 중지한다.

□ 화재예방 안전수칙

1. 금연수칙을 잘 지킬 것

2. 인화성물질을 취급하는 곳에서 화기작업을 할 경우 반드시 화기작업허가를 득한 후에 작업할 것

3. 금연구역에는 가연성물질이 있음을 뜻하므로 가연성물질이 보이지 않더라도 화기를 사용하지 말 것

4. 가연성 쓰레기 등은 금속용기에 모아 버려야 하며 보관시에는 밀폐하여 둘 것

5. 소화기의 점검, 소화액 보급 등을 철저히 하고 점검표를 붙여서 점검, 정비, 사용,

소화액 사용 등을 상세히 기록할 것

6. 소화기의 비치장소를 사전에 알아 둘 것

7. 소화기의 사용방법을 알아 둘 것

8. 비상탈출구의 위치를 알아 두고 비상탈출구는 언제나 사용할 수 있도록 해 둘 것

9. 소화기나 소방호스, 소화전은 정상으로 유지해 놓을 것

10. 휘발유, 석유, 납사 등에 젖은 옷은 즉시 갈아 입을 것

11. 관리감독자가 교육한 안전교육내용에 따라 인화성물질을 취급할 것

12. 경보장치의 위치와 사용방법을 알아 둘 것

13. 화기사용 후에는 반드시 소화상태를 확인하고 작업장을 떠날 것

14. 하수구에는 절대로 유류를 버리지 말 것

15. 페인트작업시에는 특히 화기에 주의할 것

□ 화재예방1. 방화설비 및 소화설비를 정기적으로 검사 한다.

2. 화재가 날 수 있는 위험요소를 사전에 파악하고 불필요한 것은 제거한다.

3. 인화성물질은 화기와 접촉하지 않도록 관리를 철저히 한다.

4. 흡연은 허가된 지역에서만 가능하다.

5. 담배꽁초는 함부로 버리지 않는다

6. 재털이는 일반 쓰레기와 분리수거한다.

7. 발열 전기용품은 보호장치가 설치된 것을 사용한다.

8. 안전통로와 안전문은 정기적으로 검사한다.

9. 내연성, 내화성의 재료를 사용한다.

10. 가연물체 보관시 방화벽으로부터 1m 이상 이격시킨다.

11. 인화성물질은 필요한 양 외에는 작업장소에 비치하지 않는다

□ 대피요령1. 방화설비 및 소화설비를 정기적으로 검사 한다.

1. 정기적으로 소방 및 대피 훈련을 실시한다.

2. 불을 발견하면“불이야”하고 다른 직원에게 알린다.

3. 화재발신기를 누른다.

4. 가동중인 설비의 전원 차단기를 내린다.

5. 화학약품의 배출버튼을 누른다.

6. 화재가 소규모일 경우 소화기로 신속하게 초기 진압한다.

7. 대형화재시 안전팀 또는 119로 신고 후 신속히 안전지대로 대피한다.

8. 대피시 엘리베이터 사용은 금한다.

9. 소방차가 도착하면 자체 화재진압 요원은 화재진압에 필요한 지원활동을 실시한다.

10. 소방대장의 지시하에 행동한다.