문서번호	정수과-2051
결재일자	2024. 2. 28.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
최원섭		박동식	02/28
			김민섭
협 조
	주무관			양은영

자양취수장 염소가스 고압배관 압력계 기능점검 계획

2024. 02.

자 양 취 수 장

【 정 수 과 】

염소가스 고압배관 압력계 기능점검 계획

고압가스 시설(염소) 배관에 설치된 압력계를 고압가스안전관리법

점검 기준에 의하여 기능 및 표준압력계로 비교 측정을 실시하여 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	추진 근거

고압가스 안전관리법 시행규칙 [별표8]

○ 고압가스 저장·사용의 시설·기술·검사 기준

고압가스 안전관리법 시행규칙(별표8)

1. 고압가스저장

2) 점검기준

나) 압력계는 3개월에 1회 이상 표준이 되는 압력계로 그 기능을 검사할 것.

추진 목적

○ 고압배관 압력계 비교측정

- 염소 용기의 교체, 설비의 수리 및 점검 운영시 설비 내부 독성가스의

잔류 유,무를 육안으로 확인하기 위하여 정기적으로 압력계의 정상작동

여부를 기준이 되는 표준압력계로 비교 측정하여 안전사고를 사전에 예방.

점검 대상 현황

대상	점검 수량	점검방법	횟수	특성
염소배관용 압력계	2EA	전문업체 기능검사	4회/1년 (3월, 6월, 9월, 12월)	독성가스 (조연성)

Ⅱ	예산 및 지출방법

구매 건명 : 자양취수장 염소가스 고압배관 압력계 기능점검

소요 예산 : ***************************

지출 방법 : 4회(12월)차 기능점검 완료 후 지급

- 카드결제 후 결제계좌 입금 조치

- 소액이므로 2개 이상의 견적서를 받아 최저가 전문업체에 의뢰

예산 과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축,                  정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(원수및취수비)

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 고압가스 저장,사용의 시설,기술,검사 기준  끝.