문서번호	정수시설과-2099
결재일자	2024. 3. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
성민제	이재복	03/04
		최철웅
협 조
	정수과장		조우현

2024년 광암아리수정수센터 해빙기 대비

시설물 및 공사장 안전관리 추진계획

2024. 3.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2024년 광암아리수정수센터 해빙기 대비

시설물 및 공사장 안전관리 추진계획

광암아리수정수센터소장: 최철웅☎3146-5301 정수시설과장 :이재복☎5370 담당 :성민제☎5383

해빙기에 발생되는 시설물 및 공사장의 균열, 붕괴 등으로 인한 사고를 사전에 방지하기 위해 해빙기 안전관리 대책을 추진하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진배경

ㅇ 겨울철에 지표면 사이 수분이 얼면서 토양이 부풀어오르고 해빙기기온이 내려가면서 땅속 수분이 녹아 지반이 약해짐

ㅇ 이에 따라 해빙기에는 건설현장 및 시설물의 붕괴, 균열 등 안전사고 발생으로 인한 인명 및 재산 피해 발생 우려

□ 추진근거

ㅇ「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

ㅇ「중대재해 처벌 등에 관한 법률」제9조2항(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보 의무)

ㅇ 2024년 해빙기 대비 상수도 시설물 및 공사장 안전관리 추진계획 통보

- 본부 안전조사과-1713(2024.2.19)

□ 추진방향

ㅇ 중대재해처벌법 시행 관련 안전사고 예방에 선제적 대응

ㅇ 해빙기 취약시설 위주 안전점검 실효성 제고

- 사면 경사진 곳, 취약한 시설물 등 집중 관리대상 시설물 점검

- 공정안전관리(PSM) 대상시설(염소시설) 안전점검

- 주요 시설물 또는 대형 공사장은 전문가 합동점검 시행

ㅇ 수질오염 선제적 관리를 통한 안정적 수질관리

- 해빙기 수질관리를 위해 요인 모니터링 강화 및 약품 투입 최적화

- 수질오염사고 현장 대응역량 및 사전예방 체계 강화

Ⅱ		시설물 현황

□ 시설물 현황

구 분		정 수 시 설	시설물 종류	안전등급
위 치		하남시 서하남로 293 (면적 : 206,693㎡)	제1종	B등급(양호) ※'23년 정밀진단용역 결과
시설 용량	표준처리	40만톤/일
	고도처리	25만톤/일

※ 1종 시설물 : 1일 공급능력 4만톤 이상의 지방상수도

※ B등급 : 보조부재에 경미한 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며      내구성 증진을 위하여 일부 보수가 필요한 상태

Ⅲ		추진내용

□ 점검개요

ㅇ 점검기간 : '24.2.19. ~ '24.3.15.

ㅇ 점검대상 : 정수센터 시설물 및 공사현장

ㅇ 점검방법 : 분야별 자체점검 및 전문가 합동점검 병행

① 분야별 자체점검 : 분야별 자체점검반 편성하여 자체점검

- 안전점검표에 의한 시설물 자체 중점점검

- 점검기간 : 2.19(월)~3.15(금)

분야 구분	토목‧건축	기계설비	전기설비	수질·환경
총 괄	정수시설과장			정수과장
반 장	***	***	***	***
반 원	***	************	******* *******	***************

- 점검시 '상수도분야 안전관리점검단' 외부전문가 합동점검 실시

□ 주요 점검내용

【 토목·건축분야 】

ㅇ 기초지반

- 기초지반 연약화로 붕괴 침하 발생 유무

- 비탈면 낙석 및 붕괴 발생 여부

- 비탈사면 보호, 보강시설의 상태

- 주변지반 부등침하, 융기현상 발생 여부

ㅇ 건축물

- 건축물의 구조적 변형, 파손, 균열 발생 여부

- 주변 배수시설 관리상태 적정 여부

- 건축물의 기울음, 외벽 경사 발생 여부

【 기계·전기 분야 】

ㅇ 전기분야

- 특고압반, 변압기 등 수배전설비 가동 및 관리상태

- 인입전선로 배관, 케이블 상태 이상 여부

- 계측제어설비 등의 동작상태, 이상소음 발생 여부

ㅇ 기계분야

- 모터펌프 운전 중 소음 및 진동 발생 여부

- 전동밸브 동작상태 이상 유무

【 수질 분야 】

ㅇ 정수약품시설

- 가스감지기 및 긴급차단밸브 정상작동 여부

- 수처리 이송배관, 배관 균열 등으로 인한 누출 여부

- 염소 투입설비 정상 가동 여부(기화기, 진공조절기 등)

ㅇ 관련법규 준수 및 매뉴얼 현행화 여부

- 화학물질관리법, 고압가스안전관리법 등 관련 법규 준수 여부

- 고압가스 안전관리 규정 등 매뉴얼 현행화 여부

□ 점검 후 조치계획

ㅇ 중대한 결함이나 위험요인 발견 시 재난 방지를 위하여 상황별로 현장 응급조치 우선 시행(연간단가업체)

ㅇ 필요시 외부전문가와 추가 합동점검을 실시하여 후속조치 시행

ㅇ 경미한 사항은 즉시 조치, 예산 수반 사항은 조치계획 수립 후 정비

Ⅳ		행정사항

□ 해빙기 점검 결과 제출('24.3.25)(본부 안전조사과)

□ 시설물 점검결과 지적사항 조치 이행 철저

□ 각종 사고 및 재해 발생시 본부, 서울시 등 즉시 통보

붙임  1. 해빙기 대비 안전점검표 1부.

2. 해빙기 대비 시설물 점검 결과서(양식) 1부.  끝.