문서번호	급수운영과-3468
결재일자	2024. 3. 4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
노병권	정수용	03/04
		代정수용
협 조

상수도 시설물 정비계획 보고

2024. 3.

강서수도사업소

(급수운영과)

상수도 시설물 정비계획 보고

해빙기 대비 구로구 관내 상수도 시설물을 점검 및 산업안전상태 평가시 지적사항이 발생되어 이에 대한 시설물 정비 계획을 보고 드림.

□ 일반 현황

○ 점검기간 : 2024. 2. 26.~ 2. 29.

○ 조사내용 : 상수도 시설물 점검

○ 점 검 자 : 노병권 외 2

□ 시설물 적출 현황

연번	위 치	시설물명	규격	조사내용	조치계획	비 고
1	궁동230-10	온수올림터	1개	이산화탄소 소화기 상단 용도 외 사용금지 표지판 미 부착	표지판 부착
2	궁동230-10	온수올림터	L=1.5m	펌프실 계단 난간높이 규격 미달(90cm 이하)	난간 높이 상향 보강
3	궁동230-10	온수올림터	1개	올림터 내 상수도맨홀뚜껑 단차 발생	맨홀단차 정비
4	구로동614-21	상수도맨홀	1개	맨홀뚜겅 표기 상이 (퇴수변→제수변)	맨홀뚜껑 교체
5	고척동66-26	고원초등학교 정문앞	1개	상수도맨홀 침하	맨홀철개 인상
6	개봉동335-5	개봉배수지	1식	배수로 및 주변 낙엽퇴적	배수로 및 주변 청소
7	온수동4-2	온수2배수지	1식	"	"
8	오류동산15-11	오류2배수지	1식	"	"

□ 조치의견

○ 상기와 같이 조사된 노후 시설물(제수변 및 맨홀)에 대하여 우리사업소와 계약된 『****************************************에게 작업지시(제10차)하여 시설물 유지 관리업무에 만전을 기하고자 합니다. 끝.