문서번호	시설과-2448
결재일자	2024. 3. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
천미영	문석기	이상국		03/06
				최홍연
협 조	총무과장		강준민
	조경과장		代김승희

2024년 서울대공원 수질관리 운영 계획
2024년 서울대공원 수질관리 운영 계획

2024. 3.

서 울 대 공 원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년 서울대공원 수질관리 운영 계획

대공원 내 오수처리장, 저수조 등의 시설유지 관리 및 호소와 수경시설 등의 수질관리를 철저히 하여 쾌적한 관람환경을 조성하고자 함.

Ⅰ

시설개요

주요 대상현황

구 분	규 모	관리 내용	비고
오수처리장	5,000㎥/일	공원 내 발생 오수 처리
저수조	7개소 4,020㎥	아리수 및 지하수 공급	서울랜드 별도
음수대	62개소	관람객 등 음용수 이용	야외 50개소
지하수	심정 6개소	동물사 600㎥/일 공급
호 소	5개소 9개 지점	수자원 및 수변공간 활용
수경시설	5개소	관람 환경 조성
동물사 방사장	2개소 13개 지점	동물 복지 및 사육 환경 개선	해양관, 맹수사

관련 규정

❍ 오수처리장: 하수도법 제39조

❍ 저수조, 음수대: 수도법 제26조(수질기준), 수도법 시행규칙 제22조의3

❍ 지하수: 지하수법 제20조

❍ 호  소: 물환경보전법 제15조(배출 등의 금지)

호소: 댐ㆍ보 또는 둑 등을 쌓아 계곡에 흐르는 물을 가두어 놓은 곳

❍ 수경시설: 물환경보전법 제61조의2

❍ 동물사 방사장: AZA 기각류 수질관리 기준 준용

※ 2024년 서울대공원 오수처리장 운영 계획에 따라 시행[시설과-580호(2024. 1. 17.)]

Ⅱ

그간 추진현황

❍ 오수처리장 방류수 수질검사 결과 ※ 6개월마다 1회 이상

- 검사항목: BOD, SS, T-N, T-P, 총대장균군수 총 5개 항목

- 검사결과: ************************************************

- 검사기관:************

❍ 저수조 수질검사 결과 ※ 1년 주기

- 검사항목: 탁도, pH, 총대장균군, 일반세균 등 총 6개 항목

- 대    상: 제1배수지, 제2배수지, 캠핑장

- 검사결과: **************************************

- 검사기관: **********

❍ 지하수 수질검사 결과 ※ 3년 주기

- 검사항목: pH, 총대장균군, 질산성질소, 염소이온 등 총 20개 항목

- 대    상: 심정호 6개소

- 검사결과: *******************

- 검사기관: *********

❍ 수돗물 급수관 수질검사 결과 ※ 2년 주기

- 검사항목: 탁도, 색도, pH, 철, 납, 아연, 구리 총 7개 항목

- 대    상: 종합관리사무소, 동물원관리소

- 검사결과: ********************

- 검사기관: **********

Ⅲ

예산 현황

(단위: 천원)

예산과목	예산내용	2022년 (지출액)	2023년 (지출액)	2024년 (예산액)	비 고
	총 계	******	******	******	********
사무관리비	소 계	***	***	*****
	********	***	***	*****	********
공공운영비	소 계	******	******	******
	***********	******	******	******

※ ****************************************************

Ⅳ

추진 계획

오수처리장 수질관리

❍ 처리 현황: 동물사 및 건물에서 발생한 오수를 생물여과막 공법으로

처리한 후 막계천으로 평균 2,500㎥/일 방류

❍ 방류수 수질검사

- 검사항목: SS, T-N, T-P, BOD, 총대장균군수

- 검사방법: 6개월마다 1회 이상 보건환경연구원 시험의뢰, *************

※ 유입수 포함

아리수 및 지하수 수질관리

❍ 저수조 현황

구 분	장 소	용 량	규 격			비 고
아리수	제1배수지	1,250톤	20.0m ×	12.5m ×	5.0m
	제2배수지	1,250톤	20.0m ×	12.5m ×	5.0m
	저수조(캠핑장)	140톤	8.0m ×	7.0m ×	2.5m
지하수	저수조(제1펌프장)	750톤	25.0m ×	12.0m ×	2.5m
	저수조(제1펌프장)	150톤	12.0m ×	5.0m ×	2.5m
	저수조(오수처리장 옆)	400톤	16.0m ×	5.0m ×	5.0m	미 사용
	저수조(제2펌프장)	80톤	5.35m ×	5.0m ×	3.0m	미 사용
계		4,020톤

- 점검 및 관리 방법

· 저수조 청소: 년 2회

· 먹는물 수질검사기관에 수질검사 의뢰: 년 1회 ※ 아리수 사용 저수조

(pH, 유리잔류염소, 탁도, 일반세균, 총대장균군, 분원성 대장균군)

· **************************

- 소요예산: *******************

· 안전한 공원시설물 관리운영, 공공운영비 / 공원시설물 유지보수 및 정비, 사무관리비

❍ 음수대 현황

구 분	소 계	원통형	Y형	사각형	기타(조형물)	비고
총 계	62	19	12	2	28
원 내	26	7	11	-	8	야외
원 외	15	3	1	2	9	야외
캠핑장	9	9	-	-	-	야외
실 내	12	-	-	-	12

- 음수대 수질관리

· 분기별 강남수도사업소에서 실시

(pH, 탁도, 잔류염소, 철, 구리 / 총 5개 항목)

· ****************************

호소 수질관리

❍ 호소 현황

연 못	면적(㎡)	담수량(㎥)	수심(m)	수 원	연못바닥
① 청계저수지	217,700	1,092,500	1~11	계 곡 수	토 사
② 금붕어광장	2,700	4,050	0.5~1.7		자 갈
③ 반 도 지	2,190	2,847	1~1.5		점 토
④ 숲속저수지	23,055	219,240	5~20		토 사
⑤ 원 지 동	4,100	8,200	1~1.5		토 사

※ 청계저수지: 소유자인 한국농어촌공사에서 수질관리(분기별 1회)

대공원은 5개 지점 수질검사 의뢰(분기별 1회)

*************************************

❍ 호소 유지 관리

- 수변지역 및 호소 수질 수시 감시

- 수질관리: 서울시 보건환경연구원에 수질검사 의뢰(분기별 1회)

※ 의뢰항목: SS, T-N, T-P, TOC, 총대장균군, 분원성대장균군, 클로로필a

- 대    상: 총 9개 지점

(청계저수지 5개 지점, 반도지, 금붕어광장, 숲속저수지, 원지동연못)

*******************************

수경시설 수질관리 ********

❍ 수경시설 현황

위 치	수경시설명	설치년도	관리부서	비 고
해양관	돌고래 조각분수	2007	시설과	비접촉식
테마가든	고향정원계류	2009	조경과	"
테마가든	장미원 분수	2001	"	"
리프트출발지	유스트림 수경시설	2017	"	"
동물원 정문	경관 연못	2021	"	"

❍ 운영기간: ’24. 5. 1. ∼ 10. 31.(6개월) ※ 날씨 상황에 따라 조정

❍ 수질검사

- ****************************************

*******************

❍ 관리내용

- 부서별 안내판 설치, 청소 실시 및 주기적인 물 교체 등 유지관리

동물사 방사장 수질관리

❍ 관리목적

- AZA인증의 후속조치 등에 따른 체계적인 수질관리로 동물복지 증진 및 쾌적한 식생에 기여하고자 함.

❍ 수질검사 방법

- 현장 검사(동물원 자체 실시): pH, 수온 등

- ********************

❍ 검사 대상

- 해양관(지하수): 유입구 1개소, 방사장 7개소

- 맹수사(아리수): 방사장 4개소

❍ 추진 계획

- 추진기간: ’24. 3월 ~ 10월(맹수사는 11월까지)

※ 2019년 3월부터 해양관 실시, 2024년 3월부터 맹수사 실시예정

- 검사기준: 동물원에서 정한 기준

- 검사주기: 주 1회 실시

- 조치사항: 검사결과에 따라 물교체 및 시설개선 검토 등

ⅤⅣ

기타사항

청계저수지 수문 설치 공사(2024. 3. ~ 6.) 때 호소수 수질관리 철저 등. 끝.