문서번호	수변감성도시과-3479
결재일자	2024. 3. 7.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		토양지하수팀장	수변감성도시과장
오화민		김종희	03/07
			박홍봉
협조

'23년 유출지하수 발생 및 이용현황 보고

2024. 3.

물순환안전국

(수변감성도시과)

2023년 유출지하수 발생 및 이용현황 보고

’23년 지하철, 전력구 등 지하 시설물 및 건축물 발생 유출 지하수에 대한 발생 및 이용현황을 조사하고 결과를 보고드림

Ⅰ		조사개요

ㅇ 조사대상 : 지하시설물(지하철,전력구,통신구) 및 건축물 발생 유출지하수

ㅇ 발생기간 : ’23. 1. 1. ~ 12.31.

ㅇ 조사방법 : 자치구 및 서울교통공사 등 관리기관을 통한 자료수집

Ⅱ		조사결과

□ 발생 및 이용현황 : 21.9만톤/일 발생, 13.7만톤/일 이용(62.6%)

ㅇ 배출원별 현황                                     (’23년, 톤/일)

구 분	계	지하철	건축물	전력구	통신구	터널 등
발생량	218,524	127,062	51,332	13,669	12,026	14,435
이용량	136,802 (62.6%)	105,747 (83.2%)	6,847 (13.3%)	11,485 (84.0%)	9,121 (75.8%)	3,602 (25.0%)

ㅇ 이용용도별 현황                                   (’23년, 톤/일)

구분	계	하 천 유지용수	도로청소	조경용수	수경시설인공함양	건물용수	기 타
계	136,802 (100%)	118,249 (86.4%)	149 (0.1%)	1,671 (1.2%)	11,063 (8.1%)	2,739 (2.0%)	2,931 (2.1%)
지하철	105,747	93,304	66	0	9,649	203	2,525
건축물	6,847	2,188	68	1,671	384	2,536	0
전력구	11,485	11,470	15	0	0	0	0
통신구	9,121	8,091	0	0	1,030	0	0
터널 등	3,602	3,196	0	0	0	0	406

※ 건물용수: 열원(에너지원), 화장실, 건물청소 등, 기타: 주변건물 지하수 공급 등

Ⅲ		결과분석

□ 발생 및 이용량 추이

ㅇ 최근 5년간 발생량은 지속 증가하는 반면 이용률은 감소 추세

- 이용률이 낮은 시설(건축물 13.3%, 터널 등 25.0%)의 발생량 증가에 기인

□ 발생현황

ㅇ ’22년 대비 발생량 2.1% 증가(214,052 → 218,524톤/일)

- 신규 시설이 없는 지하철, 전력구, 통신구의 유출지하수 발생량은 소폭 감소하였으나, 건축물, 터널 등은 꾸준하게 신규 시설의 증가로 발생량 증가

□ 이용현황

ㅇ ’22년 대비 이용률 1.8% 감소(64.4% → 62.6%)

- 전체 배출원 중 이용률이 낮은 건축물과 터널 등이 차지하는 비중 증가

‣ 발생량 비중: 건축물 21.8%, 터널 등 3.8% → 건축물 23.5%, 터널 6.6%

ㅇ 배출원별 이용률은 전력구(84.0%), 지하철(83.2%), 통신구(75.8%) 순

- 이용용도별 이용률은 하천유지(86.4%), 수경시설(8.1%), 건물용수(2%) 순

87.6%

Ⅳ		행정사항

ㅇ ’23년 통계자료「서울시 물순환 정보 시스템」게재·공개

- 대시민 정보 공개 및 유출지하수 활용사업 기초자료로 활용

ㅇ 물순환 회복을 위해 유출지하수 저감 및 이용 활성화 유도

- 저영향개발 사전협의 시 유출지하수 활용 분야 평가

‣ 물순환 효율성 평가 개념 도입하여 유출지하수 항목 평가 도입

⇒ '24. 5월: 서울시 관리사업 적용, '26년: 자치구 관리사업으로 확대

- 공공부문 유출지하수 활용사업 추진(급수전 확대, 자매근린공원 사업 등)

붙임   1. 지하철 유출지하수 발생 및 이용 현황 1부.

2. 건축물 유출지하수 발생 및 이용 현황 1부.

3. 전력구 유출지하수 발생 및 이용 현황 1부.

4. 통신구 유출지하수 발생 및 이용 현황 1부.

5. 터널, 지하도로 유출지하수 발생 및 이용 현황 1부.  끝.