아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(중대재해 예방을 위한 사고사례(2024.2.22.~2024.3.10.) 전파 및 안전관리 철저 지시)

***************************************************************************

2.작 성 일 자 : 2024-03-11 14:03:33

3.지 시 내 용

가. 중대재해예방과-5309호(2024.3.11.)와 관련됩니다.

나. '24. 2. 22.~ '24. 3. 10.간 중대재해처벌법 적용대상 사업장에서 일어난 주요 사고사례******************을 붙임과 같이 전파하오니, 각 공사현장 건설사업관리단 및 시공사에서는 사고사례를 현장 모든 근로자 1인까지 전파하여 사고에 대한 경각심을 갖고 사고 유형별 안전수칙을 철저히 준수하도록 조치하여 주시기 바랍니다.

※ 근로자가 잘 알 수 있도록 하기 위해서 사고사례를 카드뉴스 형태로 배포하오니, 근로자 게시판 등에 게첨 및 전 근로자에 배포조치 요망

○ 사고유형별 예방대책

- 떨어짐 사고

1) 사다리 작업은 고소작업대, 비계 등의 설치가 어려운 협소한 장소에서만 사용하고 평탄·견고하고 미끄럼 없는 바닥에 설치한 후 작업

2) 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시, 안전난간을 설치한 후 작업하고 설치가 곤란한 경우에는 안전대 부착설비 설치 후 고리를 안전대 부착설비에 체결하고 작업 수행

3) 작업발판 및 통로의 끝, 개구부로서 추락위험이 있는 장소에 안전난간을 설치하고 안전난간 설치가 어려운 경우에는 추락방호망 및 안전대 부착설비를 설치

- 선박 사고

1) 선박출입 설비는 안전하게 발을 디딜 수 있도록 부두 안벽에 가능한 밀착하여 설치·유지하고, 현문사다리 설치 시 선박과 부두 안벽 사이에는 안전망을 설치하여 추락 공간을 완전히 감싸는 형식으로 설치

- 끼임 사고

1) 작업시 장비의 시동을 끄고 차량 바퀴에 견고하게 고임목을 설치하는 등 갑작스런 주행에 의한 사고 방지

2) 기계를 청소·점검·수리 등을 실시하는 경우, 반드시 전원 차단 등 운전 정지 및 방호조치(기동장치에 잠금장치 설치 등) 후 안전하게 작업 실시

- 깔림 사고

1) 화물의 적재 시 불안정할 정도로 높이 쌓아 올리지 않아야 하며, 전도·붕괴 등의 위험을 예방할 수 있는 안전대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 그에 따라 작업

붙임  1. 관련 공문 1부

**************************************

주무관	김현종		환경설비과장	03/11
김현기
협조자
시행	설비부-4427	(	2024. 3. 11.	)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8, 프리미어 플레이스빌딩 15F	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2324	/전송	02-6438-2399	/	khj777@seoul.go.kr	/	부분공개(5)