문서번호	정수시설과-2726
결재일자	2024. 3. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
김한별	신왕근	이재복	03/19
			최철웅
협 조
	정수과장		조우현
	행정관리과장		김영제

안전보건협의체 회의결과 보고(2024년 3월)

2024. 3.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

안전보건협의체 회의 결과보고

************************************************

우리 정수센터 관계수급인 근로자 산업재해를 예방하기 위한 3월   안전보건협의체 회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 「산업안전보건법」

- (제64조 제1항 제1호) 안전보건협의체 구성 및 운영

□ 회의개요

ㅇ 일    자 : 2024. 3. 18.(월)

ㅇ 회의방법 : 비대면(서면)

ㅇ 참석인원

- 도급인 : 센터 소장, 정수과장, 정수시설과장, 행정관리과장

- 수급인 : ********************

ㅇ 주요 회의내용

- 중대재해 처벌법 확대 시행 관련자료 공유, 중대재해 사고사례 공유, 위험성평가 실시, 기타 중대재해예방에 대해 필요한 사항 등

□ 회의결과

ㅇ 산업재해 발생 위험 시 즉시 작업 중지 후 신속 보고

ㅇ 작업 전 10분 안전미팅(TBM) 시행 철저

ㅇ 작업 전 위험성평가 실시 및 제출 철저

ㅇ 작업 후 폐자재 처리 등 정리정돈 철저

ㅇ 밀폐공간 질식사고 예방 철저

ㅇ 근로자 법적 안전보건교육 필수 이수 후 작업 투입

ㅇ 넘어짐 사고 방지위하여 작업 시 작업장 바닥 청결 유지

ㅇ 중대재해법 적용대상 주요 사고사례 공유

- 중대재해 발생 현황('24.2.22.~3.10.)

연번	발생일	사고장소	사고경위 및 인명피해
1	’24.2.22. 05:30 ※ 사망: 3.2.	민간 사업장 (경기 화성) 50인 미만 사업장	(깔림사고) 제설제 보관소에서 톤백에 담겨 있는 제설제를 트럭에 옮기는 중 적재되어 있던 톤백이 쓰러지면서 근로자가 깔림 (사망 1명)
2	’24.2.26. 14:00 ※ 사망: 2.28.	공공 공사장 (광주 북구) 50인 미만 사업장	(떨어짐사고) 교육시설 창호 교체 공사 중 실리콘 작업을 위해 사다리에 올라가 작업중이던 근로자가 떨어짐 (사망 1명)
3	’24.2.28. 22:47	민간 사업장 (전북 군산) 50인 미만 사업장	(떨어짐사고) 부두에서 수출입 화물 검량을 위해 화물선에 승선 중이던 근로자가 현문사다리와 함께 바다로 떨어짐 (사망 1명) * 현문사다리 : 육상과 선박 사이를 승하강 할 수 있는 작업자의 이동통로
4	’24.3.1. 07:24	민간 사업장 (전남 광양) 50인 미만 사업장	(끼임사고) 레미콘 공장에서 로우더 버킷 용접 작업 중이던 재해자가 로우더가 갑자기 전진하여 버킷과 벽 사이에 끼임 (사망 1명)
5	’24.3.1. 13:30	민간 사업장 (부산 사하) 50인 미만 사업장	(떨어짐사고) 수리 조선소에서 바지선을 육상에 올려 도장 작업중이던 근로자가 4.9m 아래로 떨어짐 (사망 1명)
6	’24.3.5. 08:10	민간 공사장 (경기 의왕) 50인 이상 사업장	(떨어짐사고) 업무복합시설 신축공사 현장에서 거푸집 해체 후, 자재 정리 작업중이던 근로자가 개구부에서 합판과 함께 약 6m 아래 바닥으로 떨어짐 (사망 1명)
7	’24.3.7. 11:40	공공 공사장 (인천 서구) 50인 미만 사업장	(떨어짐사고) 공연시설 리모델링 공사 현장에서 무대기계 상부철거 작업 중이던 근로자가 23m 아래 바닥으로 떨어짐 (사망 1명)
8	’24.3.7. 15:45	민간 사업장 (경기 화성) 50인 미만 사업장	(끼임사고) 조명장치 제조 공장에서 알루미늄 재료 절단기 작업 중이던 근로자가 절단기에 끼임 (사망 1명)

- (끼임 사고) 작업시 장비의 시동을 끄고 차량 바퀴에 견고하게 고임목을 설치하는 등 갑작스런 주행에 의한 사고 방지

기계를 청소, 점검 등을 실시하는 경우 반드시 전원차단, 운전 정지 및 방호조치(기동장치에 잠금장치 설치 등) 후 안전하게 작업

- (깔림 사고) 화물의 적재 시 불안정할 정도로 높이 쌍아 올리지 않아야 하며, 전도·붕괴 등의 위험을 예방할 수 있는 안전대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 그에 따라 작업

붙임  3월 안전보건협의체(수급인) 의견서 각 1부.  끝.