문서번호	누수대응과-3301
결재일자	2024. 3. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	누수대응과장	시설부장	서울아리수본부부본부장		서울아리수본부장
최명삼	장기덕	전태호	박진순		03/29
					한영희
협 조
	요금관리부장			김분숙

"아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!"

2024년 유수율 관리계획

2024. 3.

서울아리수본부

(시설부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

목 차

Ⅰ. 추진근거	1

Ⅱ. 2023년 유수율 분석	1

Ⅲ. 추진목표 및 방향	4

Ⅳ. 중점 추진 계획	5

Ⅴ. 세부 추진계획	6

1. 누수 사전예방 및 신속한 누수복구	6

2. 장기사용 상수도관 정비	7

3. 취약지역 누수탐사 추진	8

4. 유량감시시스템을 활용한 체계적 공급량 관리	9

5. 수도사업용수 관리	10

6. 정확한 검침 및 심사	11

7. 다량급수처 사용량 관리	12

8. 조례위반 단속 관리	13

9. 중블록 유수율 관리	14

10. 가압급수지역 유수율 관리	15

Ⅵ. 점검 및 평가	16

Ⅶ. 행정사항	17

2024년 유수율 관리 계획

상수도 시설의 과학적·체계적 관리와 선제적 누수방지를 통해 세계 최고 수준의 유수율 지속 관리 유지

Ⅰ		추진근거

ㅇ 수도법 제21조의2(상수도 관망의 관리)

ㅇ 수도법 시행령 제34조의3(상수도관망의 유지·관리 업무)

Ⅱ		2023년 유수율 분석

□ 2023년도 유수율 : 95.3%(전년 대비 0.6%↓)

2023년			2022년
공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
1,112,536천㎥	1,059,926천㎥	95.3%	1,112,234천㎥	1,066,395천㎥	95.9%

□ ’22년 대비 하락 원인분석

ㅇ 공급량 302천㎥ 증가대비 조정량이 6,469천㎥ 감소하여 ’23년 유수율은 전년대비 0.6% 감소하였음

※ ’23년 유수율 0.6% 하락으로 51억 세입 손실 !

- 유수율 0.1% 상승시 ⇨ 생산비 914백만원 예산절감(’23년 생산원가)

· 조정량 손실량 6,267천㎥은 석촌호수(담수량 7백만㎥) 9개 정도임

〈 공급량 분야 〉

ㅇ 대형누수로 인한 누수량 117천㎥ 증가(516천㎥ → 633천㎥, 18.5%↑)

- ’23년 전체 누수건수는 감소했지만 대형누수 발생건수 증가로 누수량은 증가함

· 400mm 이상 누수 건수 : (’22년) 88건 → (’23년) 101건, 14.8% 증가

⇨	상수도관 대형공사장 공사관리 상시 순찰 활동, 감독 및 홍보 강화 추진

ㅇ 혼탁수 및 관세척 퇴수량 등 수도사업용수 521천㎥ 지속적인 증가

(1,839천㎥ → 2,360천㎥, 28.3%↑)

- (혼탁수) 발생 민원건수는 줄었지만 대형 혼탁수 발생은 지속적임

· 혼탁수 민원 : (’21년) 1,071건 →  (’22년) 819건 → (’23년) 700건

· 혼탁수 발생량 : ’21년(496천㎥) → ’22년(544천㎥) → ’23년(499천㎥)

- ’23년 주요 혼탁수 발생에 따른 공급량 손실량

· 동대문구 용두동 혼탁수 발생에 따른 동부, 중부 관로 퇴수 및 낙산배수지 혼탁수 유입에 따른 항청소 퇴수 등 489천㎥

※ 대형 누수 및 혼탁수 발생 기관 유수율 하락 폭 현황

(단위 : %)

구 분	2023년	2022년	하락폭	비고
중부수도사업소	91.27	93.15	-1.88	용두동 혼탁수로 인한 퇴수
동부수도사업소	94.33	95.19	-0.86	용두동, 아차산 블록 혼탁수
강남수도사업소	96.85	97.70	-0.85	영동대로 개발 관련 대형 누수 발생

- (관세척) 맑은 물 공급에 따른 관세척 퇴수량 지속적인 증가

· 관세척 퇴수량 추이 : (’21년) 419천㎥ → (’22년) 429천㎥ → (’23년) 553천㎥

* ’24년 사업계획 : 대형관 - 연장 38km(81억원), 소블록 - 연장 755km(654억원)

⇨	혼탁수 및 관세척량 중점적 관리를 통한 수도사업용수량 최적 관리 (사전예방·매뉴얼에 의한 퇴수·모니터링 강화 시행)

〈 조정량 분야 〉

ㅇ 디지털 대형(80mm이상) 계량기 고장 문제

- 공동주택 대형 디지털 계량기 회전불량 등 고장으로 사용량 부과 어려움

※ 대형 디지털 계량기 고장 현황

(단위 : 개)

구분	설치수량	고장 교체수량	고장률
전체 (’18년~’23년)	8,132	1,300	16% (설치수량 대비)

- 전체 고장 교체수량 1,300개 중 ’23년 692(53.2%)개 교체됨

- 향후 대형 디지털계량기 철저한 검침 심사로 조정량 누락 예방 필요

⇨	대형 디지털 계량기 정확한 검침심사를 통한 누락없는 조정량 관리

□ 2024년 유수율 관리 환경

ㅇ ’89년 이후 유수율 변화 추이

- (공급량) ’94년 1,875백만㎥ 정점에서 ’23년 1,113백만㎥으로 762백만㎥ 줄어 40.6% 감소

- (조정량) ’94년 1,166백만㎥ 정점에서 ’22년 1,066백만㎥으로 106백만㎥ 줄어 9.1% 감소

- (유수율) ’89년 55.2%에서 ’23년 95.3로 40.1% 크게 상승하였음

→ ’14년 첫 95% 진입 이후 95 ~ 96% 내에서 안정적인 유수율 흐름을 유지함

ㅇ 향후 유수율 관리 환경 분석

- (긍정적 측면) 유수율 증가의 주 요인이었던 노후관 교체, 배수지 건설 등 지속적인 시설정비 공사가 마무리 되어 안정적 인프라 구축 단계로 진입함

※ 누수 건수 : (’20년) 8,632건 → (’23년) 7,350건, 15% 감소

- (부정적 측면) 시민의 안전하고 맑은물 수요 충족을 위한 향후 관세척 등 수도사업용수량의 지속적 증가에 대한 관리 및 대형 누수 및 혼탁수 발생 예방이 유수율 관리에 매우 중요함

※ 관세척 연차별 투자계획(D 400mm 이상)

- 1단계(’22~’25년) : 129km(276억원), 2단계(’26~’30년) : 285km(812억원)

* ’24년 사업계획 : 대형관 - 연장 38km(81억원), 소블록 - 연장 755km(654억원)

→ 향후 혼탁수 예방, 대형누수 신속한 복구, 관세척 등 수도사업용수량 철저  관리 등을 통한 세계 최고수준 유수율 96% 지속적인 유지 관리

Ⅲ		추진목표 및 방향

□ 추진 목표

세계 최고 수준의 유수율 지속 관리

2024년 유수율 목표 96.0%

취약지역

선제적

누수방지

체계적

공급량

관  리

촘촘한

블록별

유수율 관리

정확한

조정량

제  고

ㅇ 2024년도 사업소별 달성 목표

(단위 : %)

본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
96.0	92.65	98.42	95.50	95.55	94.50	96.15	98.25	97.52

□ 추진 방향

ㅇ 원인자누수 제로화, 효율적 누수탐지로 취약지역 누수 최소화

ㅇ 혼탁수 발생 예방 및 증가하는 관체척 등 수도사업용수 철저 관리

ㅇ 디지털 계량기 등 정확한 검침 및 심사 등을 통한 조정량 제고

ㅇ 촘촘한 지역(블록)단위의 체계적인 관리로 유수율 향상 추진

Ⅳ		중점 추진계획

□ 추진 과제

□ 선제적인 누수방지		○ 누수 예방 및 신속한 누수복구 실시 ○ 장기사용 상수도관 정비 ○ 취약지역 누수탐사 강화
□ 체계적인 공급량 관리		○ 유량감시시스템 활용한 체계적 공급량 관리 ○ 관세척 퇴수량 등 수도사업용수 관리
□ 정확한 조정량 제고		○ 디지털 계량기 등 정확한 검침 및 심사 ○ 다량급수처 사용량 분석․점검 ○ 취약지역 조례위반 단속 강화
블록별 유수율 관리		○ 중블록간 유수율 편차 해소 ○ 가압급수지역 유수율 관리

□ 과제별 추진 목표

구 분	단위	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
유 수 율	%	96.0	92.65	98.42	95.50	95.55	94.50	96.15	98.25	97.52
송배수관 정비	㎞	11.6	0.8	-	1.6	0.8	1.5	1.5	0.8	0.5
배급수관 정비	㎞	49	9.5	7.9	11.3	3.0	3.2	5.1	6.0	3.0
지하 누수탐사	건	1,500	353	203	193	143	167	170	165	106
중블록 유수율관리	블록	105	23	15	11	5	17	23	6	5
가압급수지역 유술 관리	개소	111	14	17	11	23	13	7	21	5

※ 송배수관 정비목표 11.6km는 본부 정비목표 4.1km 포함

Ⅴ		세부 추진계획

① 누수 사전 예방 및 신속한 누수복구

□ 추진근거

ㅇ 수도법 제20조(수도시설의 보호), 수도법 제21조의2(상수도관망의 관리)

※ 2024년 긴급 누수대응 계획(누수대응과-12288, ’23.12.21. 부본 방침)

□ 추진계획

ㅇ「상수도 원인자 누수 제로화」를 위한 선제적 누수예방 활동 지속적 추진

- 원인자 누수 발생 현황

연 도	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
누수건수	8,454	8,399	8,632	8,636	7,790	7,829	7,350
원인자 누수건수	253	402	326	277	267	217	191
비 율(%)	3.0	4.8	3.7	3.2	3.4	2.8	2.6

- 누수건수 및 발생비율은 감소하고 있으나 지속적인 추진 필요

ㅇ 상수도관 원인자 누수 예방 활동 강화

- 대형공사장 주변 상시 순찰활동 및 안전점검 강화

- 재개발·재건축 지역내 상수도관 관리 강화

- 대형 공사현장 공사관리 감독 강화

- 소규모 신축공사장에 대한 손괴 예방 홍보활동 강화

ㅇ 신속한 누수복구로 시민불편 최소화

-「긴급 누수복구 매뉴얼」에 따른 단계별 조치사항 준수

- SNS(카톡방)를 활용한 실시간 현장 상황 공유 및 전파

- 누수복구 대응 능력 강화를 위한 훈련 실시

□ 추진일정

ㅇ 사업소별 누수복구 공사 시행	'24. 1.~12.

ㅇ 상 ․ 하반기 누수복구 가상훈련 실시	'24. 5.~11.

ㅇ 누수복구 관계자 비상 응소상태 점검	'24. 3.~12.

② 장기사용 상수도관 정비

□ 추진근거

ㅇ 수도법 제2조(책무) 제3항 및 제4항

※ 아리수 2.0 실행을 위한 장기사용 상수도관 정비계획

( 누수대응과 - 12079, ’23.12.15. 본부장 방침)

□ 추진계획

ㅇ 송배수관 정비 목표 : 11.6㎞

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	본부
연장(km)	11.6	0.8	-	1.6	0.8	1.5	1.5	0.8	0.5	4.1

- ’79년 이전 매설 내부 콜타르에나멜 도장 강관 정비

- ʼ84~ʼ85년 매설 내부 열화 라이닝 덕타일주철관 정비

ㅇ 배급수관 정비 목표 : 49㎞

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
연장(km)	49	9.5	7.9	11.3	3.0	3.2	5.1	6.0	3.0

- ʼ84~ʼ85년 매설 내부 시멘트라이닝 덕타일주철관 정비

- 누수 및 수질사고 취약 상수도관

‣ 녹물 및 이물질 출수 등 민원발생 및 누수다발 구간

〈교통안전시설〉	〈관부설〉	〈관세척 및 수질검사〉

□ 추진일정

ㅇ 공사시행(공사계약 및 착공)	’24. 4.~11.

ㅇ 공사준공(설계변경 및 준공시행)	’24. 12.

③ 취약지역 누수탐사 추진

□ 추진근거

ㅇ 수도법 제21조2 및 수도법 시행령 제34조의3 제1항 제3호

☞  ’24년 상수도관 누수탐사 추진계획(누수대응과-12054, ’23.12.15. 부본 방침)

□ 추진계획

ㅇ 사업소별 탐사추진 목표 : 1,500건

계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
1,500	353	203	193	143	167	170	165	106

ㅇ 탐사인력 운영 : 67명(공무원 27명, 공무직 2명, 기간제 38명)

계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
67	12	9	9	8	7	8	8	6

ㅇ 추진방법 :　기간제노동자 채용, 취약지역 표적 방식의 집중 탐사

- 소블록단위의 ‘면적’탐사에서 관로 재질, 접합방식 등을 분석한 ‘표적’탐사방식으로 변경

- 지하철역 주변, 누수다발관, 대형 공사장 등 누수취약 구간 집중 탐사

□ 밸브실 로거 설치	□ 탐사자료 컴퓨터분석	□ 누수확인(그래프)

ㅇ 탐사장비 현황

(단위 : 대)

다점형 상관식	이점식	전자식 누수탐사기	청음봉	철개 탐사기	금속관로 탐사기	전도율 측정기
33	1	48	87	15	25	10

□ 추진일정

ㅇ 누수탐사 업무 시행 및 효과분석	’24. 1. ~ 12.

④ 유량감시시스템을 활용한 체계적 공급량 관리

□ 추진근거

ㅇ 수도법 시행규칙 제19조 제 2항

ㅇ 유량계 업무 처리 지침(서울시 상수도사업본부)

☞  2024년 유랑계 설비 유지관리계획(공간정보과-578, ’24.1.19. 부본 방침)

□ 추진계획

ㅇ 유량감시시스템 유량계 설치현황

구 분	계	취 수	송 수	공 정	구 역	중블록	올림터	배수지
합 계	623	13	18	90	74	173	183	72
초음파	579	13	18	80	67	172	157	72
전자식	39	0	0	10	5	1	23	0
터어빈	5	0	0	0	2	0	3	0

ㅇ 유량감시시스템을 통한 구역(사업소별), 중블록 및 올·배수지 공급량 관리

- 정수센터 송수량 대비 해당 사업소 1일 공급량에 대한 차이량(±1.5%) 분석 및 조치

- 유량감시시스템 유량 데이터 이상 유무 일일 점검 및 보정값 관리로 신뢰성 확보

ㅇ 국가 교정기관 인증 업체에 의한 관리

- 교정검사 : 허용오차 관리기준 ±0.5% 이내

· 구역유량계(연 2회), 중블록 유량계(연 1회) : 본부 용역 시행

· 올림터・배수지 유량계(연 1회) : 해당사업소 용역 시행

- 점검 및 정비 : 유량계별 월 1회 이상 점검 및 필요시 정비

ㅇ 유량계 유지관리 실태 정기점검 : 본부 및 해당사업소 합동 점검

- 상반기(올림터, 배수지), 하반기(구역, 중블록) 각 1회

- 관리계획 수립 여부, 유량계 관리상태, 자체 비교측정 실적 등

□ 추진일정

ㅇ 유량계(구역·중불록, 취·송수, 올·배수지) 교정검사 용역 시행 ·········· ’24. 1. ~  12.

ㅇ 유량계 공급량 일일분석 및 사업소 공급량 보고(매월 5일)

⑤ 수도사업용수 관리

□ 추진근거

ㅇ 2023년 환경부 평가 관련 상수도통계 작성지침(환경부, 2023. 3.)

□ 추진계획

ㅇ ’23년 수도사업용수 현황

구 분	총 공급량 (천㎥)	공공 용수량(천㎥)
		비율	계	급수공사 누수복구	관말정체 적수민원	송배수관정비공사	배수지 청소용수	물세척수	기 타 (수계전환 등)
증 / 감			521	80	-67	60	50	123	275
’23년	1,112,531	0.21%	2,360	199	588	128	535	553	357
’22년	1,134,613	0.16%	1,839	119	655	68	485	430	82

※ ’23년 수도사업용수량은 전년대비 521천㎥ 증가하여 28.3% 증가함

ㅇ 공공용수 데이터의 즉각적인 점검·분석 시행 및 관리 강화를 통한 공공용수 사용량 최소화

- 매월 사업소별 보고 자료관리 시, 정확한 공공용수량 파악 및 즉각적인 데이터 이상유무 점검 시행

ㅇ 혼탁수 예방 활동 강화 및 공공용수량 전산입력 점검 관리

- 관로 정비 공사구간 착공 전 관세척, 대형건물 개선밸브 설치 등(배수과)

ㅇ 수질개선을 위한 항청소, 관세척 지속적 증대 예정으로 매뉴얼에 의한 최적 퇴수량을 통한 공공용수량 관리 강화 및 모니터링 시행

ㅇ 공공용수 데이터 활용을 통한 상수도 통계자료 작성 및 효과적인 유수율 관리계획 수립·시행

□ 향후일정

ㅇ 수도사업용수량 사용량 분석 보고(수도사업소) ·········· ’24. 1. ~  12.

- 공공용수량 산출 및 분석결과 익월 10일까지 보고

⑥ 정확한 검침 및 심사

□  추진근거

ㅇ「서울특별시 수도조례」제28조(납부기한과 징수방법)

□  추진계획

ㅇ 수도계량기 점검 및 심사 강화

- 정확한 검침을 위한 검침종사원 교육 실시(시설관리공단) : 월 1회 이상

- 인정사용량 연속 2회 이상 금지, 인정조정 연속 3회 이상 특별관리

- 신개전 누락예방, 사용량 정산 및 격증․격감 원인 분석 등 심사철저

ㅇ 대형 디지털 계량기 검침 심사 철저로 조정량 누락 예방

-  ’23년 대형 디지털 계량기 고장 현황

(단위 : 개)

구분	설치수량	불량 교체수량	고장률
전체 (’18년~’23년)	8,132	1,300	16% (설치수량 대비)

※ 전체 불량 교체수량 1,300개 중 ’23년 692(53.2%)개 교체됨

ㅇ 대형 디지털 계량기 검침 심사 강화 방안

- 대형 디지털 계량기 사용량 전수조사 및 즉시 교체 추진(계측관리과)

· 전체 디지털 대형 수도계량기 6,832개 사용량 조사후 이상 계량기 즉시교체 및 결과 보고 제출(6월 중)

- 대형 디지털 계량기 검침 심사결과 부서장 확인 후 처리

- 심사결과 정상여부 불투명한 경우 해당 관리실 등 자체 검침결과 비교

ㅇ 수도계량기 적기교체

- 만기(50㎜ 이하 8년, 80㎜ 이상 6년) 및 고장 계량기 적기 교체

- 교체장애, 교체지연 급수설비는 신속한 개량으로 인정조정 해소

□  향후일정

ㅇ 디지털 대형 수도계량기 전수조사	’24. 4. ~ 6.

⑦ 다량급수처 사용량 관리

□ 추진근거

ㅇ「서울특별시 수도조례 시행규칙」제55조(다량급수처 관리)

☞  ’24년 다량급수처 관리점검 추진계획(요금제도과-1857, ’24.2.16. 부본 방침)

□ 추진계획

ㅇ 다량급수처 현황 : 13,853건(월평균 300㎥ 이상)

계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
13,853	2,087	1,244	1,582	950	1,716	2,291	2,693	1,290

ㅇ 중점 관리대상 선정 : 6,690건(전체대상 중 48%)

계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
6,690	860	658	623	513	859	950	1,574	653

- 다량급수처 관리점검 실효성 제고를 위해 50% 내외로 대상선정

ㅇ 점검절차

점검대상 선 정	⇨	점검자 지 정	⇨	현장점검 실 시	⇨	점검결과 분 석	⇨	점검결과 조치·관리

ㅇ 점검방법

- 매뉴얼(점검리스트)에 의한 점검 및 분석관리표에 의거 증감량 등 분석

ㅇ 중점 점검사항

- 이상수전(조례위반, 회전멈춤, 회전불량, 지침정상 등) 확인

- 계량기 주변 작업 흔적 여부, 단독사용수전 사용량 종합적 분석

- 검침 위험요인 확인, 시민 불편사항 청취·해소

□ 향후일정

ㅇ 다량급수처 점검결과 입력 및 분석	’24. 3.~12.

ㅇ 다량급수처 점검결과 비정상 수전 조치	’24. 3.~12.

⑧ 조례위반 단속 관리

□ 추진근거

ㅇ「서울특별시 수도조례」제44조(과태료) 제1항

☞  ’24년 조례위반 예방 및 단속 계획(요금제도과-1858, ’24.2.16. 부본 방침)

□ 추진계획

ㅇ (사전예방) 사전안내 강화를 통한 위반행위 예방

- 자치구 건축부서에 신·개축, 멸실 허가 시 급수장치 관리 안내 요청

- 건축 관련 민간단체 홈페이지에 조례위반 예방 안내 및 홍보 요청

․ 한국건설기술인협회, 대한건설협회 서울특별시회 등

- 소규모 공사장, 재개발·재건축 현장, 상가 밀집지역 등 집중 안내 및 계도

ㅇ (집중점검) 조례위반 취약지역 중점 점검 및 관리

- 조례위반의 개연성이 높은 지역 및 상습 위반자를 우선 선정하여 수시점검·관리

- 옥외소화전 등 급수장치 관리실태·무단급수 여부 등  특별점검(연 2회)

※ 위반사유별 점검실적

(단위 : 건, 천원)

구 분	2023년		2022년
	건수	금액	건수	금액
합 계	462	84,242	783	146,801
계량기 무단철거·이설 등	451	80,529	764	138,877
급수도용 및 부정공사	7	2,753	14	5,901
계량기 작동방해 및 훼손	2	600	5	2,000
혼용·연결급수	-	-	-	-
정수처분 중 임의개전	2	360	-	-

□ 향후일정

ㅇ 자체 계획수립 및 월별 추진실적 보고 : 수도사업소

- 사업소 월별 추진실적 보고  ·········· ’24. 3. ~ 12.

⑨ 중블록별 유수율 관리

□ ’23년 중블록 유수율 현황

ㅇ 사업소별 중블록 유수율

(단위 : 개소)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
중블록수	105	23	15	11	5	17	23	6	5
100% 이상	14	5	3	0	0	0	6	0	0
100미만~95%이상	37	0	6	3	5	7	6	6	4
95%미만~90%이상	39	9	5	7	0	10	7	0	1
90%미만~85%이상	7	4	0	1	0	0	2	0	0
85% 미만	8	5	1	0	0	0	2	0	0

ㅇ 매월 과대·과소 지역 원인분석 및 조치사항 실적 관리로 유수율 취약지역 등 관리

- 유수율 85%미만 지역 추이 : (’21년) 11개 블록 → (’22년) 12개 블록 → (’23년)  8개 블록

※ ’23년 중블록 특별 관리로 85% 미만 유수율 8개소로 전년대비 33.3% 감소

□ 추진계획

ㅇ 중점 추진사항

- 중블록 유수율 목표관리제(담당자 지정) 추진

- 유수율 85% 미만 8개 중블록 특별관리

- 중블록간 유수율 편차 해소 추진

ㅇ 중블록별 담당자 지정 및 사업소 자체목표 수립 추진

- 중블록별 담당자 중블록 관리카드 매월 작성 관리

- 중블록별 세부추진 계획 수립․추진 및 유수율 하락시 대책 강구

ㅇ 중블록별 유수율 과대·과소 블록 분석보고 : 매월

- 유량감시 시스템을 활용한 공급량 분석

- 요금관리 시스템을 활용한 다량급수처 적정 사용여부 분석

□ 향후일정

ㅇ 과대·과소 중블록 유수율 계획 수립 및 시행 ··········	’24. 4.

- 사업소 과대·과소 중블록 유수율 원인분석 및 조치사항 제출(매월)

⑩ 가압급수지역 유수율 관리

□ 가압급수구역 유수율 현황

ㅇ 사업소별 가압급수지역 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
가압급수 지역	114	14	17	11	23	13	10	21	5
100% 이상	28	1	3	5	6	3	2	8	-
100미만~95%이상	13	2	1	2	1	2	1	1	3
95%미만~90%이상	24	2	6	1	5	2	3	3	2
90%미만~85%이상	21	5	2	-	7	3	2	2	-
85% 미만	28	4	5	3	4	3	2	7	-

- ’23년 가압급수지역 공급량은 33,895천㎥, 전체 공급량 대비 3.0% 비중이고 평균 유수율은 84.8%임

- 매월 사업소 과대·과소 지역 원인분석 및 조치사항 실적 관리로 유수율 취약지역 등 관리

· 최근 3년간 유수율 추이 : (’21년) 83.5% → (’22년) 82.2% → (’23년) 84.8%

· 유수율 85%미만 지역 추이 : (’21년) 39지역 → (’22년) 40개지역 → (’23년) 28개지역

□ 추진계획

ㅇ 유수율 향상 및 편차 해소

- 가압지역별 관리담당자 지정 및 달성목표 설정

- 유수율 과대(100%이상)·과소(90%미만)지역 편차 해소 추진

ㅇ 추진내용

- 유수율(공급량, 조정량) 분석결과 및 과소․과대 원인분석 및 대책추진

- 가압급수지역 관련자료(인포시스템, GIS 관리카드 및 수전내역) 일치

여부 점검 강화(분기 1회)

- 과수압지역은 수계전환 및 감압밸브 설치로 적정수압(1.5~3㎏f/㎠) 유지

□ 향후일정

ㅇ 과대·과소 가압급수역 유수율 계획 수립 및 시행	’24. 4.

ㅇ 가압급수역 과대·과소 유수율 원인분석 및 조치사항 제출(매월)

Ⅵ		점검 및 평가

□ 추진사항

ㅇ 평가시기 : 별도계획 수립(4월) , 상·하반기 2회 점검(9월, 차기년 3월)

- 상·하반기 점검결과, 가·감점을 종합하여 1년간 실적 평가에 반영

ㅇ 평가방법 : 유수율 향상 단위사업별 평가표에 의거 평가

-‘자체 경영실적 평가’ 유수율 평가 항목(4점) 반영 및 최우수기관 시장 표창 1명 추천

ㅇ 평가항목 : 유수율 증대 등 9개 항목, 100점

구분	유수율 증 대	누수복구 사후관리	중블록 공급량 분석관리	수도사업 용수 관리	원인자누수 제로화 추진관리	가압급수 지역관리	중블록 유수율 관리	유수율 분석보고	유공 실적
배점 (100)	40	5	10	10	5	8	10	5	7

※ 유수율 향상 실무자간 소통회의

ㅇ 주    재 : 시설부장

ㅇ 참    석

- 본  부 : 시설부장, 누수대응과장, 유수율 관련업무 담당

- 사업소 : 각 수도사업소 유수율 업무 담당(유수율·공급량 총괄)

ㅇ 개최주기 : 필요시 수시

ㅇ 소통내용

- 공급량 증가, 유수율 저조원인 분석 및 향상대책, 당면 현안사항 등

- 유수율 향상을 위한 자유토론

Ⅶ		행정사항

□ 사업소별 유수율 향상 자체 추진계획 수립

ㅇ 사업소 자체실정에 맞는 유수율 향상 추진계획 수립 시행

- ’24년 유수율 향상 자체추진 계획서 제출 : ’24. 4월

- ’24년 중블록 및 가압급수지역 유수율 향상 계획 : ’24. 4월

※ 중블록 유수율 저조 기관인 중부, 서부, 강서 특별관리

- 매월 분석보고 및 유수율 비정상 하락 등 필요시 개선 실적 보고회의 개최(수시)

□ 유수율 분석 및 추진실적 보고(사업소 ⇒ 누수대응과)

ㅇ 공급량․조정량 증·감 분석결과(중블록 포함)

- 공급량 분석 : 익월 10일까지 보고

- 유수율 분석 : 익월 20일까지 보고

※ 전년대비 유수율 증·감 분석 중심으로 작성

ㅇ 유수율 단위사업 추진실적 보고

- 단위사업 추진실적 익월 5일까지 보고

ㅇ 수도사업용수량 분석 보고

- 공공용수량 산출 및 분석결과 익월 10일까지 보고.

※ 공공용수 관리대장 첨부 및 대장항목 누락없이 기재할 것. 끝.