문서번호	정수과-891
결재일자	2024. 4. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김태현		하은경	04/02
			윤준성
협 조
	정수시설과장			代손영일
	안전관리팀장			김수영
	주무관			김용식
	주무관			이기만

- 2024년 강북아리수정수센터 정수장 -

공정위험성평가(KPSR) 계획

2024. 4.

강북아리수정수센터

(정수과)

- 2024년 강북아리수정수센터 정수장 -

공정위험성평가(KPSR) 계획

강북아리수정수센터 소장 : 윤준성 ☎3146-5801 정수과장 : 하은경 ☎5840 담당 : 김태현 ☎5845

강북아리수정수센터 정수장 내의 PSM 대상 공정의 잠재하는 유해위험요인을 파악한 후 위험성 감소 및 필요한 조치를 실행하여 근로자 안전보건 및 공정 안전운전에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

❍ 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)

❍ 사업장 위험성평가에 관한 지침(고용노동부 고시 제2023-19호)

❍ 공정안전보고서의 제출‧심사‧확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정
(고용노동부 고시 제2023-21호)

❍ 공정안전성 분석(K-PSR)기법에 관한 기술지침
(KOSHA GUIDE P-111-2021)

❍ 위험성평가 지침(GB-PSM-310)

Ⅱ		평가개요

□ 공정위험성평가 개요

❍ 일    정: 2024. 4. 1. ~ 5. 3. (33일간)

❍ 공정위험성평가 기법: 공정안전성 분석(K-PSR) 기법

- 산업안전보건법 제36조에 의하여 사업주가 작성하여야 할 위험성평가의 원활한 작성을 위하여 설치‧가동중인 기존의 화학공장에서 위험과 운전분석(HAZOP) 기법 등으로 위험성평가를 실시한 후, 다시 공정상의 안전성을 재검토 또는 분석하는데 활용할 수 있는 ‘공정안전성 분석(K-PSR)’기법으로 실시

❍ 공정위험성평가 적용 대상 공정

- ******

- 기화 및 투입공정

- 중화 공정

❍ 공정위험성평가 수행 절차

- 사전준비

- 유해‧위험요인 파악

위험성 추정 및 결정

위험성 감소대책 수립 및 실행

기록

검토 및 수정

Ⅲ		세부시행계획

□ 과정 및 세부일정

평가 과정	수행기간	해당부서	내용
사전 준비 (자료 요청 및 검토)	’24.4.1.~4.5.	정수과 정수시설과	‧ 평가대상 및 범위 확정 ‧ 필요자료 준비
유해위험요인 발굴 및 위험성 추정‧결정	’24.4.4.~4.16.	정수과 정수시설과	‧ 평가대상 공정 및 작업에 내재된 안전‧보건상 위험요인 발굴 (현장점검, 청취조사, 안전보건 자료 확인 등 방법)
검토회의	’24.4.16.	위험성평가팀	‧ 위험성평가 회의 진행요령 참조
위험성평가 보고서 작성 및 개선계획 수립	’24.4.16.~4.26.	정수과	‧ 공정위험성평가 목적 및 기법 ‧ 공정위험성평가 지침 및 결과서 ‧ 공정위험성평가 개선조치사항 및 예방대책 ‧ 위험성평가 참여자 명단
위험성평가 결과 교육	’24.4.29.~5.3.	정수과 정수시설과	‧ 위험성평가 결과 후 교육 실시
개선사항 조치	’24.5.7.~	정수과 정수시설과	‧ 위험성평가 개선계획 수립에 따른 개선조치 이행
개선완료 교육	개선완료 후	정수과 정수시설과	‧ 개선조치결과 완료 후 교육 실시

※ 일정은 현장 여건에 따라 조정 가능함

※ 위험성 결정은 위험성평가 지침(GB-PSM-310)에 따름(발생빈도×치명도)

□ 공정위험성평가 참여자 명단

NO.	기관명	성명	소속부서	직책
1	*************	***	정수과	과장(평가팀장)
2		***	정수과	주무관
3		***	정수과	주무관
4		***	정수과	주무관
5	**** *******	***	CONSULTANT 산업안전지도사-화공안전	대표
6		***	CONSULTANT	차장

※ 위험성평가 참여자 명단은 일정에 따라 변경될 수 있으며, 정수시설과(전기, 계장, 기계) 담당자는 필요 시 참여할 수 있음

□ 공정위험성평가 필요자료

1) 설계 개념

2) 제조공정 도면(공정흐름도, 배관계장도면 포함)

3) 운전절차서(시운전, 정상운전, 가동정지 및 비상운전 포함)

4) 설비점검검사 및 보수계획, 유지계획 지침

5) 모든 경보 및 자동 운전정지 설치치 목록

6) 물질안전보건자료(유해‧위험물질의 저장 및 취급량 명세 포함)

7) 공장배치도(기계설비 배치도 포함)

8) 비상조치계획

9) 설비의 Data Sheet, 매뉴얼 등

10) 과거의 중대산업사고, 공정사고 및 아차사고 발생 이력

11) 동종업종 사고사례

12) 기타 공정위험성평가 작성에 필요한 서류 등

Ⅳ		행정사항

❍ 위험성평가 검토회의(위험성평가팀) : ’24. 4. 16.

❍ 위험성평가 결과보고서 작성 및 보고 : ‘24. 4. 22.

❍ 위험성평가 개선계획 수립 : ‘24. 5. 8.(예정)

❍ 위험성평가 관련 교육 실시 : 위험성평가 실시 후 및 개선완료 후

❍ 위험성평가 관련 서류 및 위험성평가 준비 철저

붙임 : 1. 공정안전성 분석(K-PAR) 기법에 관한 기술지침 1부.

2. 위험성평가 지침(GB-PSM-310) 1부. 끝.