문서번호	계획설계과-3194
결재일자	2024. 4. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	계획설계과장	급수부장
김영규	김근용	04/03
		백광인
협 조

기본안전보건대장(봉은 및 삼성배수지 급수체계 개선)

- 봉은 및 삼성배수지 급수체계 개선 -

기본안전보건대장

2024. 4. 3. (수)

서울아리수본부

(급수부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

- 광암정수장 고도증설 및 재정비 -

기본안전보건대장

급수부장 : 백광인☎3146-1401 계획설계과장 : 김근용☎1410 담당 : 김영규☎1413

□ 관련법령

ㅇ 산업안전보건법 제67조 (건설공사발주자의 산업재해 예방조치)

ㅇ 산업안전보건법 시행령 제55조 (산업재해 예방 조치 대상 건설공사)

ㅇ 산업안전보건법 시행규칙 제86조 (기본안전보건대장 등)

□ 안전보건대장 작성대상 공사 (총 공사금액 50억원 이상인 건설공사)

ㅇ 건설산업기본법 제2조 제4호에 따른 건설공사

ㅇ 전기공사업법 제2조 제1호에 따른 전기공사

ㅇ 정보통신공사업법 제2조 제2호에 따른 정보통신공사

ㅇ 소방시설공사업법에 따른 소방시설공사

ㅇ 문화재수리 등에 관한 법률에 따른 문화재수리공사

□ 안전보건대장 종류

종류	작성주체	작성시기	발주자의 역활
기본안전보건대장	발주자	건설공사 계획단계	해당건설공사에서 중점적으로 관리하여야 할 유해, 위험요인과 이에 대한 감소 대책을 포함한 기본안전보건대장을 작성
설계안전보건대장	설계자	건설공사 설계단계	기본안전보건대장을 설계자에게 제공하여, 설계자로 하여금 유해, 위험요인의 감소대책을 담은 설계안전보건대장을 작성토록 하고 그 이행여부 판단
공사안전보건대장	시공자	건설공사 시공단계	건설공사 도급인에게 설계안전보건대장을 제공하고 이를 반영하여 안전한 작업을 위한 공사안전보건대장을 작성하도록 하고 그 이행여부 확인
공사안전보건대장 이행실태 점검	발주자	공사시작 후 매3월에 1회 이상

기본안전보건대장

1. 사업개요

공 사 명		******************
현장 주소		**********************************
공사기간		*************************
공사금액		**********
발주자	회사명	*******	전화번호	*********
	대표자	*****	지정된 담당자	*****
	주소	서울특별시 서대문구 서소문로 51

2. 현장 제반 정보

공사규모 (공사종류, 연면적 등)	************************************* ******************* ******************* *********************************************** **************************
위 치 도

인접 도로 현황

위치	도로현황
동측	올림픽대로 왕복 6차로
서측	-
남측	-

지하매설물 등 지장물 현황

위치	종류	규격	비 고
서울시 강남구	상수관로	상수관로
	하수관로	하수관로
	전기	전기관로
	통신	통신관로
	가스	가스관로

인접 건축물 현황

구 분	규 모
삼성아리수올림터	지상1층
봉은초등학교	지하1층, 지상4층
봉은중학교	지하1층, 지상4층
삼성헤렌하우스	지하1층, 지상6층
다우림하우스	지하1층, 지상6층

기타 특이사항

특이사항 없음

3. 유해·위험요인과 감소대책을 위한 설계조건

1) 공사금액의 적정성

주요공종	공사금액	적정성 여부
토목공사	*****	『상수도분야 수도시설 개략공사비 산정 프로그램(2021.03.15, 환경부)』을 이용한 공사비 산출로 적정한 것으로 판단됨
기계공사	*****
전기·계측공사	******
부대공사	****
합 계	******

2) 공사기간의 적정

공종	공사기간	적정성 여부
토목공사	**************	추후 설계도서 등에 따라 산정된 공사기간
기계공사	**************
전기·계측공사	**************

3) 건설공사 주체별 역할과 책임

참 여 자	역할과 책임
발 주 자 (공사감독)	․ 사업전반 안전보건 총괄 관리 ․ 근로자 안전보건을 확보할 수 있도록 공사금액과 공사기간을 확보 ․ 안전보건역량을 갖춘 설계자와 시공자 선정 ․ 기본안전보건대장 작성, 설계 및 공사안전보건대장 확인 ․ 설계자 안전설계 반영 확인, 시공자 유해․위험방지계획 이행확인
설 계 자	․ 안전설계를 수행하여 유해․위험 요인을 저감한 설계안 작성 ․ 위험성 평가를 통한 유해․위험 요인의 발굴과 위험성 감소대책을 수립하여 설계에 반영 ․ 적정 공사기간 및 금액 산출서 제공 ․ 산업안전보건관리비 산출내역서 제공 ․ 안전보건조정자 배치계획 수립 ․ 설계안전보건대장 작성 ․ 유해위험방지계획서 및 안전관리계획서 작성계획 수립
시 공 자	․ 근로자의 안전한 작업을 확보하기 위해 안전보건 조치를 계획하고 이행 ․ 유해․위험방지계획의 작성과 이행, 근로자 교육 및 관리 ․ 산업안전보건법의 근로자 안전보건조치 이행 ․ 공사안전보건대장 작성 / 현장비치

4) 유해 · 위험요인에 대한 설계조건

구분	공종명	유해·위험요인	설계조건
			감소대책 수립을 위한 조건
공 통			1. 위험성평가를 실시하고, 공사안전보건대장 작성이 용이할 수 있도록, 유해위험요인 별 재해유형 상세 구분할 것
1	토공	·지하 굴착 작업 중 굴착법면으로 추락 ·굴착 법면 단부로 운반트럭 전도	1. 표준굴착도 반영하여 설계 2. 차량 운반로 등 진입로 제시
		·굴삭기 작업 중 근로자와의 충돌, 협착 ·토사 인양 작업 중 버켓 낙하 ·토사 운반트럭 후진 중 충돌, 협착 ·되메움 작업중 근로자가 굴착 법면 단부에서 추락 ·로울러로 토사 다짐 중 로울러에 협착 ·되메움 작업 중 부석이 낙하 ·타워크레인으로 되메움 작업 중 모래 운반 버켓에 충돌 ·굴삭기로 토사 정리중 버켓에 충돌	1. 차량 운반로/작업자 통로 구분하여 표시 2. 장비 주요 제원 및 주의 사항 등을 설계도서에서 제시 3. 타워크레인 점검계획서 등을 설계도서에서 제시 4. 굴착에 따른 토사 적치장소 설계도서에서 제시 5. 적정 타워크레인 규격 등을 상세하게 제시 6. 벌목작업 시 맞음 재해 예방 위한 시공 상세도 제시
2	흙막이공	·흙막이 지보공 부실 시공에 의한 붕괴	흙막이 가시설에 대한 구조계산서 반영, 계측기 설치도면 반영
		·흙막이 해체 중 해체된 H-pile과 함께 추락 ·H-pile 인양시 H-pile이 후크에서 탈락 되면서 낙하 ·흙막이 자재반입, 인양시 H-pile 등 자재 낙하 ·H-pile 용접 작업중 감전	1. 인양 작업 안전대책에 대해 설계도서에서 제시 2. H-Pile 시공상세도 제시 3. 흙막이 설치, 해체 순서도 제시 3. 중량물 작업에 대한 안전확보 방안 제시 4. 자재 반입 시 근로자 안전확보를 위한 주요 검토사항 등 상세 제시 5. 감전 재해 예방 위한 작업위치도 등 제시
		·H-pile로 흙막이 설치 중 H-pile상에서 추락 ·반입된 H-pile 적재 중 자재에 협착 ·H-pile 흙막이 상에서 이동 중 추락 ·흙막이 상부, 굴착단부에서 작업 중 추락 ·흙막이 버팀보상에 적재된 자재의 낙하	굴착 단부와 장비 등 이격 거리 설계도서에서 제시 흙막이 상부에서 작업자 떨어짐 재해 발생하지 않도록 별도의 안전시설 및 시공상세도 제시 자재 임시 보관 장소 등 제시 (버팀보상 자재 적치 금지) 맞음 재해 예방을 위해 와이어로프, 섬유로프 등의 규격 및 적정하중 등 제시

구분	공종명	유해·위험요인	설계조건
			감소대책 수립을 위한 조건
3	관로공	·굴삭기로 관로 부설 작업 중 버켓의 인양고리 파단으로 관로 낙하 ·관로 연결 작업 중 전도	인양고리 안전규격 제시 관로 연결작업 중 맞음 및 끼임 재해 예방을 위한 별도 방안 제시
		·그라인더 작업 중 관 사이에 끼임	작업자 안전보호구 등 제시 (전체 공종)
4	구조물공	·콘크리트 타설중 거푸집 동바리 붕괴 ·철근 조립중 철근구조물 전도	동바리 무너짐 예방을 위해 시스템 동바리로 설계 동바리 설계 시 구조검토 실시 및 제출 동바리 시공상세도 제출 비계는 시스템비계로 전체 적용
		·철근 인양 중 낙하 재해 ·타설용 고무호스의 갑작스러운 요동에 의한 근로자 충돌 및 전도	콘크리트 펌프카의 주차 위치 등 상세 기술 펌프카 침하 예방을 위한 별도의 조치 제시 엔드호스 요동으로 인한 맞음 재해 방지를 위해 작업 방안 제시
		·거푸집 작업 중 개구부로의 추락 ·슬라브 단부 추락 ·철근 배근중 개구부 또는 슬라브 단부로 추락 ·콘크리트 운반차량에서의 추락, 협착 ·콘크리트 타설 중 슬라브 단부로 추락 ·철근 절단기계 사용시 신체 절상 및 감전 재해	개구부 방호장치 등 상세도 제시 현장 여건에 맞는 안전난간 등 제시 슬라브 단부 등에서 근로자 떨어짐 예방 위한 추락방지방 등 세부 설치규격, 위치 제시(방호조치) 철근 절단기계 설치 위치 상세 제시 안전보건조정자 배치 위치 제시 AED기 등 설치 위치 상세 제시 지붕 위 작업시 떨어짐 재해 예방 위한 방호조치 등 제시
5	포장공	·롤러 다짐 작업중 포장면 단부 붕괴로 롤러 전복	1. 다짐 작업에 필요한 장비 제원 상세 명시 2. 단부 붕괴 방지 위한 방안 제시
		·차량계 건설기계 이용한 포장 작업 과정에서 충돌, 협착 등의 재해 ·콘크리트 줄눈 절단 작업 중 그라인더 날에 베임	차량계 건설기계를 포함한 장비 주행로와 작업자 통로를 구분 2. 그라인더 커버 등이 포함된 작업도구를 사용할 수 있도록 제시
		·아스팔트 포장 작업 중 화상 ·콘크리트 포장 형틀 조립, 해제 작업 중 추락	아스팔트 반입장소 상세 명시 MSDS 부착 장소 등 명시

구분	공종명	유해·위험요인	설계조건
			감소대책 수립을 위한 조건
6	밀폐공간 작업	·실내 도장작업시 질식 사고	밀폐공간 작업 프로그램 제시 밀폐공간 작업에 따른 질식재해에 조치할 수 있는 상세방안 제시
7	전기 및 계측제어	·전기 판넬 작업중 판넬 전도에 의한 협착 및 충전부에 접촉 감전	판넬 전도 방지 방안 제시
		·접지 미실시하고 작업중 누전되어 감전	1. 접지 방법 등 상세 제시
		·전기설비 작업 중 개인보호구 미착용으로 부딪히거나 감전 발생 ·전기 분전반 설치 작업중 충전부 전기 스파크에 의한 화재	감전 예방 위한 적정 보호구 제시 화재감시자 배치계획, NFSC606에 의거한 임시소방시설 설치계획 제시
8	기계공	·기계설치 작업 중에 추락 및 중량물에 의한 낙하, 협착 재해	중량물 취급 작업계획서 작성 요령 등 상세 제시 각종 로프, 달기구 등 규격제시

4. 작성(변경) 일자 : 2024년 04월 03일

5. 작성 및 확인자

- 작성자 및 확인자

소속	직위	자격	성명	비고
서울특별시 상수도사업본부	주무관	발주자	김 영 규

끝.