문서번호	시설과-2050
결재일자	2024. 4. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	경영지원부장
박선영		윤희태	04/05
			기봉호
협조

경희궁지 방공호 전시영상장비 점검 결과 보고

2024. 04.

경영지원부

(시설과)

경희궁지 방공호 전시영상장비 점검 결과 보고

경영지원부장 : 기봉호☎742-0105 시설과장 : 윤희태☎0130 담당 : 박선영☎0297

경희궁지 방공호 내 전시영상장비(빔 프로젝터, 무빙헤드 서치라이트, 음향시스템 등) 점검 결과를 보고드림

Ⅰ		현 황

□ 시설 현황

ㅇ 축조시기: 1944년 초 축조공사 시작 추정

ㅇ 위    치: 경희궁 숭정전 동핵각 동편 지하 방공호

ㅇ 규    모: 1,378.9㎡ (지상1층 1,120.82㎡, 지상2층 258.08㎡)

- 내부 폭 9.16(15.16)m × 길이 104.2(110.2)m × 높이 5.6~5.8m

ㅇ 구    조: 2층 터널식 구조

- 천정부·측벽부 무근 콘크리트, 내부 건축구조물벽체 철근콘크리트 및 벽돌조 시멘트몰탈 마감

ㅇ 용    도: 경성중앙전신국 별관 지하전신국 추정

<방공호 평면도>

ㅇ *********

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ *****

**********

Ⅱ		점검 개요

□ 점검 내용 및 결과

ㅇ 점검 기간: 2024. 2. ~ 3.

ㅇ 점검 대상: 방공호 내 전시영상장비

ㅇ 점검 이력

- 2015. 1. : 방공호 내 전시영상장비 구축

- 2016. 7. : 서치라이트 보수

- 2019. 5. : 서치라이트 보수 및 부품 교체

- 2022. 7. : 빔프로젝터 및 서치라이트 부품 교체

ㅇ 점검 결과

****************************************************

**************************************

ㅇ 조치 결과

*****************

**********************

ㅇ 소요 예산: ********

※ <전시홍보영상 및 멀티미디어장비 유지보수 용역> 제경비에서 지출

Ⅲ		향후 계획

□ 주 1회 전시영상장비 정기 점검

□ 관련 부서와 전시영상장비 운영 지속 여부 검토

ㅇ 방공호 내 습기와 누수로 인해 전시영상장비 관리 어려움

ㅇ 현재 설치되어 있는 장비가 단종되어 고장 시 부품 수급이 어려움

붙임 : 방공호 유지보수 산출내역서 1부.  끝.