문서번호	시설과-1346
결재일자	2024. 4. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장	중부공원여가센터소장
김성득	박경희	이정환	04/08
			하재호
협 조
	공원운영과장		代김만태

남산 실개천 용수부족에 대한 대책보고

2024. 4.

중부공원여가센터

(시설과)

남산 실개천 용수부족에 대한 대책보고

한옥마을 빗물저류조(중구청 소관) 시설물 점검을 위한 방류로 남산 북측실개천(한옥지구, 장충지구) 운용에 필요한 용수가 부족하여 그에 따른 대책방안을 검토하고 보고 드림.

1		남산 및 장충단공원 실개천 현황

구 분	계	북측 실개천 (한옥지구, 장충지구)	장충단 공원	남측 실개천
실개천 길이	2.71km	2.20km	0.28km	0.23km
가압장 및 펌프	9개소 76대	7개소 54대	1개소 10대	1개소 12대
지하철 집수정(지하수)	6개소	3개소(명동,충무로3,4)	1개소(동대입구)	2개소(지하수)
운영 기간	4. 1 ~ 11. 15(7개월15일) → 24시간 연속 가동

2		북측 실개천 운영 현황

ㅇ 한옥마을 빗물저류조(중구청 관리) 시설물 점검을 위한 방류로 실개천 용수 부족으로 장충지구(국립극장 ~ 장충지구 가압장) 운영 일시 중단

( 가동중단 시간 : 2024.4.5. 12:00 ~ 2024.4.6. 15:00, 현재 정상가동 중 )

※ 북측순환로 실개천(한옥지구, 장충지구) 필요량은 450톤/일 이상

ㅇ 단, 공급 용수량이 충분한 장충단공원과 한남자락은 정상 운영(24시간) 가능

※ 장충단공원과 한남자락은 각 50톤/일이며, 공급량은 충분함

3		조치계획

ㅇ 벚꽃개화 기간 동안 북측실개천(한옥지구, 장충지구) 정상 운영을 위하여 시상수 투입하여 실개천 용수로 활용

※ ***************

ㅇ 시상수(한옥마을 가압장) 투입은 24시간 전동밸브 수동조작이 필요함에 따라 실개천 시스템 조작 근무조 긴급 편성 운영

구분	2024.4.6	2024.4.7	2024.4.8	2024.4.9	2024.4.10
주간	*** *****	***	***	***	*** *****
야간	*** *****	***	***	***	***

4		행정사항

ㅇ 공공요금(상수도) 예산 부족시 하반기 추경 사용

- ***********

- ************************************************************************************

ㅇ ************************************

붙임 : 남산 북측실개천 물흐름도 1부.  끝.