문서번호	시설관리과-6431
결재일자	2024. 4. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장		강남수도사업소장
고원석	이정훈	임인택		04/09
				代문주택
협 조	요금과장		문주택
	급수운영과장		代신중선

'24년 가압 급수지역 유수율 관리 계획

2024. 4.

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

'24년 가압 급수지역 유수율 관리 계획

시설관리과장 :임인택☎3146-4890 시설운영팀장 :이정훈☎4905 담당 :고원석☎4892

가압 급수지역에 대한 체계적인 관리로 유수율 편차를 해소하고 유수율 향상에 기여하고자 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		현 황

□ 추진근거

ㅇ 2024년 유수율 관리 계획(누수대응과-3356호, 2024.4.1)

- 가압급수지역 유수율 관리

□ 2023년 가압급수지역 유수율 현황

ㅇ 유수율 분포 현황

유수율	계	90% 미만	90% 이상~100% 미만	100% 이상
가압급수지역(개소)	**	*	*	*

※ ************************************************

*

ㅇ 가압지역별 유수율 상세 현황

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅱ		가압급수 유수율 향상 추진방향

□ 추진 목표

ㅇ 2024년 강남수도사업소 유수율 달성목표(98.25%)와 가압급수 유수율 일치

ㅇ 유수율 과대(100%이상) 및 과소(90%미만) 지역 편차해소 추진

ㅇ 가압급수지역 관리계획 수립에 따른 원인분석 및 대책 추진

□ 추진 방향

ㅇ 유수율 과대·과소 가압지역별 관리담당자 지정 및 달성목표 설정

ㅇ 상수도 지리정보시스템(GIS)과 Arisu 인포시스템의 수전내역 일치

ㅇ 경계밸브 점검으로 가압급수지역 GIS 정확도 향상

ㅇ 90% 미만 가압급수지역에 대한 누수탐지 시행으로 누수 최소화

ㅇ 가압급수지역 유량계 교정검사 시행으로 정확한 공급량 관리

Ⅱ		세부 추진 계획

① 관리담당자 지정 및 달성목표 설정

**************************

**********************************************************************************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************************************

*************************

******************************************************************************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************************************************

② GIS / Arisu 인포시스템 수전내역 일치

ㅇ 수전내역 일치 비교 시행

- 가압급수지역 GIS 공간검색으로 주계량기 및 독립계량기 축출, Arisu 인포시스템 가압구역 수전내역 축출하여 비교

※ 필요 시 GIS 가압급수지역 내 수전과 Arisu 인포시스템 상 가압구역 내 수전을 1:1 매칭 비교 시행

② 가압급수지역 GIS 정확도 향상

ㅇ 가압급수지역 정확성 검토 시행

- 경계밸브 점검으로 GIS와 상이한 급수경계 점검 및 GIS 수정반영

GIS 급수지역	실제 급수지역

※ 경계밸브 점검 시 수압체크하여 과수압 여부 확인

③ 과소(90%미만) 지역 누수탐지 시행으로 누수 최소화

ㅇ 과소지역 집중 누수탐지 시행

- 시행부서 : 급수운영과 급수관리팀

- 시행방법

·유수율 과소 9개 가압급수지역 집중 누수탐지

·기간제 근로자(4명) 급수관 음청식 탐지

·다점형 상관식 활용한 야간 표적 누수탐사 시행(D80mm~D300mm)

ㅇ 누수복구 시행

- 시행부서 : 시설관리과 시설운영팀

- 누수발생 확인 즉시, 누수복구 시행

④ 유량감시시스템 활용한 정확한 공급량 관리

ㅇ 가압급수지역 유량계 설비 교정검사

- 시행부서 : 시설관리과 기전팀

- 시행방법

·국가 공인교정기관 용역계약 시행 : 허용오차 관리기준 ±0.5% 이내

·교정검사 년 1회, 변환기 및 센서점검 년 2회 이상

·분기별 점검하고 고장설비는 즉시 수선으로 최적상태 유지

****************************

************************************

**********************

**************************************************

**********************************************

ㅇ 유량감시시스템 활용한 누수확인

- 시행부서 : 시설관리과 기전팀

- 시행방법 : 심야시간 최소유량 급수패턴 분석(과대 공급량 확인시 누수탐지 즉시 시행)

⑤ 수도사업용수 관리 및 조례위반 단속 강화

ㅇ 수도사업용수 최적 관리

- 시행부서 : 급수운영과 급수관리팀

- 시행방법 : 가압급수지역 상수도관 세척 등의 작업 시 공공용수량 관리 철저

⇒ 유수율 미반영 공급량 분석에 활용

ㅇ 조례위반 중점 관리

- 시행부서 : 요금과

- 시행방법 : 가압급수지역에 대한 무단급수, 급수장치 관리실태 특별점검(연2회)

Ⅳ		행정사항

□ GIS / Arisu 인포시스템 불일치 수전내역 수정

ㅇ 점검결과에 따른 가압급수지역 불일치 수전내역 통보

(점검 및 결과보고) 급수운영과, 시설관리과 ⇒ (수전내역 수정) 요금과

□ 실제 가압급수지역과 GIS 급수지역 상이 확인에 따른 GIS 수정

ㅇ (점검 결과보고) 가압급수지역 관리담당자 ⇒ (GIS 수정) 급수운영과 GIS 담당

□ 가압급수지역 집중 누수탐지 결과 공유(누수발생 추정 시)

ㅇ (탐지결과) 급수운영과 급수관리팀 ⇒ (누수복구) 시설관리과 시설운영팀

□ 가압급수지역 수도사업용수 발생될 경우 용수량 공유

ㅇ (공공용수량 산정) 급수운영과 급수관리팀 ⇒ (공유) 유수율 업무 담당자 일체

□ 가압급수지역 유수율 과소·과대 원인분석 및 대책추진(매월)

ㅇ (점검 및 결과보고) 급수운영과, 시설관리과 ⇒ 강남수도사업소 요금과 ⇒ 본부 누수대응과

□「2024년 가압급수지역 유수율 관리 추진」결과 보고

ㅇ 2024년 강남수도사업소 가압급수지역 유수율 확정 시 최종 결과보고(’25년 3월)

붙임 : 1. 2024년 가압급수지역 유수율 추진 대상 1부.

2. 과대.과소 지역 유수율 원인 및 대책 보고 서식 1부.  끝.