문서번호	여의도공원관리사무소-2580
결재일자	2024. 4. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	보라매공원관리팀장	여의도공원관리사무소장	서부공원여가센터소장
김현성	윤석환	이정수	04/15
			신현호
협 조

2024년 보라매공원 수경시설 운영·관리 계획

2024. 4. 12. (금)

서부공원여가센터

(여의도공원관리사무소_보라매공원)

2024년 보라매공원 수경시설 운영·관리 계획

여의도공원관리사무소장: 이정수☎780-2712 보라매공원관리팀장 : 윤석환☎2181-1171 담당: 김현성 ☎1175

보라매공원 수경시설에 대한 운영 및 가동 계획을 수립하여 안전하고 쾌적한 공원환경을 조성하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

ㅇ 「물환경보전법」제61조의2(물놀이형 수경시설의 신고 및 관리)

ㅇ 「물환경보전법 시행규칙」제89조의3(수질 및 관리기준)

ㅇ 「어린이놀이시설 안전관리법」제15조의2(물놀이형 어린이놀이시설의 안전관리)

ㅇ 조경과-4656(2024.4.8)호 "행락철 비접촉형 수경시설 운영 협조"

Ⅱ		시 설 현 황

□ 시설개요

ㅇ 시설현황: 총7개소 (접촉형 2개소, 경관형(비접촉형) 5개소)

ㅇ 시설별 규모

시설명	면적(m2)	펌프(대)	노즐(개)	조명(개)	설치년도	비고
소 계	1,959	82	776	608
음 악 분 수	224	40	532	427	2005.12	비접촉형
바 닥 분 수(*)	516	18	164	164	2007.12	접촉형(물놀이형)
정 문 폭 포	160	4	-	7	2009.11	비접촉형
테마물놀이터(*)	248	5	7	-	2019.04	접촉형(물놀이형)
벽 천 폭 포	440	5	63	10	2004.11	비접촉형
생 태(계 류)	371	4	10	-	2022.05	비접촉형
연못(옥만호)		6				비접촉형

(*) 접촉형

Ⅲ		운 영 계 획

□ 운영개요

ㅇ 운영기간: 2024. 4. 13. ~ 9. 30 (수경시설 5개월 18일)

- 행락철 비접촉형 수경시설 적극운영 요청에 따른 운영시기 조정

※ 접촉형수경시설(바닥분수 '24. 5. 1. / 테마물놀이터 '24. 7. 1)

ㅇ 운영시간:

시설명	운영횟수	운영시간	비 고
음악분수	4회/일	12:00 ~ 12:50(50분)	비접촉형 조명 점등시간은 일몰시간에 따라 변경
		17:00 ~ 17:20(20분)
		19:00 ~ 19:20(20분)
		20:00 ~ 20:50(50분)
바닥분수 테마물놀이	6회/일	12:00 ~ 12:40(40분)	접촉형 바닥분수 5.1 ~ 9.30 (보수완료 후 가동) 테마물놀이터 7.1~8.31
		13:00 ~ 13:40(40분)
		14:00 ~ 14:40(40분)
		15:00 ~ 15:40(40분)
		16:00 ~ 16:40(40분)
		17:00 ~ 17:40(40분)
정문폭포 (정문입구)	3회/일	08:00 ~ 19:00(60분)	비접촉형
		12:00 ~ 13:00(60분)
		18:00 ~ 19:00(60분)
벽천폭포 (연못 측면)	3회/일	11:00 ~ 12:00(60분)	비접촉형
		13:00 ~ 14:00(60분)
		18:00 ~ 19:00(60분)
생태 및 계류연못	수시	12:00 ~ 17:00	비접촉형

※ 접촉형 수경시설 운영 확대 요청(공원여가정책과 –7253(2023. 6. 1.))에 따라 바닥분수 및 테마물놀이터의 가동시간을 기존 30분/회에서 40분/회로 변경

ㅇ 이용인원, 전력 및 기상상황, 가동시기(주말, 무더위), 공원 주요행사 등에 따라 가동시간 탄력적 운영

ㅇ 우천, 강풍 등으로 기상악화 시 가동 중지

Ⅳ		시 설 관 리

□ 일반점검

ㅇ 점검분야

- 설    비: 제어반, 펌프, 저류조, 정수시설 등

- 놀이시설: 바닥분수(판석) 및 테마물놀이터(탄성포장), 주변시설 등

ㅇ 점검내용

시설명	운영횟수	비 고
수심 30cm 이하 유지	수 시
부유물, 침전물 점검, 제거	수 시
설비 등 안전점검	1회/월
저수조 청소 등	1회/주

- 점 검 자: 수경시설 담당자 및 실무관

- 점검기간: 수경시설 운영기간

□ 수질관리

ㅇ 대    상: 접촉형 수경시설(바닥분수, 테마물놀이터)

ㅇ 수질관리 기준(물환경보전법 시행규칙 제89조 2, 3)

- 시설의 가동 개시일을 기준으로 운영기간 동안 15일마다 1회 검사실시

수소이온농도	탁 도	대장균	유리잔류염소
5.8 ~ 8.6	4NTU 이하	200개체수/100mL 미만	0.4 ~4.0mg/L

ㅇ 수질관리 방법: 자외선 소독장치, 염소소독제

- 소독방법: 운영시간 중 자외선 소독장치 가동, 염소소독제 살포

ㅇ 저수조 용수 교체

- 비수기(5, 6, 9월) : 주2회(매주 화,금)

- 성수기(7, 8월) : 주3회(매주 화,목,토)

□ 수질검사

ㅇ 검사종류

구 분	비수기(5,6,9월)	성수기(7,8월)	비 고
수 시	주 1회	주 2회	자체검사(수소이온농도, 탁도)
정 기	월 2회		수질검사 기관에 검사의뢰 (수질기준 모든 항목)

ㅇ 수질검사 방법

- 검사방법: 먹는물 검사기관 또는 수질측정대행업 등록기관 의뢰

- 검사비용: ********************************

- 예산과목: 서부공원여가센터 공원운영과, 세계적인 환경·생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 보라매공원 유지관리, 공공운영비

Ⅴ		유지관리 용역

□ 수경시설 프로그램 유지관리 용역

ㅇ 기    간: 2024. 4월 중 ~ 9월 말

ㅇ 운영내용

- 수경시설 가동전 점검, 가동 중 시설물 점검, 보수

- 수경시설 노즐 및 기판, 제어시스템, 조립정비 및 네트워크 장비,

- 전기제어반 점검, 각종 밸브 및 센서점검, 조명시설 점검 등

- 수경시설 시스템 및 시설물 점검: 총6회(가동전, 후 점검 포함)

- 운영기간 신규 연출곡 입력: 2회

ㅇ 시행방법: ****

- ******************************************************

ㅇ 소요금액: 금20,009,000원(금이천만구천원)

ㅇ 예산과목: 서부공원여가센터 공원운영과, 세계적인 환경·생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 보라매공원 유지관리, 공공운영비

□ 수경시설(정문폭포, 바닥분수, 테마물놀이터) 청소관리 용역

ㅇ 기    간: 2024. 4월 ~ 9월

ㅇ 관리내용

- 수경시설 및 저수조 청소 및 용수교체 등 청소작업

- 저수조 상판, 구조물청소, 이끼녹조류, 침전물, 부유물 제거, 급수 작업 등

- 물놀이형 수경시설의 측정항목 준수를 위한 수질 상태 유지

ㅇ 수경시설 청소일정

- *****

- **********************

- *****************

ㅇ 시행방법: **********

- ******************************************

- ******************************************

ㅇ 소요금액: *************************

ㅇ 예산과목: 서부공원여가센터 공원운영과, 세계적인 환경·생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 보라매공원 유지관리, 공공운영비

Ⅵ		추 진 일 정

ㅇ 용역계약(수경시설 청소, 유지관리): 4. 19.까지

ㅇ 수경시설 가동 개시: 4. 13.(비접촉형)/ 5. 1.(접촉형)

ㅇ 수경시설 수질검사: 가동일로부터 15일마다 1회

Ⅶ		행 정 사 항

ㅇ 분수 가동시간 및 이용수칙 공원 홈페이지 게시: 공원여가과

ㅇ 물놀이형 수경시설 수질검사 결과 시 관리카드 제출: 공원운영과

ㅇ 물놀이형 수경시설 이용수칙 안내: 보라매공원관리사무소

ㅇ 이용자 안내 및 편의시설 설치 운영

- 물놀이형 수경시설(테마물놀이터) 이용자 탈의실 설치(남녀 각 2개소)

ㅇ 물놀이형 어린이놀이시설(테마물놀이터) 안전요원 배치(7~8월)

붙임  1. 설계서(2024년 보라매공원 수경시설 청소용역) 1부.

2. 설계서(2024년 보라매공원 수경시설 프로그램 유지관리 용역) 1부.  끝.