문서번호	도로보수과-3445
결재일자	2024. 4. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
정광욱		안동국	04/15
			이경우
협 조

2024년 포장도로 맨홀 유지관리 계획

2024년 포장도로 맨홀 유지관리 계획

2024.  4.

강서도로사업소

(도로보수과)

2024년 포장도로 맨홀 유지관리 계획

우리 사업소 관내 특별시도 상 설치된 맨홀의 포장면 단차 및 구조물 점검 및 조치를 통해 안전하고 쾌적한 도로를 조성하고자 함.

1		추진배경

□ 추진근거

· 도로상 작업구 설치 및 관리지침(국토교통부지침 제192호, 2021.02.19.)

· 도로상 맨홀정비 및 관리지침 일부개정안(서울특별시 안전총괄실, 2020.07.)

❍ 주요내용

- 적용범위 : 도로관리청이 관리하는 도로 상 설치된 유관기관 맨홀

※ 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우는 제외

- 맨홀점검의 종류와 시기

구 분	정기점검	긴급점검	초기점검 (신설 및 교체)	정밀점검
점 검 주 체	도로관리청 / 맨홀 관리기관	도로관리청 / 맨홀 관리기관	맨홀 관리기관	맨홀 관리기관
점 검 시 기	상·하반기 각 1회	필요시	최초 1회	2년 1회 이상
점 검 범 위	외부조사		외부, 내부조사	외부, 내부조사
점 검 방 법	자체점검		자체 / 외부점검	자체 / 외부점검

※ (맨홀관리기관) 모든점검, (도로관리청) 긴급·정기점검(다른 점검 기간과 중복시 생략 가능)

- 점검 및 보수 이력관리 : 맨홀관리시스템(서울시 포장도로관리시스템 내 구축·운영)

- 유지관리 주체 및 책임

도로관리청	맨홀 관리기관
[맨홀 높이조정 및 주변부 포장관리] - 맨홀 주변 도로포장의 유지관리 - 맨홀 뚜껑면과 도로 포장면이 10mm이상 차이가 발생하는 경우 도로관리청 우선 정비 (정비예산은 맨홀관리기관에 청구)	[맨홀 신설 및 기존 맨홀 유지관리 총괄] - 맨홀의 모든 유지관리 - 관리기관 자체 점검결과 정비가 필요한 맨홀은 직접정비가 원칙 (필요시 도로관리청에 정비 요청)

□ 관내 맨홀현황 및 연도별 정비현황

❍ 맨홀 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	상수도	하수도	통신	전기	도시가스	기타
계	******	*****	*****	*****	*****	***	***

❍ 연도별 맨홀 정비실적(2017 ~ 2023)

(단위 : 개소)

구 분	합 계	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
계	*****	***	***	***	***	***	***	***

* '22년 발주 공사는 계약절차 관련하여 명시이월로 '23년 시행하였으며, 긴급정비 필요 맨홀 59개소에 대하여 남부도로사업소에 위탁 정비 실시

2		맨홀관리 계획

□ 추진방향

❍ 정기적인 맨홀 점검(상·하반기 각 1회)으로 불량맨홀 적기 정비

❍ 신속한 불량맨홀 정비로 도로평탄성 확보 및 안전사고 예방

□ 맨홀점검 계획

❍ 점검대상 : 사업소 관내 특별시도 설치 맨홀 14,940개

- 맨홀단차 및 진동·소음, 주변포장 파손 등 정비가 필요한 불량맨홀 조사

❍ 점검방법 : 연간 각 관할구별 담당자가 도로순찰 및 기동반 순찰 시 병행 실시하여 수시로 맨홀 상태를 점검할 수 있도록 함.

- 담당구별 점검조 : 4개조 7명

구 분	강서구	양천구	영등포구	구로,금천구	비고
점 검 자	*** ****	*** ***	*** ***	*** ***

- 직영보수반 점검 : 당일 작업계획 노선 연계 순찰하여 불량맨홀 적출 시 담당자 보고

- 점검내용

구 분	점 검 내 용
맨홀 외부	• 육안 및 측정기구 활용점검 - 맨홀 뚜껑 (균열, 단차, 이탈, 부식 등) - 맨홀 주변포장 (손상형태 및 치수, 도로면과 평탄성 등)

□ 맨홀 정비 계획

❍ 공사 계약 현황

사 업 명	공사기간	도 급 비	정비대상	비 고
2023년 불량맨홀 정비공사(연간단가)-강서(추가)	************ *************	******	*****	****
2024년 맨홀 평탄성 개선공사(연간단가)-강서	********* *************	*******	*****	*******

❍ 정비기준〔붙임2 ‘도로상 맨홀정비 및 관리지침(서울시)’ 참조〕

- 정비기준에 따라 정비가 필요한 맨홀에 대해서 해당 맨홀관리기관과 협의하여 공사 시행

❍ 맨홀 점검결과에 따른 정비

- 경미한 사항은 직영반에서 조치 후 불량맨홀 정비공사 시행

- 맨홀 구체 및 뚜껑 파손은 맨홀 관리기관에 조치 요청 후 협의하여 불량맨홀 정비공사 시행

❍ 정비대상 우선순위

① 긴급민원이 접수된 맨홀

② 맨홀 정기점검 결과에 따라 적출된 '라'등급 맨홀(노면 단차가 커 정비가 시급한 맨홀부터 우선 정비 시행)

③ 맨홀외부상태 조사평가 용역(도로관리과) 결과 중 'D','E'등급

3		행정사항 및 향후일정

□ 행정사항

❍ 맨홀관리기관에「2024년 포장도로 맨홀 유지관리 계획」수립내용 통보

❍ 상·하반기 맨홀 정기점검 결과 보고

❍ 점검 및 정비결과 포장도로관리시스템(맨홀분야) 입력

□ 향후일정

❍ 2024. 4. ~ 11. : 맨홀 점검

❍ 2024. 3. ~ 12. : 관내 불량맨홀 정비(사고이월 사업으로 기정비 중)

❍ 2024. 6. ,  12. : '23년(사고이월), '24년 공사 준공에 따른 맨홀 정비비 부과

붙임  1. 도로상 작업구 설치 및 관리지침(국토교통부) 1부.

2. 도로상 맨홀정비 및 관리지침(서울특별시) 1부.  끝