아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 서 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	중대재해 예방을 위한 사고사례 공유(2024.3.24.~2024.4.14.)

1. 중대재해예방과-6985(2024.4.1.)호, 중대재해예방과-7518(2024.4.8.)호, 중대재해예방과-7940(2024.4.15.)호와 관련입니다.

2. '24.3.24.~ '24.4.14.간 중대재해처벌법 적용 대상 사업장에서 일어난 주요 사고사례(떨어짐, 맞음, 끼임, 감전, 깔림 등 18건)를 붙임과 같이 공유합니다.

3. 우리시 중대재해처벌법 적용 대상 유사 사업장에서는 사고유형별 안전수칙 철저 준수는 물론 사고사례를 모든 사업장 근로자 1인까지 전파하여 사고에 대한 경각심을 갖도록 조치해 주시기 바랍니다.

※ 근로자가 잘 알 수 있도록 하기 위해서 사고 사례를 카드뉴스 형태로 배포하오니 근로자 게시판 등에 게시 및 전 근로자에 배포 조치 요망

가. 떨어짐 사고

1) 안벽크레인 등 대형크레인 보수작업 중 발생할 수 있는 전도, 붕괴, 추락 등의 위험을 예방하기 위해 안전한 작업절차가 포함된 작업계획서를 철저하게 수립하고 근로자에게 교육한 후 계획서에 따라 작업 실시

※ 市 유사 사업장 : 서울아리수본부, 도시기반시설본부, 미래한강본부, 체육시설관리사업소, 도로사업소 등

2) 철골 조립사업 시, 철골의 집합부가 충분히 지지되도록 고정하고 이동식 비계 최상부에는 4면에 안전난간 설치 및 작업자에게 안전모, 안전대 등 개인보호구를 지급·착용

※ 市 유사 사업장 : 서울아리수본부, 도시기반시설본부, 미래한강본부, 체육시설관리사업소, 도로사업소 등

3) 리프트 화물반입구 안전문은 운반구 출입시를 제외하고는 항상 닫힌 상태로 유지되도록 관리하여야 하며, 자동운행장치가 설치된 리프트는 운반구가 정지하여 있지 않은 층의 안전문은 외부에서 열리지 않도록 조치

※ 市 유사 사업장 : 서울아리수본부, 도시기반시설본부, 미래한강본부, 체육시설관리사업소, 도로사업소 등

4) 추락 위험이 있는 장소에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치하거나 설치가 어려울 경우, 반드시 안전대 부착설비를 설치하고 근로자에게 안전대를 지급·착용·체결하게 하는 등 안전조치를 설치한 후 작업

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

5) 사다리 작업은 고소작업대, 비계 등의 설치가 어려운 협소한 장소에서만 사용하고 평탄 견고하고 미끄럼 없는 바닥에 설치한 후 작업하며 반드시 안전모 등 개인 보호구 착용

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

나. 맞음 사고

1) 중량물 취급을 하는 경우, 낙하물에 대한 예방대책을 포함한 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 실시, 낙하물 위험이 있는 경우에는 출입금지 구역 설정 등 낙하물에 의한 위험방지 조치 실시

2) 위험성평가를 실시하여 낙하물에 따른 위험요인에 대한 필요조치를 취한 후 작업을 수행하고 사전에 낙하물을 제거, 상부에 낙하물 방지망 설치, 안전모 착용 등 낙하물에 대한 안전조치 후 작업 실시

3) 위험성평가에 기반한 작업 전 안전점검회의(TBM)를 실시하여 위험요인을 재확인 및 제거 한 후 작업을 실시

4) 차량계 하역운반기계를 사용하여 작업을 하는 경우 작업시 추락 전도, 협착 등의 위험에 대한 예방 대책을 수립하고 근로자에게 교육 후 그에 다라 작업을 실시

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

5) 화물·지게차 등에 접촉 우려가 있는 장소에는 근로자 출입을 금지하고 차량계 하역운반기계 사용 시, 작업계획서를 작성하고 근로자에게 교육 후 작업 실시

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

6) 벌목작업 시 작업지휘자를 지정하고 지형·지반을 고려하여 대피로 및 대피장소를 지정하고 이를 반드시 준수하여 작업 실시

※ 市 유사 사업장 : 미래한강본부, 도로사업소, 공원여가센터 등

다. 끼임 사고

1) 점검·정비·수리 등의 작업 시에는 반드시 기계를 정지한 후 작업을 실시하고 조작부에는 잠금장치 및 표지판 설치

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

2) 암석을 분할 가공하는 쇄석기 등에 접촉함으로써 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소는 철저하게 출입을 금지하여야 함

※ 市 유사 사업장 : 도시기반시설본부, 도로사업소 등

3) 공작기계·수송기계·건설기계 등의 정비·청소·급유·검사·수리·교체 작업 시 운전을 정지하고 기름장치에 잠금장치 및 표지판 설치

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

4) 사출 성형기 등의 기계를 정비·청소·급유·검사·수리·점검·교체 작업할 경우에는 운전을 정지하고 가동장치에 잠금장치(전원차단) 및 표지판 설치

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

라. 깔림 사고

1) 배전반 등 중량물 취급 작업 시 낙하·협착 등의 위험을 예방할 수 있는 안전대책이 포함된 중량물 취급 작업계획서를 작성하고 계획서에 따라 작업 실시

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

2) 중량물 취급 작업계획을 수립하고 근로자들에게 교육 후 작업을 실시, 특히 인양작업 하부구역에 출입을 통제하여 인양 중인 화물이 작업자의 머리 위로 통과하지 않도록 조치

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

마. 감전 사고

1) 전기기계·기구 및 전로의 정비, 점검 시에는 작업자가 감전될 위험이 있으므로 반드시 해당 전로를 차단 후 작업을 실시하여야 하며 차단 시 안전절차를 준수

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

2) 전기기계·기구 등은 반드시 접지 및 누전차단기를 설치하고 사용 전 반드시 점검한 후 작업을 실시

3) 작업자는 절연장갑, 장화 등 개인보호구를 착용하고 작업 실시

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

붙임  중대재해(중대재해처벌법 상) 사고사례 카드뉴스 각 1부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	각 과, 현장대응단 및 각 119안전센터
소방교	남궁경		행정팀장	김용현		소방행정과장	04/17
代김용현
협조자
시행	소방행정과-3969	(	2024. 4. 17.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 소방행정과	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5014	/전송	02-2187-8240	/	imkyeong79@seoul.go.kr	/	부분공개(7)