문서번호	환경녹지과-1832
결재일자	2024. 4. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경녹지과장	서부공원여가센터소장
홍기환	윤희권	강병기	04/19
			신현호
협 조

'24. 1/4분기 난지도 매립지 대기오염도 모니터링 결과 보고

2024. 04.

서부공원여가센터

(환경녹지과)

'24. 1/4분기 난지도 매립지 대기오염도 모니터링 결과 보고

Ⅰ		모니터링 개요

□ 실시 근거

ㅇ 난지도 매립지 안정화 공사 유지관리 지침서 (2002.10.)

ㅇ 폐기물관리법 시행규칙 제70조(매립지 사후 관리 규정)

ㅇ 난지도 매립지 대기오염도 측정 후 모니터링 실시

□ 측정 주기 : 분기별 1회

□ 측정 기관 : 서울시 보건환경연구원

□ 측정 지역 : 가스공(포집정 입구), 공원, 주변지역

□ 측정 항목

ㅇ 대기 항목(7개)

- 이산화질소(NO2), 오존(O3), 아황산가스(SO2), 일산화탄소(CO),

총탄화수소(THC), 메탄(CH4), 비메탄계탄화수소(NMVOS)

ㅇ VOC 항목(휘발성 유기화합물, 5개)

- 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, MP-자일렌, O-자일렌

□ 측 정 일 : 4분기(2024. 03.27.(수))

Ⅱ		공원 및 주변지역 대기

□ 서울시 및 마포구 주변지역 대기농도

구 분		NO2 (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)	비 고
환경기준	연평균	0.031	0.024	0.005	0.50
	1시간	0.100	0.100	0.150	25.0
1분기	서울시 평균	*****	*****	*****	****	************************
	마포구 대흥동	*****	*****	*****	****
	공원내 대기	*****	*****	*****	****
	공원주변지역	*****	*****	*****	****

※ 서울시, 마포구 자료 참조 : 서울특별시 대기환경정보 (http://cleanair.seoul.go.kr)

□ 공원 및 공원 주변지역 대기농도

구 분		NO2 (이산화질소) ppm	O3 (오존) ppm	SO2 (아황산가스) ppm	CO (일산화탄소) ppm	THC (총탄화수소) ppmC	CH4 (메탄) ppmC	NMVOS (비메탄계 탄화수소) ppmC
환경기준 (1시간 평균)		0.1이하	0.1이하	0.15이하	25이하	기준없음	기준없음	기준없음
공원내	노을공원 상부	*****	*****	*****	****	****	****	****
	하늘공원 상부	*****	*****	*****	****	****	****	****
	난지천공원 축구장	*****	*****	*****	****	****	****	****
	평화의공원 테니스장	*****	*****	*****	****	****	****	****
공원 주변지역	휴암어린이공원	*****	*****	*****	****	****	****	****
	성산동APT (19동 앞)	*****	*****	*****	****	****	****	****

※ ppmC : 탄소등가농도

□ 분석 결과

ㅇ 전 지역 환경정책기본법 및 동시행령 제2조에 의한 "환경기준 이하"임.

Ⅲ		가 스 공

□ 가스공 대기농도

구 분	CH4 (메탄) %	CO2 (이산화탄소) %	O2 (산소) %	H2S (황화수소) ppm	NH3 (암모니아) ppm	외기 온도 ℃	가스공 온도 ℃
노을공원(1매립지) 가스공	****	****	*	**	*	****	****
하늘공원(2매립지) 가스공	****	****	*	*	*	****	****
노을공원 사면부 가스공	****	****	*	***	***	****	****

□ 분석 결과

ㅇ 가스공의 주요 항목 농도는****************, ******

**********임.

ㅇ 노을공원 사면부 가스공의 메탄 농도가 가장 높음.

Ⅳ		VOC(휘발성 유기화합물)

□ 공원 및 주변 지역 VOC 농도                                                                                                                       (단위 : ㎍/S㎥)

구 분	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	mp-자일렌	o-자일렌
환경기준 (연간기준)	5 이하	기준없음	기준없음	기준없음	기준없음
노을공원 상부	****	*****	****	****	****
하늘공원 상부	***	*****	****	****	****
난지천공원 축구장	****	*****	****	****	****
평화의공원 테니스장	****	*****	****	*****	****
휴암어린이공원	****	*****	****	****	****
성산동APT (19동 앞)	****	*****	****	****	****

* N/D는 최소 검출치 미만 표시

□ 가스공 VOC 농도

(단위 : ㎍/S㎥)

구 분	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	mp-자일렌	o-자일렌
환경기준 (연간기준)	기준없음	기준없음	기준없음	기준없음	기준없음
***********	*******	******	********	********	*******
***********	******	***	****	******	*****
************	*******	********	*******	********	*******

*  하늘공원 정상 가스공의 톨루엔 항목은 희석 배수가 안 맞아 미측정

□ 분석 결과

ㅇ 전 지역 환경정책기본법 및 동시행령 제2조에 의한 "환경기준

이하"임

ㅇ 환경정책기본법상 벤젠(5이하)만 환경기준이 있고 나머지 항목은

기준이 없음.

Ⅴ		보고자 의견

○ 공원 및 주변지역의 대기 및 VOC(휘발성 유기화합물) 항목 측정 농도는

”환경 기준” 이하로 적합함.

○ 가스공 지역의 메탄 농도는 28.9 ~ 71.8%로 매립지 사후 관리 기준(30%)에 비해 높고

VOC 항목도 공원 및 주변 지역에 비해 100배 이상 높으나 "환경 기준"은 없음.

○ 전년도( '23.4/4분기) 대비 대기 측정값은 대체적으로 비슷함.

붙임  1. 대기오염도 측정 결과 공문 등 1식.

2. 연도별 대기질 현황 1부.

3. 대기질 분석지점 위치도 1부.  끝.