문서번호	기전과-5118
결재일자	2024. 4. 19.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	기전과장
이동열	04/19
	최경주

도로터널 진출입구간

고성능 카메라 설치 안 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 4.

서부도로사업소

(기전과)

도로터널 진입구간 고성능 카메라 설치 안 검토보고

도로터널 시설물 파손사고 등의 사고 발생 시 원인자를 특정 및 시설물 관리에 만전을 기하고자 진입구간 차량인식이 가능한 고성능 카메라를 검토보고자 함

□ 관련근거

ㅇ 도로시설과-358(2024. 1. 8): 도로기전분야 예산평성 결과 통보

□ 추진배경

ㅇ 도로터널 내 사고 등으로 시설물 파손 시 원인자 특정을 위해 고사양 카메라 설치 필요

□ 도로터널 CCTV 현황

터 널 명	연 장	CCTV 대수	화소수	설치연도	비고
남산 1호	1,530(상) 1,532(하)	**	****	****
남산 2호	1,622	**	****	**** *********
남산 3호	1,280(상) 1,260(하)	**	****	****
금 화	555(상) 555(하)	**	****	**** ****

□ 카메라 차량 검토

○ 카메라 차량 번호 인식 검토

구분	기존(200만)	1안) 고화소(800만)
주간
야간
구분	2안) 고화소(500만)	3안) 차량 판독 카메라
주간
야간

- 주간에는 고화소 카메라(800만, 500만 화소)로도 정차된 차량 번호판이 인식이 가능한 차량이 더러 있으나, 고속 이동하는 차량과 야간에는 셔터 속도 및 빛 번짐 등으로 차량인식이 불가능한 차량이 많음.

- 차량 판독 카메라는 주·야간 모두 차량 번호판 인식이 가능하며 인식률 또한 높음. ******************************

○ 검토의견 : 3안)차량판독 카메라 선정

- 고화소 카메라는 차량인식에 낮은 인식률을 제공하여 시설물 파손 시 원인자를 특정하기 어려우므로 차량 인식률이 높은 차량 판독 카메라가 이 사업 취지에 적합하다고 판단 됨.

붙임. 북악터널 차량판독 카메라 인식률 자료 1부.  끝.