아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동부도로사업소
수신	한국토지주택공사사장
(경유)
제목	위례신도시 헌릉로 송파대로 공사계획 관련 도로관리청 검토결과 반영 협조요청

1. 위례단지사업2팀-1708호(2024.04.22.)와 관련입티다.

2. 귀 공사에서 시행중인 위례신도시 헌릉로, 송파대로 차로확장 및 도로포장 계획에 대하여 도로관리청 검토결과를 알려드리니 공사에 반영 등 협조요청하오니 조치하여 주시기 바라며 반영부를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 보조기층 및 동상방지층은 아스팔트포장도로 침하방지 및 내구성 증진을 위해 측구(경계석) 하부까지 연장(확대) 시공

나.아스팔트포장 복구는 사전 측량을 실시하여 종/횡단경사를 맞추어 시행

다. 포장재료는 서울특별시 아스팔트포장 유지보수공사 시공지침에 의거 다음 재료를 사용하여 포장 시행[표층 WC-5(PG76-22,1등급), 텍코팅(고무계 개질유화아스팔트, B.D. COAT), 중층 WC-5(PG64-22,1등급), 기층 BB-2(PG64-22,1등급), 기타사항은 변동없음]

라. 표층절삭후 재포장은 복정역 사거리구간 추가 시공 요청(붙임 위치도 참조)

마. 표층절삭후 재포장 시 아스팔트포장 품질제고를 위해 2024년 건설공사 표준품셈에 신규 반영된 아스팔트온도조절 및 유제동시살포 공법 적극검토 및 반영

바. 포장정비 후 아스팔트포장면과 맨홀간 높이차가 10㎜ 발생되는 맨홀은 서울특별시 건설신기술 활용심의를 득한 맨홀보수 신기술 공법으로 포장면과 일치하도록 정비

붙임 1) 추가포장 위치도 1부.

2) 아스팔트온도조절 및 유제동시살포 자료 1부.

3) 맨홀정비 신기술 목록 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	박해웅		도로보수과장	04/22
신준식
협조자	주무관	조문석
시행	도로보수과-4810	(	2024. 4. 22.	)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33, (대치동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0340	/전송	02-2040-0307	/	glassky@seoul.go.kr	/	부분공개(5)