문서번호	도로관리과-7280
결재일자	2024. 4. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		포장관리팀장	도로관리과장
김태우		김경수	04/23
			김만호
협조	주무관		차상수
	주무관		현승용

세종대로 124 서울형아스팔트포장 설계단면(안)

- 세종대로 124 -

서울형아스팔트포장 설계단면(안)

2024. 04. 22. (월)

재 난 안 전 관 리 실

(도로관리과)

서울형아스팔트포장 설계단면(안)

도로관리과장: 김만호☎2133-8150 포장관리팀장 : 김경수☎8136 담당 : 김태우☎8137

****************************************************************************************

□ 추진배경

ㅇ ***********************************

************************

***********************************************

ㅇ 노상의 지지력과 교통량을 고려한 서울형 아스팔트포장 설계로

포장의 공용수명 확보

대한문 앞 횡단보도 전폭

보수완료(4.13.)

□ 추진경위

ㅇ ’24.04.12. : 서울형 아스팔트포장 설계 요청(서부도로사업소)

‣ **********************

ㅇ ’24.04.17. : 서울형포장설계 요청구간 하부지지력 조사

‣ 기존 아스팔트포장/노상층 지지력 평가, 포장두께, 균열깊이 등

□ 추진개요

ㅇ 추진대상 : 세종대로 124 양방향(0.5㎞)

- 광화문 방향(0.25㎞), 숭례문 방향(0.25㎞,)

ㅇ 버스 교통량     ※ 버스 교통량으로 설계 트럭 교통량 환산

- 광화문(하행) 방향 1,708대/일, 숭례문(상행) 방향 2,870대/일

ㅇ 설계내용

- 도로포장 파손이 가장 심각한 차선을 대상으로 설계

･ 설계차로 : 광화문 방향 3차로, 숭례문 방향 1차로

ㅇ 업무분장

- 서부도로사업소 : 현장 총괄관리

- 도로관리과 : 지지력 평가, 서울형 아스팔트포장 설계

- 금원종합건설㈜ : 코어천공(포장두께 조사, 균열깊이 측정), 교통통제

□ 포장재 시험 및 결과

ㅇ 지지력 시험

- 지지력 조사장비(FWD: Falling Weight Deflectometer)로 약 50m 간격으로 조사

- 총 12개소 조사(광화문 방향 6개소, 숭례문 방향 6개소)

※ 노상 지지력 분류: 50MPa 이하(불량), 50~100MPa(보통), 100MPa 이상(양호)

ㅇ 지지력 시험 결과 : ***************************

- 노상지지력 상태: ****************************

구 분	기존 아스콘 두께(mm)	보정 역산탄성계수(MPa, 21℃)		균열깊이 (mm)
		아스팔트층	노상층
광화문(하행) 방향	***	*****	**	***
숭례문(상행) 방향	***	*****	***	***

□ 현장조사 결과

*******************************

**************************************************

*******************

********************************************

**********************************************************

******************

****************************************

******

□ 서울형아스팔트포장 설계단면 계획(안)

ㅇ 아스팔트포장 덧씌우기 설계두께(표층 예측수명 10년)

- 광화문(하행) 방향

아스콘 설계두께(mm)	단 면	층 두께(mm)	재료
***	표층	**	******************
	중간층	**	******************
	기층	-

- 숭례문(상행) 방향

아스콘 설계두께(mm)	단 면	층 두께(mm)	재료
***	표층	**	******************
	중간층	**	******************
	기층	-	-

□ 검토의견

ㅇ ******************************

****************************************

************************************************

**********************************

ㅇ 재포장 공사 시 품질관리 철저

- 아스팔트 혼합물 생산･시공 온도 관리 필요

- 급속경화 택코팅 사용으로 기존 포장층과의 부착력 증대

붙임 : 세종대로 124 하부지지력 조사 결과.

붙 임		세종대로 124 하부지지력 조사 결과

□ 광화문(하행) 방향

시험 번호	기존 아스콘 두께(mm)	역산탄성계수(MPa)
		아스팔트층		노상층	비고
		보정전	보정후(21℃)
1	***	*****	*****	***	****** ****
2	***	*****	******	***
3	***	******	******	***
4	***	******	******	***
5	***	******	******	***
6	***	******	******	***
표준편차	**	*****	*****	**
최종설계 입력변수(평균)	***	*****	*****	**

□ 숭례문(상행) 방향

시험 번호	기존 아스콘 두께(mm)	역산탄성계수(MPa)
		아스팔트층		노상층	비고
		보정전	보정후(21℃)
1	***	******	******	****	****** ****
2	***	******	******	****
3	***	******	******	****
4	***	******	******	****
5	***	******	******	***
6	***	******	******	****
표준편차	**	*****	*****	**
최종설계 입력변수(평균)	***	*****	*****	***