문서번호	정수과-4451
결재일자	2024. 4. 26.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
전도현		이철재	04/26
			강승곤
협조

「고도정수처리공정 농도계」

점검결과 및 조치계획

2024. 04.

암사아리수정수센터

(정수과)

「고도정수처리공정 농도계」

점검결과 및 조치계획

암사아리수정수센터 소장 : 강승곤☎3146-5701 정수과장 : 이철재☎3146-5740 담당 : 전도현☎5746

고도정수처리공정에 설치하여 운영중인 오존 농도계의 상태를 전체 점검하여 점검결과 및 조치계획을 보고드림

□ 추진배경

ㅇ 농도계가 고농도(활성탄흡착지 등)에 노출되어있어 잦은 고장 발생

ㅇ 활성탄흡착지 내부 작업환경 결정 및 출입자 안전을 확보하는 기준으로 활용하는 농도계의 측정치 신뢰도 확보 필요

□ 점검개요

ㅇ 점 검 일 : 2024.03.28. / 2024.04.16.

ㅇ 점 검 자 : 정수과 전도현, **************

ㅇ 점검내용

- 고도정수처리공정 오존농도계 34대 전체 점검

※ 대기오존농도계 : 20대, 용존오존농도계 : 14대

ㅇ 점검방법

- 제조사 검교정 장비를 활용하여 측정치 비교

- 농도계 내부 데이터 확인 및 부품 상태 확인

□ 점검결과

ㅇ 수선대상

설치위치	측정위치	모델명	증상	수선 필요내용
*********	*******	****	*******	*****************
*********	*******	****	*******	*********************
*********	*******	****	*******	******
*****	**	****	******	******
******	****	****	********	*******

ㅇ 고장사진

*********************************************************************************

ㅇ 현장사진

오존농도계	오존농도계 내부	오존농도계 측면

ㅇ 구매품목

구분	품명	기능	구매 수량
고장 품목	*************	**********	*
	***********	***********************	*
	**************	************************************************	*
	***************	**********	*
추가구매 (예비품)	**************		*
	***********		*

□ 보고자 의견

ㅇ 오존은 관리대상 유해물질로 지정된 물질로서 작업환경측정 대상임

ㅇ 부품 고장으로 측정 불가 시 활성탄흡착지 작업자 안전 미확보 및 오존접촉조 소독능 계산도 불가함

ㅇ 따라서 단시간에 수선 필요하며 주요 품목은 예비품 확보 필요

□ 조치계획

ㅇ 건    명 : 정수처리공정 농도계 수선

ㅇ 계약방법 : ****

*********************************************

ㅇ 구매물품 : 산출기초조사서 첨부(붙임1)

ㅇ 계약업체 : *******

*******************************

ㅇ 소요금액 : *******************

ㅇ 납품기한 : 계약일로부터 30일

ㅇ 예산과목

- 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(오존설비 수선유지 및 안전관리)

□ 추진일정

ㅇ 시행 및 계약의뢰 : ‘24.4월

ㅇ 물품납품 및 검수 : ‘24.5월

ㅇ 대금지급 및 부품교체 : ‘24.5월

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.