문서번호	정수시설과-1415
결재일자	2024. 4. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
엄주원		최병희	04/30
			윤준성
협 조
	정수과장			代김태현
	주무관			손영일
	주무관			곽정아

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께합니다!”

염소실 노후 자동제어반 교체 계획

2024. 4.

강북아리수정수센터

( 정수시설과)

염소실 노후 자동제어반 교체 계획

강북아리수정수센터소장 : 윤준성☏3146-5801 정수시설과장 : 최병희☏5870 담당 : 엄주원☏5887

우리 정수센터의 안정적인 정수 생산 및 수질 사고 예방을 위한 염소실 노후 자동제어반을 교체 계획을 아래와 같이 보고드림

Ⅰ				추 진 근 거

□ "염소투입설비 자동제어설비 파워서플라이 고장 및 조치결과 보고"(정수과-1711, '21.6.4.)

○ 제어반 부품 고장으로 인한 예비부품 확보 및 제어반 교체 검토 요청

□ "2024년 투자사업 정수센터 노후 자동제어반 교체 계획"(정수시설과-2201호, '23.7.17.)

○ 장기 사용으로 노후된 자동제어반 교체

Ⅱ				설 비 현 황

Ⅱ

□ 자동제어반 현황

구분	시설명	수량(면)	설치년도	내용연수	비고
***	*******	*	****	***

********************************

Ⅲ				개 선 방 향

□ 전원 및 PLC 이중화

○ 전원공급장치, PLC 고장 시 제어반 조작 불가 : 염소 투입 중단

- '21년 전원공급장치 고장 시 예비품 교체 후 염소 투입 정상화

→ 제어반 전원공급장치와 PLC 이중화 실시

□ 수동조작 스위치 분리

○ 중화설비 수동 가동 점검 시 염소설비 전체를 수동 상태로 변경하여 원격제어 해제 및 근로자 오조작 발생 가능

→ 중화설비실 조작 스위치 별도 분리

□ 전면부 수정

○ 당초 : 투입기 6개, 차단변 1개, 누출경보기 15개

→ 변경 : 투입기 9개, 차단변 3개, 누출경보기 16개

□ 터치 스크린 기능 추가

○ 당초 : 액체압력, 기화기 온도, 염소투입량, 염소 중량 계측값 표시

→ 변경 : 염소계통도 추가, 염소 누출 이력 관리시트 추가

□ 조작스위치 변경

○ 당초 : 터치 스위치(제품 단종으로 현재 일반 누름스위치와 혼용 중)

→ 변경 : 셀렉트 스위치

*******************************************

********************************************

**************************************

□ 안전관련 조치

○ 2022~2023년 위험성평가 결과 제어 판넬 안전 조치

→ 차단기 접촉부 커버 부착, 제어반 안전표지 부착

→ 상태표시등, 셀렉터 스위치 등 영문/한글 표기

Ⅳ				발 주 계 획

**********************************

********************

******

**************************

************************

***********************************

*********************************************************************

*********************

****************************************************************************

********

****************************************************************************************************************

Ⅴ				추 진 일 정

□ ****************

□ ********************

□ ******************

□ ***********************

□ **********************

붙임  1. 설계내역서(자동제어반) 1부.

2. 시스템 구성도 1부.  끝.