아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 물 연 구 원
수신	수신자 참조
(경유)
제목	관로조사 장비 및 유량계 공동활용 안내

1. 물연구원 배급수연구과-4427(관로조사장비 구매관련 공동 활용 수요조사, '23.06.12)호와 관련입니다.

2. 아래와 같이 최근 구매 완료한 관로조사 장비 2대(부단수 내시경, CCTV)와 보유중인 유량계에 대한 공동활용을 안내드리오니, 필요한 부서에서 장비 공동활용 신청서를(붙임 문서)작성하여 배급수연구과로 요청 바랍니다.

-  아 래  -

장비명	규 격	사용 방법	****
상수도 관로 부단수 내시경	· 카메라 : 130만화소 · 촬영관경 : 80~300mm · 촬영 최대거리 : 50m · 관로 최대압력 : 10bar	·굴착후 상수관로 새들장치(50mm)를 체결한 후 천공구를 통해 관내부를 실시간으로 촬영	*
관로조사장비 (CCTV)	· 카메라 : 200만화소 · 촬영관경 : 250~1,200mm · 촬영 최대거리 : 150m · 방수등급 : IP68	·상수관로 단수 및 퇴수후 CCTV가 부착된 자주차를 관내부에 진입 시켜 원격으로 관내부 촬영 ·수심 5m 내외 시설물(침전지, 정수지, 배수지 등) 촬영	*
유량(유속)계	· 측정관경 : 200mm 이상 ·유량변환기에 내장되어 유량신호 및 압력신호등을 정해진 시간 간격으로 저장	·상수관로 새들장치(32mm)를 체결한 후 천공구를 통해 유속계를 삽입하여 유속(유량) 측정 : 흐름방향 변경 측정 가능	*

※ 신청시 유선상 일정 사전 협의(T.1823), 연구원 담당자 현장 장비 운영 및 교육

붙임  1. 장비 공동 활용 신청서 1부 끝.

	서울물연구원장
수신자	서울아리수본부장(계획설계과장), 서울아리수본부장(배수과장), 서울아리수본부장(급수운영과장), 서울아리수본부장(급수설비과장), 서울아리수본부장(누수대응과장), 서울아리수본부장(시설관리과장), 중부수도사업소장(급수운영과장), 중부수도사업소장(시설관리과장), 서부수도사업소장(급수운영과장), 서부수도사업소장(시설관리과장), 동부수도사업소장(급수운영과장), 동부수도사업소장(시설관리과장), 북부수도사업소장(급수운영과장), 북부수도사업소장(시설관리과장), 강서수도사업소장(급수운영과장), 강서수도사업소장(시설관리과장), 남부수도사업소장(급수운영과장), 남부수도사업소장(시설관리과장), 강남수도사업소장(급수운영과장), 강남수도사업소장(시설관리과장), 강동수도사업소장(급수운영과장), 강동수도사업소장(시설관리과장), 광암아리수정수센터소장(정수시설과장), 광암아리수정수센터소장(정수과장), 구의아리수정수센터소장(정수과장), 구의아리수정수센터소장(정수시설과장), 뚝도아리수정수센터소장(정수과장), 뚝도아리수정수센터소장(정수시설과장), 영등포아리수정수센터소장(정수과장), 영등포아리수정수센터소장(정수시설과장), 암사아리수정수센터소장(정수과장), 암사아리수정수센터소장(정수시설과장), 강북아리수정수센터소장(정수시설과장), 강북아리수정수센터소장(원수관리과장)
주무관	김성재		배급수연구과장	김완섭		수도연구부장	05/01
안재찬
협조자
시행	배급수연구과-3787	(	2024. 5. 1.	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1823	/전송	02-3146-1836	/	sjkimllg@seoul.go.kr	/	부분공개(5)