문서번호	화학시험과-255
결재일자	2024. 5. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		화학시험과장		서울특별시품질시험소장
성상준		김금호		05/01
				장상규
협 조

2024년 화학시험과 산업재해예방 추진 계획

2024. 4.

서울특별시 품질시험소

(화학시험과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2024년 화학시험과 산업재해예방 추진 계획

화학시험과에서 사용하는 시험장비 및 유해물질로부터 발생할 수 있는유해·위험 요인을 파악하고, 사고예방 대책을 수립하여 시험자의 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

1. 관련근거

□「산업안전보건법」제29조(근로자에 대한 안전보건교육)

□「산업안전보건법」제36조(위험성평가의 실시)

□「산업안전보건법」제52조(근로자의 작업중지)

□「산업안전보건법」제84조(안전인증)

□「산업안전보건법」제114조(물질안전보건자료 게시 및 교육 )

□ '24년 품질시험소 중대산업재해예방 추진계획(총무과-27307(’23.12.13))

2. 추진방향

□  화학시험 시 발생할 수 있는 유해·위험성 파악

- 유해화학물질, 고압가스 및 시험장비 사용에 따른 유해·위험성 파악

□ 유해·위험성에 대한 사고 예방 조치

- 정기점검, 직원안전 교육, 개인보호구 착용 등의 예방 조치

- 국소배기장치 상시가동 및 점검, 특수건강검진, 작업환경측정 등

□ 사고발생 시 대응조치

- 재해사고 발생 시 작업중지, 응급조치, 위험요인 제거 등의 대응

3. 화학시험과 유해·위험성

ㅇ 화학시험실 유해·위험 요인 및 감소대책

**	**	*******	*** ***	**** ******	****	***
*	****	***	***	******	*********** **************** ******************* ********** ************ ************ *************** ****************** ********* *********
*		*****	**	*********
*		**	****	**********
*		****	**	*******
*		******	**	******
*		***	****	*********
*		***	**	*
*		*****	***	*****
*		*******	****	*
**		*****	**	******
**		***	****	*******
**		****	****	********
**		**	**	********
**		****	**	********
**	****	*******	*	*****	********** *********** ***************
**		*******	*	*****
**		*****	*	*****
**		*****	*	****
**		*****	*	******		******
**		*****	*	*****
**		***	*	*****
**		******* *****	*	****		******
**		******* *****	*	****
**		*******	*	*******
**	****	**	***	*	***************** *************** ************** ***************** *********** *********
**		***	***	*
**		**	***	*
**		**	***	*
**		**	***	*
**		**	***	*
**		**	***	*

4. 유해위험 사고예방 조치

□ 시험실 내 유해·위험 요소에 대한 정기 점검

ㅇ 산업안전 보건 점검 실시

- 시험장비, 유해화학물질 사용시 사용자가 점검표에 따라 점검(일1회)

- 각 시험실별 점검 체크리스트 활용하여 전직원 합동점검(월1회)

- 관리감독자가 시험실 취급설비 등 순회점검(월1회)

- 전문기관(산업안전보건협회)에 의한 정기점검(분기1회)

ㅇ 고압가스 안전점검 실시(일1회, 월1회, 공급자 점검)

- 일1회 고압가스 담당자가 용기 밸브 잠금상태 등 안전점검

- 월1회 가스누출 여부, 배관 및 밸브상태 등 직원합동 안전점검

- 년2회 가스 공급자가 가스안전에 관한 전반사항 점검

ㅇ 유해화학물질 취급시설 점검(주1회)

- 유해화학물질 담당자가 보관상태, 누출여부 등 취급기준 준수여부 점검

- 유해화학물질 취급시설 정기검사(점검기관에서 2년마다 실시)

□ 국소배기장치 상시가동 및 점검

ㅇ 국소배기장치 상시가동

- 시험중에는 각 시험실에 설치한 국소배기장치를 상시 가동

- 화학물질 사용은 포위식 흄후드에서 사용

- 기타 시험장비등에 설치한 암후드는 시험장비 사용 시 가동

ㅇ 국소배기장치 점검

- 산업안전보건 자체점검 시 국소배기장치 정상가동 여부 점검(월1회)

- 국소배기장치 제어풍속 측정(반기1회)

□ 개인보호구 지급 및 안전보건표지 부착

ㅇ 개인보호구 지급

- 작업환경에 적합한 안전인증제품으로 구매하여 지급

※개인보호구 인증 현황

***	***	***	******
***	**	****	*************
*********	**	*****	*************
********	**	************	*************
********	*****	********	*************
*****	******	***************	*************
*****	**	****	*************
***	**	********	*************
***	**	***************	*************

ㅇ 안전보건표지 부착

- 유해화학물질 보관장소에 경고표시 부착 및 MSDS 게시

- 각 시험장비마다 고온주의, 끼임주의 등 경고표시 부착 등

□ 직원 안전교육 실시

ㅇ 산업안전보건교육 온라인 교육

- 비사무직 산업안전보건교육 온라인 교육 실시(분기1회)

ㅇ MSDS 자체 교육 실시(분기1회)

- 유해화학물질 및 시료 물질안전보건자료(MSDS) 자체 교육

ㅇ 유해화학물질 관리자 과정 교육

- 유해화학물질 담당자 변경시(한국화학물질관리협회)

ㅇ 신규직원 산업안전보건 자체교육

- 기관전입에 따른 신규자 대상 16시간 안전교육

ㅇ 작업내용 변경 시 산업안전보건 자체교육

- 작업내용 변경에 대한 교육 2시간 이상

□ 작업환경 측정 및 특수건강검진 실시

ㅇ 작업환경측정(년2회)

- 작업환경에 대한 화학적·물리적 인자에 대한 유해도 측정

※ 23년도 작업환경측정 결과

****	****	**********	***********	****
********	******	***	***	******
**	*******	***	***	**********
***	*******	**********	**********	*******
*********	*******	**********	***	******
**	*******	*******	*******	*****

ㅇ 특수건강검진(년1회)

- 근로자 건강관리를 통한 작업현장의 잠재 위험요소 사전 제거

※ 23년도 대한산업보건협회에서 실시한 특수건강검진(시험자전원)결과 이상없음

5. 사고발생 시 대응절차

□ 대응절차

ㅇ 작업중지, 근로자 대피, 위험요인 제거 등 대응조치 절차

①상황전파 작업중지 119 등 신고	⇒	②초기대응 기계정지 등 위험제거, 출입통제 119 응급구호 조치 재해자 구출․후송	⇒	③긴급대피 안내방송	⇒	④상황보고 재난안전관리실 재난상황실, 시장(기관장) 재해신고 관할 고용노동관서	⇒	⑤사고원인조사 및 대책수립
발 견 자		주관부서		주관부서		발견자 등/주관부서		주관부서

① 상황전파 및 작업중지

- 최초 발견자가 큰소리로 주변에 전파 및 즉시 작업중지 실시

- 관리감독자에게 보고 및 부상자 발생 시 119 신고

② 초기대응 및 구호조치

- 사고 상황별 초기대응, 2차 피해 방지를 위한 위험요인 제거

- 부상자는 119구조대 협조하에 응급조치 및 병원 후송 조치

※ 사고 상황별 초기대응 요령

- 감전 : 즉시 전원 차단, 통전 차단 확인    - 질식 : 작업 중지, 신선한 공기가 있는 곳으로 대피

- 화재 : 소화기를 이용한 초기 진화 실시, 진압이 힘들 경우 신속히 대피

- 무너짐 : 해당 공종의 기계장비 정치, 2차 피해 발생 방지   - 기계재해 : 재해 발생 시 기계 정지

- 유해물질 누출 : 가까운 밸브 차단, 신속한 대피, 호흡기등 보호

- 인화성산화성 물질 누출 : 점화원 발생 억제 조치 및 접촉 금지

③ 긴급대피 안내

- 시험소내 재해발생시 총무과에 안내방송 요청

- 비상대피로 안내 및 안전한 장소로  직원 대피

④ 신고 및 보고

-  상황 발견자 또는 상황 전파 받은 관리감독자 등이 관할 고용노동관서에 신고

- 관리감독자는 안전보건관리책임자 및 재난안전관리실, 재난상황실에 보고

⑤ 사고원인조사 및 대책 수립

- 사업장 관리감독자는 현장을 보존하고 소방서, 고용노동부 등 원인조사에 협조

- 사고 재발방지를 위한 대책을 마련

6. 향후일정

□ 산업안전보건 정기점검(년중)

○ 직원합동 안전점검 및 고압가스 점검(월1회), 유해화학물질 취급시설

점검(주1회), 국소배기장치 점검(월1회), 국소배기장치 제어풍속 측정(반기1회)

□ 직원 안전교육(년중)

○ MSDS 자체교육(월1회), 비사무직 산업안전교육(분기1회)

□  작업환경측정(5월,11월 예정)

□  특수건강검진(’24.6월)

붙임  1. 일일점검 점검표 1부.

2. 월간점검 점검표 1부.

3. 화학분야 유형별 산업안전보건관리 대응 매뉴얼 1부.

4. 중대산업재해 대응 및 복구 체계도 1부.  끝.