문서번호	정수과-1205
결재일자	2024. 5. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
박석주		하은경	05/02
			윤준성
협 조
	정수시설과장			최병희
	주무관			이석배
	주무관			이승열
	주무관			이종관

모래여과지 하부집수장치 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 05. 01.

강북아리수정수센터

(정수과)

모래여과지 하부집수장치 점검결과 보고

모래여과지 하부집수장치 점검결과 스트레이너 파손이 확인되어 결과를 보고드림

□ 추진배경

**********************************

*************************************************************

□ 시설현황

ㅇ 정수장 준공 : 1998년 통수(26년 경과)

ㅇ 모래여과지 수 : 56지(4개 계열 × 14지)

ㅇ 여과지 블록 수 : 112개/지(가로 14 × 세로 4 × 2면)

ㅇ 스트레이너 수 : 72개/블록(가로 8 × 세로 9)

ㅇ 여과지 당 스트레이너 수 : 8,064개(112×72)

ㅇ 모래여과지 스트레이너 수 : 451,584개(8,064×56)

□ 문제점

ㅇ 스트레이너 : ************************************************

**********************

*****************************

********************

※ 여과지 역세척 공정 운영진단 결과보고(2023.3)

조 사 항 목	조 사 결 과
공기, 물 균등 분배여부	***
여과사면 조사	***
H수로 벽면 기포 발생 여부	******************************
Y수로 누수여부	*********
역세척 배수 탁도조사	***

***********************************************************************************

ㅇ 하부집수장치(스트레이너 블록) : 육안 확인시 특별한 문제 없음

- 블록과 블록사이와 외각 부분 콘트리트 손실(실금 있음) 부위 없음

ㅇ 하부집수장치 고정 판 : 육안 확인시 매우 양호

- 스테인리스 재질로 녹 발생 없음

스트레이너 블록	고정 판

□ 보고자 의견

*****************

********************************************************************************

***********************************************************************

********************************************