문서번호	서울특별시공무원수련원-3277
결재일자	2024. 5. 3.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원장
고명재		최성일	05/03
			이광희
협조
	주무관		홍원표

2024년 상반기 제3종시설물 정기안전점검 결과 보고

2024. 5.

서울특별시 공무원수련원

2024년 상반기 제3종시설물 정기안전점검 결과 보고

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 따라 우리원 시설물에 대한 ‘24년 상반기 제3종시설물 정기점검을 실시하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		추진근거 및 규모

□ 관련 법령 및 지침

○ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제11조[안전점검의 실시]

○ 2024년 상반기 제3종 시설물 정기점검계획 보고

*****************************

○ 2024년 시설물안전법 제3종시설물 유지관리(정기점검)계획 보고

*****************************

□ 시설물 규모

○ 위  치 : 강원도  속초시 미시령로 3160(노학동)

○ 규  모 : 지하2층, 지상8층, 연면적 7,243.95㎡

○ 용도 및 구조 : 교육연구시설(교육원), 철근콘크리트

○ 사용승인일(준공일) : 1997. 2. 13.

○ 시특법 종별 : 제3종 시설물(’20.9.6일 지정고시)

○ 등   급 : B등급

Ⅱ		정기안전점검 실시

□ 정기안전점검 개요

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 점검  방법

○ 현장조사 요령 및 포인트

- 조사수준 : 정기적 순찰 수준의 외관조사

- 조사대상 : 주요 부위 및 부재

- 조사방법

· 육안과 간단한 측정기기(정기안전점검기구)로 구조부재의 변경사항, 균열발생 상태 등 확인

· 진전상황을 지속적으로 관찰

· 건축물의 평면,입면,단면,용도 등의 변경과 하중조건, 기초·지반조건, 주변 환경조건 등의 변동 상황 파악

· 매 반기마다 전체 건축물을 수평 혹은 수직, 구조의 중요도에 따라 부재별로 분할하여 실시 가능

· 점검결과 표준서식에 기록

Ⅲ		등급 판정

□ 안전점검 흐름도

사전조사
			• 시설물 관리대장 검토 • 기존 점검/진단 자료 검토 • 기존 보수/보강 자료 검토
현장조사
콘크리트 구조물	강재구조물
• 외관조사(결함 및 위험요인 발견 시 사진 촬영) • 정기안전점검 체크리스트 작성
조사결과 검토·분석
• 조사결과 정리·기록 • 현재와 이전의 상태 비교검토
			• 긴급안전조치, 긴급안전점검 또는 정밀안전진단 실시 여부 판단
정기안전점검 결과보고서 작성
• 정기안전점검 결과표 • 실시결과 요약표 • 안전등급 산정 및 결과보고서 작성

□ 제3종시설물 안전등급 평가 매뉴얼에 의한 등급 산출

○ 전차 등급 지정 내용을 참고하여 현장조사 실시

○ 정기안전점검 체크리스트 작성

- 주요시설 7항, 일반시설5개항, 부대시설 5개항 해당

- 각 문항별 5개항으로 평가(우수10, 양호8, 보통5, 미흡2, 불량0)

○ 가중치 반영( 주요시설 60, 일반시설 20, 부대시설 20) 합산 점수로 5단계 등급 판정

Ⅳ		점검 결과

□ 행정사항

○ 세부내역은 따로붙임 『서울특별시 공무원수련원 정기안전점검 결과보고서』제출(붙임 제출문 참조)

○ 등급판정 :  B등급 유지

○ 결과 FMS보고 일정 : 5월중(정기점검 및 보고 예정)

□  종합결론

***************************************************************************************

***********************************************

***********************************************************************************************

**************************************************************************

○  안전등급은 전차 정검과 같이 B등급으로 진단

· 시설물안전평가 기준(B등급) : 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 보수가 필요한 상태

·  정기 점검 시기 : 반기에 1회이상 (A,B,C 등급 동일)

·  추후 점검 시기 : 2024. 하반기(10월경)

붙임 : 2024년 상반기 정기안전점검결과보고서 1부.