문서번호	예방과-10916
결재일자	2024. 5. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		가스위험물안전팀장	예방과장
강용구		전봉순	05/07
			이동원
협 조

여름철「풍·수해 및 폭염」대비 가스시설 안전대책

2024. 5.

소방재난본부

(예방과)

여름철(풍․수해,폭염)대비 가스시설 안전대책

여름철 풍․수해, 폭염 등 자연재해에 대비하여 가스공급시설 등에 대한 사전 안전점검, 비상훈련, 홍보활동으로 가스시설 안전관리에 만전을 기하고자 함

※ 전년도 여름철 우리 시 가스시설 피해는 없음(침수 가구 가스시설 복구는 자치구별 추진)

Ⅰ		추진근거

□「고압가스안전관리법」제24조 [허가관청 등의 조치]

□「액화석유가스안전관리및사업법」제48조 [허가관청 등의 조치]

□「도시가스사업법」제27조 [가스시설의 개선명령 등]

Ⅱ		추진개요

□ 추진기간 : 2024. 5. 16. ~ 6. 30.

□ 대    상

○ 고압·LP가스 및 천연가스 공급시설: 총 354개소

○ 도시가스 공급시설: 정압기 986개소, 공급배관 8,015㎞

○ 안전취약 LPG 및 상습침수지역 도시가스 사용시설

□ 추진방법

○ 자치구 주관 유관기관 합동점검(자치구,소방서,한국가스안전공사 등)

○ 도시가스 공급시설 도시가스사업자 자체 자율점검

○ 수소충전시설, 굴착공사장, 정압기 등 일부 시설 예방과 주관 표본점검

□ 중점 추진사항

○ 가스공급시설, 도시가스 밸브실 침수 및 붕괴 대비 안전대책 추진

○ 상습 침수지역 도시가스 사용시설 특별 안전관리 및 사전점검 강화

○ 굴착공사장 실태점검 및 관계자 교육으로 안전 부주의사고 사전 차단

○ 가스사고 예방을 위한 비상훈련, 홍보․교육을 통한 안전 생활화 정착

✔ 2024년 여름철(5∼7월) 기상전망(’24. 4. 23. 기상청 발표 3개월 기후전망)

[강수] 평년(108.9~280.7㎜)과 비슷하거나 많겠으며 지역별 집중호우도 예상

[기온] 평년(17.3~24.6℃)보다 높겠으며 6월은 평년과 비슷한 날씨 예상

□ 집중호우·지반침하 등 돌발 상황 대비 가스시설 선제 점검 및 신속대응 확립

Ⅲ		세부 추진계획

합동+자율점검		도시가스 공급시설

□ 점검대상 : 정압기 986개소, 공급관 8,015km, 굴착공사장 29개소

시설별 회사별	정압기(개소)			배관(㎞)			굴착 공사장
	계	지구	지역	계	본관	공급관
계	986	15	971	8,015	1,412	6,603	29
서 울	373	2	371	2,845	435	2,410	7
코 원	142	8	134	1,425	381	1,043	11
예스코	277	2	275	2,245	331	1,914	4
대 륜	118	1	117	914	134	780	5
귀뚜라미	76	2	74	586	131	456	2

□ 점검방법: 도시가스사업자 자체 자율점검 및 표본(합동)점검 병행

○ 학교 내, 고가 밑 정압기 6개소, 도시가스배관 노출 굴착공사장(9개소)은

[예방과, 한국가스안전공사, 도시가스사업자] 표본 합동점검

※ 표본점검 대상 외 공급시설은 도시가스사업자 자체 계획에 의거 자율점검

□ 주요 점검내용

○ 풍․수해 및 폭염 대비 시설물 위험요소 확인 및 사전 제거

○ 감시시스템 등 각종 안전장치 정상 작동 여부 확인

○ 공사장 가스배관의 안전조치 및 손상방지 대책 점검

합동점검		가스공급시설, 대형굴착공사장, 안전취약 LPG 사용시설 등

□ 가스공급시설

구분 계	고압가스					LPG			천연가스
	계	제조	충전	저장	판매	계	충전	판매	계	CNG충전	BIO제조
354	179	3	11	126	39	145	75	70	30	29	1

○ 점검방법: 자치구 주관 합동점검(자치구, 한국가스안전공사, 가스공급자)

※ 수소충전소 및 LPG용기충전소, BIO가스제조는 예방과 주관 합동점검

(자치구 점검대상 제외)

○ 주요 점검내용

- 폭우 및 침수에 따른 사업장 옹벽․절개지 붕괴, 상습 침수 지역 가스시설 이탈 가능성, 화재발생 요인 방치 여부 등 집중점검

- 가스시설 안전설비(장치) 작동상태 및 손상에 의한 누출 여부 등

- 안전관리책임자 상주 여부 등 안전관리자 의무 이행상태 점검

□ 재건축․재개발 등 대형공사장(특정가스사용시설)

○ 점검대상: 총 25개소(지하철, 상·하수도, 통신, 재건축, 토목 등 굴착공사장)

○ 점검방법

- 자치구별 재개발․재건축 등 공사장(10,000㎥이상) 1개소 임의 선정후

합동점검[자치구(주관), 한국가스안전공사, 가스공급자]

※ 가스안전영향평가 굴착공사장은 도시가스사업자 자율점검 실시

○ 주요 점검내용

- 용접용 가스(용기 저장소 포함) 안전관리 상태

- 가스시설 주변 발화성 물질 등 위험요소 방치 여부

- 공사장 주변 인입 가스배관 마감 및 손상방지 등 안전관리 상태

□ 안전취약계층 LPG사용시설 특별점검

○ 점검대상: 취약계층(비닐하우스, 쪽방촌, 사회복지시설 등) 및 재래시장

○ 점검방법: 합동점검[자치구(주관), 한국가스안전공사, 가스공급자]

○ 점검내용

- 폭우 및 폭염 대비 가스용기 유실방지를 위한 보관 상태, 가스시설

이탈 및 누출 가능성 확인, 용기 주변 발화성 물질 방치 여부

□ 상습 침수지역 도시가스사용시설 특별안전관리

○ 추진대상: 저지대 등 상습 침수지역 도시가스사용시설

○ 추진기관: 도시가스사업자【서울도시가스(주) 등 5개 사업자】

○ 추진내용

- 폭우․폭염 대비 도시가스사용시설 선제적 사전점검 실시

- 폭우 예보 발령시 침수지역에 대한 순찰 등 안전관리 강화

- 침수 지역 가스사용시설 차단 및 복구 등 지원활동 대책 수립

✔ 예방과 주관 특별점검 추진

- 대상: 공급시설(수소충전소, LPG용기충전소, 바이오가스제조소 등) 14개소,

굴착공사장(가스영향평가대상 중 노출배관) 9개소, 정압기 6개소

- 방법: 합동점검[예방과(주관), 한국가스안전공사,자치구(자율) 참여]

- 주요점검사항

․ 가스시설 안전설비(장치) 작동상태 및 위험요소 방치 여부

․ 가스공급시설의 시설 및 기술기준 적합여부

훈련․홍보		비상훈련 및 가스안전사고 예방 홍보활동

□ 비상훈련

○ 훈련기관: 도시가스 사업자(주관), 소방서(인력, 차량 지원)

※ 자치구 및 가스안전공사는 자율 참여

○ 훈련횟수: 5회(사업자별 1회 이상)

○ 훈련내용: 풍·수해 및 폭염으로 인한 가상 사고 발생 등 주제 선정후 비상소집 및 긴급출동, 가스공급 차단, 피해시설 복구 등

□ 홍보활동

○ 홍보방법

- 자치구: 홈페이지, SNS, IPTV, 지역신문, 반상회보, 구소식지 등

- 도시가스사업자: 요금청구서, 홈페이지 홍보문구 게재 등

○ 홍보내용: 별첨 참조

- 폭염·장마·휴가시 가스안전관리 및 장기간 가스 미사용시 조치요령

- 휴대용 부탄가스 및 레저용 LPG 안전사용 요령 등

※ 한국가스안전공사에 홍보내용(동영상,이미지파일,홍보문구 등) 요청하면 자치구 담당자 메일로 통보 예정

Ⅳ		행정사항

□ 자치구 및 도시가스사업자는 자체 실정에 맞게 풍․수해, 폭염 대비 가스공급 및 사용시설에 대한 안전관리 계획 수립․추진

□ 소방서, 한국가스안전공사는 점검(훈련) 인력 및 장비 지원 협조

□ 집중호우(침수) 등 재난 대비 보고체계 및 유관기관 비상연락망 정비

□ 추진 결과는 작성 서식에 따라 2024. 7. 10.(수)까지 제출

○ 부적합시설 개선(전·후) 사항 및 가스안전교육·홍보사진 첨부

붙임  1. 가스안전영향평가 대형 굴착공사장 현황 1부.

2. 홍보문안(참고용) 1부.

3. 예방과 주관 특별 점검대상 현황(수소, LPG 충전소 등) 1부.

4. 가스시설 안전점검 결과 제출서식(자치구) 1부.

5. 가스시설 안전점검 결과 제출서식(도시가스사) 1부.  끝.