문서번호	시설관리과-7876
결재일자	2024. 5. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	서부수도사업소장
이연한	신동철	권승계	05/09
			代김종은
협 조
	행정지원과장		김종은
	요금과장		변정호
	현장민원과장		안규홍
	급수운영과장		채재일

2024년 여름철 풍수해 대책 및 재난안전대책상황실 운영 계획

2024. 5.

서부수도사업소

목 차
Ⅰ.	추진개요	1
Ⅱ.	기상개요	1
Ⅲ.	2024년 풍수해 대비 안전관리 대책	2
	재난안전대책본부 구성․운영	2
□	상수도 시설물 및 공사장 안전관리 강화	3
□	신속한 복구체계 구축 및 비상급수지원	5
Ⅳ.	행정사항	6

'24년 여름철 풍수해 대책 및 재난안전대책상황실 운영 계획

시설관리과장 : 권 승 계 ☎ 3146-3690  시설운영팀장 : 신 동 철 ☎ 3701   담당자 : 이 연 한 ☎ 3698

2024년 여름철 태풍·호우에 사전대비하고, 재난 발생시 신속하고 체계적으로 대응하기 위해 풍수해 대책을 수립하고 『서부수도사업소 재난안전대책상황실』을 구성·운영하고자 함.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진근거

ㅇ「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2 (재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

ㅇ「자연재해대책법」제3조 (책무)

ㅇ「서울특별시 재난 및 안전관리 기본조례」제14조 (대책본부 구성·운영)

ㅇ 2024년 여름철 풍수해 대책 추진계획 (안전조사과-4724호, 2024. 5. 8.)

□ 중점 추진사항

ㅇ 상수도 시설물 및 공사장에 대한 안전점검으로 선제적 예방활동 강화

ㅇ 집중호우 대비 수질관리 강화

ㅇ 누수피해 발생 시 신속한 복구체계 구축

ㅇ 비상급수시설 확보 및 급수지원으로 피해 최소화

ㅇ 재난안전대책 상황실 구성·운영 및 단계별 비상근무 실시

Ⅱ		기상개요

□ 2023년 기상현황

ㅇ 평년 대비 강우량이 소폭 증가하였고, 여름철 집중적 호우 발생

- 총 강수량은 1,415㎜(평년 1,326㎜, 대비 106%)

▶ 최대 1,575㎜(도봉구) / 최소 969㎜(중구) / 지역편차 606㎜

□ 2024년 여름청 기상 전망 (2024. 4. 23. 기상청 발표)

ㅇ 기온은 평년(23.4~24.0℃)보다 높을 확률이 50%이고, 강수량은

평년(622.7~790.5㎜)과 비슷하거나, 많을 확률이 각각 40%

Ⅲ		2024년 풍수해 대비 안전관리 대책

1	재난안전대책상황실 구성 및 운영

□ 상황실 조직 구성

ㅇ 사업소장, 상황실장 아래 단계별 2개 실무반으로 구성 운영

			사업소장
			상황실장
상황처리반						단수복구반
·상황조정 및 통제, 지휘 ·상황 접수처리 ·재해지역 급수지원 ·상황판단회의 개최 ·재난상황 보고 및 SNS구성						·피해사항 현지조사 및 복구 관리 ·응급복구자재․장비 운용 ·급수차 운행 및 수계조절 ·단수구역 파악 ·분야별 내역서 및 응급복구보고서 작성

ㅇ 대규모 재해(침수, 붕괴 등) 발생 시 상수도사업본부 재난안전대책본부와 연계 대응 및 상수도 현장조치 매뉴얼에 따라 현장지휘소 구성·운영

□ 상황실 운영계획

ㅇ 예비기간 : 수방기간 전·후 1개월씩(2024. 4. 15. ~ 11. 15.)

- 30㎜/일 이상 강우 예보 또는 필요시 상황유지 및 긴급 수방상황 대처

- 기상특보 시 상황판단회의 개최결과에 따라 비상근무(1~3단계) 실시

ㅇ 수방기간 : 2024. 5. 15.(수) ~ 10. 15.(화) 5개월

- [보강 근무] 30㎜/일 미만 강우예보 시
· 평일 주간 : 시설관리과 (1명)

· 야간·휴일 : 당직근무자 (2~4명)

- [비상근무] 기상특보에 따라 1, 2, 3단계별 비상근무 시

□ 단계별 비상근무 체계

구분	제1단계(주의)	제2단계(경계)	제3단계(심각)
판단 기준	• 호우주의보 발령 시 - 3시간 60㎜이상 예보 - 12시간 110㎜이상 예보 • 한강대교 수위 4.5m 도달 시 • 태풍주의보(순간풍속 20m/s)	• 호우경보 발령 시 - 3시간 90㎜이상 예보 - 12시간 180㎜이상 예보 • 홍수주의보(한강대교 수위 8.5m) • 태풍경보(순간풍속 26m/s, 총 강우량 200㎜ 이상)	• 홍수경보 발령 시 - 한강대교 수위 10.5m 예상 시 • 태풍·호우로 인한 대규모 재난발생 가능성 확실 시 • 이재민 다수 발생
근무 인원	2~4명 (당직근무자)	8명 (상황실 3명, 사무실 5명)	17명 (상황실 7명, 사무실 10명) ※ 상황에 따라 전직원 근무
상황 실장	• 평일주간 : 시설관리과장 • 휴일·야간 : 당직사령	• 평일주간 : 시설관리과장 • 휴일·야간 : 각조 상황반장	• 평일주간 : 시설관리과장 • 휴일·야간 : 각조 과장
지휘	시설관리과장	시설관리과장	소장(행정지원과장)

※ 비상발령 근무 통보 : (평일 주간) 시설관리과, (휴일·야간) 당직 책임자

※ 상황실 운영 : (1단계) 당직실, (2, 3단계) 2층 상황실

□ SNS를 활용한 수방 상황관리

ㅇ 기상청(스마트 통보,EDIX) 문자 서비스 제공

- 수도권 기상정보 현황 실시간 정보 수신(강수량, 기온, 풍속 등)

※ 수문기상 정보 : 한강권역 주요 국가하천의 수문자료와 댐 방류량, 홍수예보발령 사항 등

ㅇ 상수도 재난안전 네이버 밴드 운영

- 참여직원 : 본부장, 부본부장, 각 사업소장, 수방담당자

- 공유내용 : 기상상황, 비상단계발령, 현장별 상황 등

☞ 네이버 밴드 주소 : http://band.us/band/48402108

2	상수도 시설물 및 공사장 안전관리 강화

□ 상수도시설물 및 공사장 현황

ㅇ 상수도시설물 : 77개소

구 분	계	공공 청사	아리수 통합정보 센터	배수지		가압시설		공동구	현수관로 및 노출관로
				지역	1,2차	아리수 올림터	증압장
계	77	1	1	5	16	12	31	2	9 (934m)
행정지원과	1	1	-	-	-	-	-	-	-
급수운영과	50	-	-	3	10	8	19	1	9 (934m)
시설관리과	26	-	1	2	6	4	12	1	-

ㅇ 상수도 공사장 : 13건 (단위공사 5건, 연간단가 8건)

연번	공 사 명	공사규모	사 업 비 (백만원)	공사기간
1	마포대로 장기사용 송배수관 정비공사	D=500~600㎜, L=330m	2,326	2024. 3.~6.
2	대현동외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사	D=80~300㎜, L=1,059m	1,410	2024. 4.~12.
3	공덕동외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사	D=150~200㎜, L=1,464m	1,900	2024. 4.~12.
4	갈현동외 3개동 장기사용 배급수관 정비공사	D=80~200㎜, L=1,440m	1,800	2024. 4.~12.
5	증산5중블록 급수체계 개선공사	D=400㎜, L=1,340m	3,160	2024. 4.~12.

□ 점검개요

ㅇ 점검일정

- 풍수해 대비 시설물 및 공사장 안전점검 : 5월 ~ 8월

- 추석 대비 시설물 및 공사장 안전점검   : 8월 ~ 9월

- 태풍 대비 시설물 및 공사장 안전점검   : 9월 ~ 10월

ㅇ 유형별 점검사항

유형	건설공사장	배수지․가압장	노출상수도관
점검 방법	공사담당, 건설사업관리자 합동점검	본부, 사업소 합동점검	․ 현수관로 : 본부, 사업소 합동점검 ․ 공동구 : 본부, 사업소, 서울시설공단 합동점검
점검 사항	․ 거푸집, 동바리 조립상태 ․ 지반침하, 균열, 변형 여부 ․ 작업발판 설치 및 비계연결 상태 ․ 수해대비 인력 확보 ․ 비축자재, 장비 작동여부	․ 출입시설 잠금장치 ․ CCTV 등 경비시스템 ․ 배수지 항 균열 여부 ․ 유․출입 밸브 상태 ․ 화재예방 및 경보시스템 ․ 기전시설물 노후 상태 등	․ 대형관 연결부위 정밀점검 ․ 대형공사장 주변 지반침하 유무 ․ 현수관로 구조물 파손 위험

ㅇ 점검방법

- 실명제 체크리스트에 의거 육안점검 실시

- 중요시설에 대해 필요시 안전관리점검단(30명) 활용하여 합동점검 실시

3	신속한 복구체계 구축 및 비상급수지원

□ 긴급 복구 동원업체 지정 : 3개 업체

ㅇ 긴급 누수복구 1개 업체(5명), 수배전반 복구 2개 업체(4명)

긴급누수복구		수배전반
업체명	연락처	업체명	연락처	업체명	연락처
******* *****	************ *************	******* *****	************ *************	*** *****	*********** *************

□ 긴급 복구반 운영

ㅇ 24시간 비상근무체계 유지

ㅇ SNS(단톡방)를 활용한 실시간 현장관리

ㅇ 신속한 출동 및 긴급 상황 처리를 통한 2차 사고예방

ㅇ 모터펌프, 밸브(전동구동장치), 수배전반, 자동제어 등 신속 복구

안전시설 설치 교통유도	터파기 양수작업	급수차 및 병물아리수 지원	파손관 절단	관 접합 (복구 완료)

□ 수방자재 및 장비

ㅇ 양수기

현장명	위 치 (전화번호)	감독 부서	펌프 형식	수량	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	호 스		보관 장소	이동 장비
								구경 (㎜)	길이 (m)
서부관내 긴급누수 복구	백련배수지 (3216-6761)	시설관리과 (3706)	수중	1	5.5	14	0.6	75	15	업체 창고	트럭
			엔진	1	15	15	2.5	150	10	업체 창고	트럭
			엔진	6	2	15	0.4	50	10	업체 창고	트럭

□ 비상급수 대책

ㅇ 밸브조절 및 수계전환으로 단수지역 최소화

- 대형밸브 개폐 시 적수 또는 탁수가 발생되지 않도록 사전에 시설물 점검 및 정비

ㅇ 급수차 및 병물아리수 긴급지원

ㅇ 병물아리수 등 사업소 비축 현황 ('24. 4월말 기준)

구 분	병물아리수		비상급수팩 ( 5ℓ )	비고
	2ℓ	350㎖
비축량	3,000병	7,200병	8,700팩	배수지 7250/사업소 1450

- 비축장소 : 사업소 창고 및 백련배수지

- 본부 및 영등포아리수정수센터 병물아리수 지원 요청

- 비상급수팩 지원 : 단수지역 인근에 비상급수대 설치, 30분 내 지원

· 지원규모 : 비상급수대 3대, 비상급수팩, 운반차량 3대

· 지원인력 : 3개조 31명 (충전 12명, 배부 9명, 운반 등 기타 10명)

ㅇ 급수차 및 작업차량 현황

구 분	사업소	공사업체	유관기관	비 고
계	32	2	19
작업차량	31	2	-	누수복구1,기전1
급 수 차	1	-	-
기 타	-	-	19	소방차(은평,서대문,마포)

ㅇ 급수차량 운전자 비상연락망

규격 (톤)	보유 대수	운 전 자		관리책임자
		성 명	연락처	성 명	연락처
2.5	1	*** *** ***	************* ************* *************	***	********* *************

Ⅳ		행정사항

□ 비상근무자 대체휴무 또는 초과근무 인정

ㅇ 관련근거

- 지방공무원 복무규정 4조(시간외 근무 및 공휴일 등 근무) 제2항

- 2024년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무지침 (인사과-5830, ’24. 2. 7.)

ㅇ 적용방법

- 1일 8시간 이상 비상근무한 경우 그 다음 정상 근무일에 대체휴무 적극 권장

(예) 평일 18:00~익일 09:00까지 비상근무한 경우

☞ 18시~24시 초과근무 인정, 익일 00시~09시 대체휴무 또는 초과근무

□ 풍수해 대책 직원 공람 및 수립 결과 본부 제출

붙임  1. 여름철 풍수해대비 비상근무자 명단 1부.

2. 비상연락망 및 양수기 현황 1부.  끝.