문서번호	시설보수과-4425
결재일자	2024. 5. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
송준행		05/13
		代이영택
협 조

수방상황보고

【2024.5.11.(토)】

2024.  5.

북부도로사업소

(시설보수과)

수방상황보고

2024.5.11.(토) 22:00 기준

기상개황

❍ 특보현황 : 없음
❍ 북부 관내 평균 강수량 : 30.2㎜ (전일 : 0.0㎜ / 금일 : 30.2㎜)
※ 서울지역 31.7㎜
도봉	전일: 0.0㎜	/	금일: 24.5㎜	누계 : 24.5㎜	최 대 강수량 (60분)	9.0㎜	5.11 (토) 18:30
노원	전일: 0.0㎜	/	금일: 27.0㎜	누계 : 27.0㎜		7.0㎜	5.11 (토) 18:00
강북	전일: 0.0㎜	/	금일: 36.0㎜	누계 : 36.0㎜		9.5㎜	5.11 (토) 18:15
성북	전일: 0.0㎜	/	금일: 32.0㎜	누계 : 32.0㎜		8.0㎜	5.11 (토) 18:00
종로	전일: 0.0㎜	/	금일: 31.7㎜	누계 : 31.7㎜		6.6㎜	5.11 (토) 18:30

근무단계

❍ 비상근무 단계 : 보강

- 2024.5.11.(토) 17:00 ~ 22:00

❍ 비상근무자 : 총 2명

계	상황실	지하차도	터널	운전원	공무직	기타(업체)	비고
2	2	-	-	-	-	-

지하차도 배수현황

❍ 펌프가동

일시	구분	계	창동	녹천	월계	월계2	월계3	하계	방학	담터
5.11.(토) 00:00 ~ 22:00	횟수(회)	172	29	27	6	50	7	15	17	21
	시간(분)	57	9	7	2	19	9	2	8	1
	토출량(㎥)	934.1	115.6	121.5	39	325	105	60	63	105
※ 집수정 내 수위 이상 도달 시 자동 배수

❍ 월계1교 하천(중랑천)수위

- 현재수위 : 14.33m,  최고수위 : 14.33m (5.11.(토) 22:00)

※ 계획홍수위 : 19.95m, 차량통제(동부간선도로)수위 : 16.2m

예찰활동

❍ 지하차도 펌프실, 집수정 수위 등 CCTV 감시 및 강제배수 지하차도 점검

❍ 현장책임관 및 장비 등 1단계이상 발령 시 출동할 수 있도록 연락체계 유지

CCTV 모니터링	지하차도 현장점검

민원 및 피해사항

❍ 포트홀(도봉로 미아동 231 등) 보수 등 8건 직영반 처리

❍ 침수 및 통제 등 피해사항 없음

붙 임  1. 지하차도 배수펌프량 가동현황 1부.

2. 포트홀 등 작업 완료 사진 1부.  끝.