아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	도로포장공사시 시공이음 품질관리 철저 요청

1. 도로관리과-6811('24.4.16.)호와 관련입니다.

2. 도로포장공사(도로포장 불량구간 정비공사/굴착복구공사/불량맨홀 정비공사)시 시공이음부 품질관리 부실로 인한 도로파손이 발생하지 않도록 각 도로사업소에서는 다음과 같이 시공이음부 품질관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

< 시공이음부 시공기준 >

1) 도로포장 공사시 전폭보수를 우선 검토(굴착복구 임시포장 및 긴급보수공사 제외)

2) 현장 여건상 시공이음 발생이 불가피한 경우 기존 포장면과 신설 포장면을 5cm

맞댐이음, 겹침이음으로 시공

3) 기존 포장면과 접하는 시공이음부에는 10cm폭으로 유화아스팔트 도포

※『서울시 아스팔트 콘크리트 포장 유지보수공사 시공지침('23.2.)』및『아스팔트 콘크리트

포장 시공지침(국토교통부, '21.7.)』세부사항 참고

3. 아울러, 2024년 도로포장공사 현장점검시 시공이음부 품질을 집중 점검예정이오니 현장 관계자에게도 이를 사전에 충분히 고지하여 준비할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	사업소1-6(도로보수과)
주무관	함상민		포장관리팀장	김경수		도로관리과장	05/14
김만호
협조자	포장안전팀장	이상근
시행	도로관리과-8326	(	2024. 5. 14.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 서울특별시청 11층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-8161	/전송	02-2133-0765	/	smham@seoul.go.kr	/	대시민공개