아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 서 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	중대재해 예방을 위한 사고사례 공유(2024.3.13.~2024.5.12.)

1. 중대재해예방과-9455(2024.5.7.)호, 중대재해예방과-9855(2024.5.13.)호와 관련입니다.

2. 24.3.13. ~ 5.12.간 중대재해처벌법 적용 대상 사업장에서 일어난 주요 사고사례(맞음, 떨어짐, 끼임, 폭발, 깔림, 매몰 등 17건)를 붙임과 같이 공유합니다.

3. 우리시 중대재해처벌법 적용 대상 유사 사업장에서는 사고유형별 안전수칙 철저 준수는 물론 사고사례를 모든 사업장 근로자 1인까지 전파하여 사고에 대한 경각심을 갖도록 조치해 주시기 바랍니다.

※ 근로자가 잘 알 수 있도록 하기 위해서 사고 사례를 카드뉴스 형태로 배포하오니 근로자 게시판 등에 게시 및 전 근로자에 배포 조치 요망

가. 맞음 사고

1) 벌목작업 전 대피로 및 대피장소 지정 등 위험방지조치를 실시하고 또한 작업에 방해가 될 수 있는 주변의 장애물을 미리 제거하고 작업 실시

※ 市 유사 사업장 : 미래한강본부, 도로사업소, 공원여가센터 등

2) 중량물 운반작업에 따른 작업계획서를 작성하여 작업자에게 작업방법 및 안전대책 등을 교육하고 중량물 운반 시 무게에 적합한 운반장비를 사용

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

나. 폭발 사고

1) 인화성 액체(신너 등) 작업 시 폭발 위험이 없도록 수시로 환기를 실시하고 사용 장소에서는 점화원(라이터, 용접, 그라인더 작업 등) 사용 금지

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

다. 끼임 사고

1) 수리·점검·청소 등 작업 전 주전원을 차단하고 스위치 잠금장치 후 담당자가 열쇠 보관 및 점검중 조작금지 표지판을 부착하고 작업을 실시

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

2) 호퍼 내부에 진입해 작업을 하는 경우, 내부 잔여물에 의한 매몰·맞음, 단부 또는 개구부로 떨어질 위험 등에 의한 사고 예방조치를 한 후 작업 실시

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

라. 깔림 사고

1) 중량물 취급작업 시 전도, 추락, 위험을 예방할 수 있는 안전대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 계획에 따라 작업을 실시하고 작업 위험구간에 근로자의 출입 통제

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

2) 지게차는 화물의 적재·하역 용도로만 사용하고 중량물 취급 작업시 작업계획서를 작성하고 작업지휘자를 지정하여 작업계획서에 따라 작업 실시

※ 市 유사 사업장 : 공원여가센터, 미래한강본부, 도로사업소, 체육시설관리사업소, 도시기반시설본부, 품질시험소 등

3) 중량물 취급작업 시 낙마·전도 예방대책을 포함한 작업계획서를 작성하고 작업계획서에 따라 작업 실시

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

마. 떨어짐 사고

1) 개구부 및 추락 위험이 있는 장소에는 “추락 위험” 경고 표지판을 부착하고 안전난간 설치

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

2) 시스템비계 작업발판 해체작업 시 안전고리를 체결한 후 작업을 실시하고 시스템비계를 임의로 해체·조립하지 않도록 관리

※ 市 유사 사업장 : 서울아리수본부, 도시기반시설본부, 미래한강본부, 체육시설관리사업소, 도로사업소, 공원여가센터 등

3) 단부 등 추락 위험이 있는 장소에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치하거나 설치가 어려운 경우, 반드시 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 지급·착용한 후 작업 실시

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

4) 교량의 설치·해체 작업 시 자재나 부재가 낙하·전도 또는 붕괴되지 않도록 조치한 후 작업 실시

※ 市 유사 사업장 : 서울아리수본부, 도시기반시설본부, 미래한강본부, 체육시설관리사업소, 도로사업소, 공원여가센터 등

5) 이동식 사다리에서 작업할 때에는 안전모를 착용하고 반드시 턱끈을 맨 상태로 작업 실시

6) 근로자가 추락위험이 있는 장소에서 작업을 하는 경우 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하고 안전모와 안전대를 착용한 후 작업 실시

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

바. 매몰 사고

1) 굴착 작업 시, 지반 종류에 맞는 굴착면의 기울기를 준수하여 작업하고 경사면에 비닐을 덮는 등 빗물 침투에 의한 붕괴 예방조치 실시

2) 관로 굴착 작업 시, 굴착면의 적정 기울기를 확보하고 지반의 붕괴 위험을 방지하기 위해 흙막이지보공 설치 후 작업

※ 市 유사 사업장 : 서울아리수본부, 공원여가센터, 미래한강본부, 도로사업소, 도시기반시설본부 등

붙임  중대재해(중대재해처벌법 상) 사고사례 카드뉴스 각 1부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	각 과, 현장대응단 및 각 119안전센터
소방교	남궁경		행정팀장	代정석웅		소방행정과장	05/14
조철수
협조자
시행	소방행정과-4947	(	2024. 5. 14.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 소방행정과	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5014	/전송	02-2187-8240	/	imkyeong79@seoul.go.kr	/	부분공개(7)