문서번호	시설관리과-8214
결재일자	2024. 5. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
노경근	代임복섭	05/16
		권승계
협 조
	주무관		박민용

단수 및 공사 계획 보고

(역촌동 11-46번지 일대)

2024. 05.

서부수도사업소

(시설관리과)

단수 및 공사 계획 보고

(역촌동 11-46번지 일대)

장기사용 배급수관 교체공사와 관련하여 (역촌동 11-46번지 일대) 단수로 인한 시민불편을 최소화하기 위해 단수계획을 수립 시행하고자 함.

□ 추진 근거

□ 장기사용 배급수관 정비공사 시행 및 혼탁수 예방 계획보고 [시설관리과-4288, 2024. 03. 12.)

□ 공사 현황

□ 공 사 명 : 2024년 은평구 관내 상수도시설물 공사(연간단가)

□ 공사위치 : ***********************

□ 공사기간 : 2024. 5. 20.(월) ~ 5. 22.(수) 주간(09:00 ~ 18:00)

□ 공사개요 : 장기사용 배급수관 교체공사(D=150, L=65m)

*******

□ 급수 현황

❍ 급수수계 : 강북아리수 정수센터 → 북악터널배수지 → 불광터널배수지

❍ 시설용량 : 90천톤/알(표고: 65m)

❍ 수    압 : 약 4.1㎏/㎠(표고 약 19m)

❍ 기존관 현황 : D=40㎜(PVC,누수복구 시행중 개량관 발견)

□ 단수 계획

□ 단수지역 : ***********************

□ 단수시간 : *********************************************

□ 단수세대 : ******

*************************	*************************	******************************

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 계획

- 관 내부 유속변화에 따른 혼탁수 퇴수를 위하여 밸브 및 소화전를 이용, 밸브 조절 전,후 충분한 퇴수 시행

- 통수후 주변 수질상태 모니터링

❍ 기타사항

- 각 가정에 단수안내문 배포 및 상수도홈페이지 게재

- 공사용 자재 및 장비 사전 점검

- 교통정리원 공사장 전후 배치

- 공사 안내간판 및 라바콘 설치

- 단수지역 급수차지원 요청시 급수지원 및 아리수 페트병 지원

□ 공사관계자 연락망

연 번	성 명	연 락 처
시공 회사	***********	*************
현장 대리인	*****	*************
감 독 자	*********	*************

□ 근무자 현황

*********************************************

*************************************************

붙임  1. 공사 시행 및 혼탁수 예방 보고 1부.
2. 단수안내문 1부.  끝.