문서번호	급수운영과-8551
결재일자	2024. 5. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		중부수도사업소장
정우석	이훈재	김상웅		05/14
				장화영
협 조
	시설관리과장		이동욱
	시설운영팀장		이유찬
	시설관리팀장		유세종

상수도맨홀 정밀점검용역 착수보고회 개최결과 보고

2024. 05.

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

상수도맨홀 정밀점검용역 착수보고회 개최결과 보고

급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :이훈재☎2141 담당 :정우석☎3146

우리 사업소에서 추진하는 「2024년 중구, 용산구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역」에 대한 착수 보고회 개최결과를 보고 드림.

Ⅰ		현 황

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 2024년 중구, 용산구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역

○ 개    요 : ********************

계	소·중형맨홀	원형맨홀	사각맨홀	비 고
******	*****	*****	***	*********** **********

○ 용 역 기 간 : 2024. 04. 11. ~ 2024. 12. 20일까지

○ 계 약 금 액 : ************

○ 계 약 업 체 : *******************

****************

□ 과업 목적

○ 중구,용산구 관내 도로상에 산재되어 있는 상수도 맨홀에 대하여 평가 기준에 따라 맨홀상태를 평가(등급부여)하여 불량맨홀 선정 및 데이터 베이스 구축

○ 평가 기준에 따라 선정된 불량맨홀을 적기에 정비하여 노면 평탄성 확보를 통해 안전사고를 미연에 방지

○ 맨홀 정밀점검을 통해 맨홀상태를 평가 및 그 자료를 데이터베이스 구축하여 맨홀관리 효율을 높임

□ 과업 범위

○ 상태평가 기준에 따라 맨홀점검

- 맨홀 외부(평탄성, 균열, 침하 등) 정밀점검 및 상태평가

- 맨홀 내부(본체) 정밀점검 및 상태평가

- 맨홀 내·외부 정밀점검 조사표 작성

- 상태평가를 통한 등급부여

- 평가 결과에 따라 불량맨홀 선정

- 상수도 밸브구경 및 재질조사 등

맨홀 외부 단차 측정	맨홀제원 및 내부조사	반발경도시험 및 탄산화 측정

○ 맨홀점검 조사자료 시스템 입력

- 맨홀점검 결과 시스템 입력(맨홀위치, 평가자료 등)

Ⅱ		착수보고회 개최

□ 일    시 : 2024. 05. 10.(금) 10:00

□ 장    소 : 중부수도사업소 2층 회의실 2층

□ 보 고 자 : **************

□ 참 석 자 : 총 8명

- 사 업 소 : 소장, 급수운영과장, 시설관리과장, 팀장, 업무담당 등 8명

- 용 역 사 : (주)한국국토안전연구원 사업책임자 등 2명

□ 보고내용 : 과업개요, 과업추진 계획 및 방법, 안전관리 등

과업 수행계획 보고	질의응답(보완, 개선 등)

Ⅲ		주요의견 및 조치사항

○ 매일 점검 시행 전, 현장근로자 안전교육 실시 후 현장투입 및 안전시설 적정 설치상태 확인

○ 점검자는 안전모, 작업복, 안전화 등 안전방지 철저히 착용하여 안전사고 미연에 방지

○ 또한 밀폐공간은 사전 허가를 득하여 작업을 진행하고 산소결핍 등에 안전 사고에 유의

	밀폐공간 안전작업 수칙 준수
∙ 작업시작 전 또는 출입 전 산소 및 유해가스 농도 측정 ∙ 작업시작 전 또는 작업 중 작업공간 환기 실시 ∙ 재해자 구조시에는 공기호흡기 등의 호흡용 보호구 착용

○ 간선도로 및 야간 점검구간은 안전관리대책 등 관련규정에 따라 공사안내판 배치, 교통신호수 및 안전시설(라바콘 등) 필히 설치 후 점검 시행

○ 상수도 맨홀의 철개고무링(패킹) 마모, 탈락으로 소음발생이 예상되는 경우, 철개고무링 교체 철저

○ 맨홀 점검 후, 철개를 닫을 때 철개 틀의 이물질에 따른 단차로 소음이 발생할 수 있으므로 정비(청소)하여 주시기 바라며, 디자인 맨홀은 방향, 모양 등 기존 상태와 동일하게 철개 설치

○ 현장 점검 시 GIS시스템 밸브속성자료(구경, 위치, 재질 등)와 상이한 시설물에 대하여는 월간 관련자료 제출

○ 누수 발견 시 즉시, 누수 신고(사업소 전화 3146-2000) 및 업무담당자 통보

○ 맨홀 점검 상태평가 안전등급 불량(라등급, D~E)에 대해서는 월간 보고 조치(지역 내 상수도시설물 보수업체 정비 예정)

○ 소통SNS(밴드, 카카오톡) 운영을 통한 상시 안전관리 강화

Ⅳ		행 정 사 항

□ 착수 보고회 개최결과 주요의견 및 조치사항은 용역업체에 통보하여 과업에 반영

붙임 : 정밀점검용역 착수 보고서 1부.  끝.