문서번호	급수운영과-9089
결재일자	2024. 5. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
서영인	이훈재	05/22
		김상웅
협 조

'24년 상수도공사 관계자 합동 회의결과 보고

'24년 상수도공사 관계자 합동 회의결과 보고

2024.  5. 22. (수)

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

'24년 상수도공사 관계자 합동 회의결과 보고

급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :이훈재☎2141 담당 :서영인☎2145

'24년도 중부수도사업소 관내 상수도공사 관계자(발주자, 감리자, 시공사) 합동 회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		회 의 개 요

○ 관련근거 : 상수도관 정비공사 관련자 회의 개최 알림-8471호('24.5.13)

○ 일    시 : 2024. 5. 20.(월) 16:00

○ 장    소 : 중부수도사업소 3층 회의실

○ 참 석 자

- 급수운영과장, 시설관리과장, 급수운영팀장 및 공사발주 담당

- 서울시설공단 감독자, 건설사업관리인, 공사업체 관계자 등

○ 회의안건 : 주요공사 공정 현황 및 중대재해 예방 교육

Ⅱ		회 의 내 용

□ 주요공사 공정 현황

○ 예년 대비 낮은 공정율로 공정관리 철저

○ 단위공사, 연간단가 및 관세척에 대하여도 준공기한 준수

□ 중대재해 예방교육

○ 중대재해처벌법 전면 적용시행 사항 공유(시행일 : 2024. 1. 27.부터)

- 대상 : 상시 근로자 5인 이상

- 범위 : 사망자 1명 이상, 부상자 2명(6개월 이상), 질병자 3명(1년내)

- 처벌 대상 : 사업주 또는 경영책임자

○ 상수도 공사장 주요 사고발생 유형

- 맞음 사고, 끼임 사고, 매몰 사고, 깔림 사고, 떨어짐 사고

○ 중대재해 예방을 위한 사고사례 공유

- (끼임) 강남구 설비 정비공사 현장 내 재해 발생 : 사망 1명('24. 5. 5.)

- (매몰) 동대문구 하수관로 개량공사 현장 내 재해 발생 : 사망 1명('24. 5. 9.)

- (떨어짐) 강남구 주택 신축현장 내 재해 발생 : 사망 1명('24. 4. 17.)

○ 상수도공사장 안전사고 예방 체크리스트 배포

- 공사 시작 전 위험성 검토 및 작업전 안전조회(ToolBox Meeting) 시행

- 흙막이 지보공 미설치 시 굴착 깊이 1.5m 이하로 제한

- 터파기 공사구간은 굴착 토사 및 자재 등 중량물 적치 금지 등

Ⅲ		회 의 결 과

○ 준공기한 내 공사가 마무리 될 수 있도록 공정관리 철저히 하되, 상수도공사장 관련 사고 예방을 위하여 발주자, 감리자, 시공사가 합심하여 현장관리 하고자 함.

○ 대부분의 안전사고는 사소한 안전수칙 미준수로부터 시작되므로 반드시 안전수칙이 준수될 수 있도록 함.

○ 회의사진

*	*
****	****

붙임 : 참석자명부 1부.  끝.