문서번호	정수시설과-1733
결재일자	2024. 5. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수시설과장
엄용섭	이진근	05/24
		代손영일
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

유해위험 기계기구 안전검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 05.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

유해위험 기계기구 안전검사 결과 보고

「산업안전보건법」 제93조(안전검사)에 의거, 크레인 등 유해위험 기계기구에 대한 안전검사 결과를 보고 드림.

□ 2024년 정기검사 대상: 총 42대 중 22대

◯ 대 상: 천장주행크레인 5대, 호이스트 4대, 압력용기 13대

- 검사대상 위치 및 용량

연번	기계명	설치장소	용량
1	천장주행크레인	탈수기동	5(톤)
2	천장주행크레인	탈수기동	5(톤)
3	천장주행크레인	취수펌프실	15(톤)
4	천장주행크레인	취수펌프실	15(톤)
5	천장주행크레인	취수펌프실	15(톤)
6	모노레일식 호이스트	취수염소실	2(톤)
7	모노레일식 호이스트	취수염소실	2(톤)
8	모노레일식 호이스트	정수염소실	2(톤)
9	모노레일식 호이스트	정수염소실	2(톤)
10	압력용기	송수펌프동	60(㎥)
11	압력용기	송수펌프동	60(㎥)
12	압력용기	송수펌프동	60(㎥)
13	압력용기	송수펌프동	60(㎥)
14	압력용기	송수펌프동	60(㎥)
15	압력용기	송수펌프동	60(㎥)
16	압력용기	수충격방지시설(취수장)	56.8(㎥)
17	압력용기	수충격방지시설(취수장)	56.8(㎥)
18	압력용기	수충격방지시설(취수장)	56.8(㎥)
19	압력용기	수충격방지시설(취수장)	56.8(㎥)
20	압력용기	수충격방지시설(취수장)	56.8(㎥)
21	압력용기	수충격방지시설(취수장)	0.3(㎥)
22	압력용기	수충격방지시설(취수장)	0.3(㎥)

□ 검사 개요

○ 검 사 일: 1차 2024.03.18.(월)

2차 2024.03.27.(수) ※ 불합격 2건 추가검사

○ 검사기관: 대한산업안전협회 경기북부지회

○ 검 사 원: **************

○ 수 수 료: 1차 *********************

2차 ********************

□ 검사 결과: 크레인 등 22대 합격

○ 검사 결과서 보관 및 합격증명서 부착

붙임: 1. 안전검사 결과서 2부.

2. 수수료 내역서 2부.  끝.