문서번호	시설보수과-4810
결재일자	2024. 5. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
송준행		05/27
		代이영택
협 조

수방상황보고

【2024.5.26.(일)】

2024.  5.

북부도로사업소

(시설보수과)

수방상황보고

2024.5.26.(일) 19:00 기준

기상개황

❍ 특보현황 : 없음
❍ 북부 관내 평균 강수량 : 7.8㎜ (전일 : 0.0㎜ / 금일 : 7.8㎜)
※ 서울지역 6.0㎜
도봉	전일: 0.0㎜	/	금일: 10.0㎜	누계 : 10.0㎜	최 대 강수량 (60분)	5.0㎜	5.26 (일) 17:30
노원	전일: 0.0㎜	/	금일: 6.0㎜	누계 : 6.0㎜		4.0㎜	5.26 (일) 18:00
강북	전일: 0.0㎜	/	금일: 8.0㎜	누계 : 8.0㎜		5.0㎜	5.26 (일) 17:30
성북	전일: 0.0㎜	/	금일: 9.0㎜	누계 : 9.0㎜		4.5㎜	5.26 (일) 17:30
종로	전일: 0.0㎜	/	금일: 6.0㎜	누계 : 6.0㎜		2.9㎜	5.26 (일) 18:00

근무단계

❍ 비상근무 단계 : 보강

- 2024.5.26.(일) 18:00 ~ 19:00

❍ 비상근무자 : 총 2명

계	상황실	지하차도	터널	운전원	공무직	기타(업체)	비고
2	2	-	-	-	-	-

지하차도 배수현황

❍ 펌프가동

일시	구분	계	창동	녹천	월계	월계2	월계3	하계	방학	담터
5.26.(일) 00:00 ~ 19:00	횟수(회)	63	10	15	3	24	2	7	2	0
	시간(분)	26	6	4	1	11	2	1	1	0
	토출량(㎥)	354.6	39.6	67.5	19.5	156	30	28	14	0
※ 집수정 내 수위 이상 도달 시 자동 배수

❍ 월계1교 하천(중랑천)수위

- 현재수위 : 14.13m,  최고수위 : 14.13m (5.26.(일) 19:00)

※ 계획홍수위 : 19.95m, 차량통제(동부간선도로)수위 : 16.2m

예찰활동

❍ 지하차도 펌프실, 집수정 수위 등 CCTV 감시 및 강제배수 지하차도 점검

❍ 현장책임관 및 장비 등 1단계이상 발령 시 출동할 수 있도록 연락체계 유지

CCTV 모니터링	지하차도 현장점검

민원 및 피해사항

❍ 포트홀(한천로 657 등) 보수 등 4건 직영반 처리

❍ 침수 및 통제 등 피해사항 없음

붙 임  1. 지하차도 배수펌프량 가동현황 1부.

2. 포트홀 등 작업 완료 사진 1부.  끝.