문서번호	정수시설과-4988
결재일자	2024. 5. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
김한별	신왕근	代신왕근	05/30
			최철웅
협 조
	행정관리과장		김영제
	정수과장		조우현

안전보건협의체 회의결과 보고(2024년 5월)

2024. 5.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

안전보건협의체 회의 결과보고

************************************************

우리 정수센터 관계수급인 근로자 산업재해를 예방하기 위한 5월   안전보건협의체 회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 「산업안전보건법」

- (제64조 제1항 제1호) 안전보건협의체 구성 및 운영

□ 회의개요

ㅇ 일    자 : 2024. 5. 29.(수)

ㅇ 회의방법 : 비대면(서면)

ㅇ 참석인원

- 도급인 : 센터 소장, 정수과장, 정수시설과장(代안전관리팀장), 행정관리과장

- 수급인 : ********************

ㅇ 주요 회의내용

- 중대재해 처벌법 확대 시행 관련자료 공유, 중대재해 사고사례 공유, 위험성평가 실시, 기타 중대재해예방에 대해 필요한 사항 등

□ 회의결과

ㅇ 산업재해 발생 위험 시 즉시 작업 중지 후 신속 보고

ㅇ 작업 전 10분 안전미팅(TBM) 시행 철저

ㅇ 작업 전 위험성평가 실시 및 제출 철저

ㅇ 작업 후 폐자재 처리 등 정리정돈 철저

ㅇ 밀폐공간 질식사고 예방 철저

ㅇ 근로자 법적 안전보건교육 필수 이수 후 작업 투입

ㅇ 넘어짐 사고 방지위하여 작업 시 작업장 바닥 청결 유지

ㅇ 중대재해법 적용대상 주요 사고사례 공유

- 중대재해 발생 현황('24.4.13.~5.12.)

연번	발생일	사고장소	사고경위 및 인명피해
1	’24.4.13. 13:30 ※사망: 5.4	민간 사업장 (경기 용인) 50인 이상 사업장	(떨어짐사고) 개인주택 신축공사 현장에서 근로자가 사다리를 이용하여 천장 배관 설치 장업중 3m 아래 바닥으로 떨어짐 (사망 1명)
2	’24.5.2. 17:30 ※사망: 5.7	민간 사업장 (경기 시흥) 50인 이상 사업장	(떨어짐사고) 아파트 단지에서 근로자가 사다리에 올라 나무 가지치기 작업 중 약 2.5m 아래 바닥으로 떨어짐 (사망 1명)
3	’24.5.3. 13:30 ※사망: 5.4	민간 사업장 (경기 김포) 50인 미만 사업장	(맞음사고) 가공부품 제조공장에서 공작기계를 대차에 실어 운반하던 중, 근로자가 넘어지는 기계에 머리를 맞음 (사망 1명)
4	’24.5.5. 07:20	공공 공사장 (서울 강남) 50인 미만 사업장	(끼임사고) 설비 정비공사 현장에서 호퍼 내부 청소작업 중이던 근로자가 흘러내린 이물질에 휩쓸려 호퍼하단 설비에 끼임 (사망 1명)
5	’24.5.8. 11:01	공공 공사장 (경북 울릉) 50인 이상 사업장	(매몰사고) 공항 건설현장에서 굴착기로 경사지 굴착자업중 밀려내려온 토사에 근로자가 매몰 (사망 1명)
6	’24.5.9. 08:40	민간 사업장 (경남 고성) 50인 이상 사업장	(깔림사고) 조선소에서 선박 구조물(120톤)이 떨어져 하부에서 구조물 용접 작업중이던 근로자들이 깔림 (사망 2명)
7	’24.5.9. 10:28	민간 사업장 (충북 단양) 50인 이상 사업장	(매몰사고) 시멘트 제조공장에서 시멘트 원료더미가 무너지며 인근에 있던 근로자가 매몰 (사망 1명)
8	’24.5.9. 10:28	공공 공사장 (서울 동대문) 50인 미만 사업장	(매몰사고) 하수관로 개량공사 현장에서 근로자가 굴착지에 들어가 지반 평탄화 작업을 하던 중, 굴착면이 무너지며 매몰 (사망 1명)

- (맞음 사고) 중량물 운반작업에 따른 작업계획서를 작성하여 작업자에게 작업방법 및 안전대책 등을 교육하고 중량물 운반 시 무게에 적합한 운반장비를 사용

- (끼임 사고) 호퍼 내부에 진입해 작업을 하는 경우, 내부 잔여물에 의한 매몰·맞음, 단부 또는 개구부로 떨어질 위험 등에 의한 사고 예방조치를 한 후 작업 실시

- (깔림 사고) 중량물 취급작업 시 낙마·전도 예방대책을 포함한 작업계획서를 작성하고 작업계획서에 따라 작업 실시

- (떨어짐 사고) 이동식 사다리에서 작업할 때에는 안전모를 착용하고 반드시 턱끈을 맨 상태로 작업 실시, 근로자가 추락위험이 있는 장소에서 작업을 하는 경우 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하고 안전모와 안전대를 착용한 후 작업 실시

- (매몰 사고) 굴착 작업 시, 지반 종류에 맞는 굴착면의 기울기를 준수하여 작업하고 경사면에 비닐을 덮는 등 빗물 침투에 의한 붕괴 예방조치 실시, 관로 굴착 작업 시, 굴착면의 적정 기울기를 확보하고 지반의 붕괴 위험을 방지하기 위해 흙막이지보공 설치 후 작업

붙임  5월 안전보건협의체(수급인) 의견서 각 1부.  끝.