수질자동측정기(정기)점검 결과보고('24.6월)

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
강혜성		손용문	06/13
			최광운
협 조

우리 사업소에 운영되고 있는 수질감시시스템의 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위한 측정기 정기점검을 실시하고 그 내역을 아래와 같이 보고합니다.

2024. 6. 13.

보 고 자 : 직 환경8급    성명 강혜성

보       고       내       용

일    시

2024. 6. 11.(화) ~ 6. 12.(수)

건    명

수질자동측정기(정기)점검 결과보고('24.6월)

내용

□ 점검지점: 13개소 14대

- 광암수계: 장지동, 잠실2동, 삼전동, 성내1동, 오금배수지, 거마올림터, 위례배수지, 위례동

- 암사수계: 길동배수지(유입,유출), 암사3동, 고덕2동, 상일1동, 천호2동

□ 점 검 자 : 환경8급 강혜성, ****************

연번	점검일	지 점	항목		표출값	측정값	교정값	비 고
1	****	****	****		****	****	*
2	*	*****	*		****	****	****
3	*	*****	*		****	****	*
4	*	*****	*		****	****	****
5	*	*****	*		****	****	*
6	*	****	*		****	****	****
7	****	****	*		****	****	*
8	*	****		*	****	****	*
9	*	****		*	****	****	*
10	*	****		*	****	****	****
11	*	***		*	****	****	*
12	*	***		*	****	****	****
13	*	***		*	****	****	****
14	*	*****		**	*****	****	*

□ 점검내역

○ 일반점검  측정기 가동상태 및 Display 표출상태 확인 : 정상운영

※교정 – 잔류염소 : 측정기 표출값과 실제 측정값 편차가 ±0.02이상시

- pH, 전기전도도 : 실측값으로 교정

○ 교정실시

○ ******************************************

************************************

****************************

□ 보고자 의견

*****************************************

*************

***************************************************************************

*************************************

비  고