아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 서 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	중대재해 예방을 위한 사고사례 공유(2024.5.24.~2024.6.9.)

1. 중대재해예방과-11160(2024.6.3.)호, 중대재해예방과-11602(2024.6.10.)호와 관련입니다.

2. 24.5.24. ~ 6.9.간 중대재해처벌법 적용 대상 사업장에서 일어난 주요 사고사례(떨어짐, 끼임, 폭발 등 9건)를 붙임과 같이 공유합니다.

3. 우리시 중대재해처벌법 적용 대상 유사 사업장에서는 사고유형별 안전수칙 철저 준수는 물론 사고사례를 모든 사업장 근로자 1인까지 전파하여 사고에 대한 경각심을 갖도록 조치해 주시기 바랍니다.

※ 근로자가 잘 알 수 있도록 하기 위해서 사고 사례를 카드뉴스 형태로 배포하오니 근로자 게시판 등에 게시 및 전 근로자에 배포 조치 요망

가. 끼임 사고

1) 중량물(무게추) 취급 시 사전 작성된 작업계획에 따라 작업내용 검토 후 필요한 안전조치를 실시하고 작업지휘자 지정 후 지정된 작업지휘자가 현장에서 작업을 지휘하여 안전하게 작업 실시

2) 제품·자재·부재 등이 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하게 하는 등 안전조치 후 작업 실시

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

3) 기계를 청소·점검·수리 등을 실시하는 경우, 반드시 전원 차단 등 운전 정지 및 방호조치(가동장치에 잠금장치 설치 등) 후 안전하게 작업 실시

나. 떨어짐 사고

1) 달비계 작업 시, 핵심 4대 안전수칙 철저히 준수(2개소 이상의 고정점에 로프 결속, 견고한 고정점 로프 결속, 지면까지 닿는 적정 길이 로프 사용, 별도의 수직 구명줄 설치 및 안전대 결속)

2) 안전대 부착설비(구명줄)는 모든 작업반경에서 안전대를 착용하고 작업할 수 있는 충분한 길이로 설치

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

3) 철골 구조물 위의 작업 시 사고예방을 위해 추락방호망을 설치하거나 추락방호망 설치가 곤란한 경우에는 안전대 부착 설비를 설치하여 안전대를 걸고 작업

※ 市 유사 사업장 : 서울아리수본부, 도시기반시설본부, 미래한강본부, 체육시설관리사업소, 도로사업소, 공원여가센터 등

다. 폭발 사고

- 용접, 용단 작업은 가연성 물질 제거 등 안전한 상태를 확인하고 작업 실시

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

라. 깔림 사고

1) 차량계 건설기계의 굴러떨어짐, 지반의 붕괴 등으로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위하여 해당 작업 장소의 지형 및 지반 상태를 사전조사하여 작업계획서에 반영하고 그에 따라 안전하게 작업 실시

※ 市 유사 사업장 : 서울아리수본부, 도시기반시설본부, 미래한강본부, 체육시설관리사업소, 도로사업소, 공원여가센터 등

마. 베임 사고

- 탑승식 예초 차량은 경사지 이동 시 경사 방향과 평행하게 이동하고 미리 속도를 줄이거나 브레이크를 이용하는 등의 방법으로 천천히 이동

※ 市 유사 사업장 : 미래한강본부, 공원여가센터 등

붙임  중대재해(중대재해처벌법 상) 사고사례 카드뉴스 각 1부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	각 과, 현장대응단 및 각 119안전센터
소방교	남궁경		행정팀장	김용현		소방행정과장	06/17
조철수
협조자
시행	소방행정과-6200	(	2024. 6. 17.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 소방행정과	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5014	/전송	02-2187-8240	/	imkyeong79@seoul.go.kr	/	부분공개(7)