문서번호	시설과-2368
결재일자	2024. 6. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장	중부공원여가센터소장
김성득	代김성득	이정환	06/17
			하재호
협 조
	공원운영과장		代김만태
	주무관		김혜점

- 한옥마을 빗물저류조 준설관련 -

남산 북측 실개천 물량 부족에 대한 대책보고

2024. 6.

중부공원여가센터

(시설과)

- 한옥마을 빗물저류조 준설관련 -

남산 북측 실개천 물량 부족에 대한 대책보고

한옥마을 빗물저류조 준설작업으로 인한 퇴수 관계로 남산 북측 실개천 운영에 필요한 물량 부족이 예상됨에 따라 그에 따른 대책방안에 대한 검토 보고임.

1		실개천 현황

구 분	계	북측 실개천 (한옥지구, 장충지구)	장충단 공원	남측 실개천
실개천 길이	2.71km	2.20km	0.28km	0.23km
가압장 및 펌프	9개소 76대	7개소 54대	1개소 10대	1개소 12대
지하철 집수정(지하수)	6개소	3개소(명동,충무로3,4)	1개소(동대입구)	2개소(지하수)
필요 용수량	550톤/일	450톤/일	50톤/일	50톤/일
CCTV	16대	11대	2대	3대
운영기간 및 시간	4. 1 ~ 11. 15(7개월15일) → 24시간 연속 가동

2		빗물저류조 준설 계획 및 실개천 운영 현황

ㅇ 중구청 치수과-8430(2024.06.13) 관련 한옥마을 빗물저류조 준설예정으로 2024.06.16(일) 18:00 이후 퇴수 관계로 북측 실개천 운영에 필요한 용수량 부족이 예상됨.

ㅇ 북측 실개천(한옥, 장충지구) 운영에 필요한 물량은 최소 약450톤/일 이상의 용수량이 필요하며, 명동역, 충무로3,4가역 유출지하수의 용수량(현재 약300톤/ 일 발생) 으로 북측 실개천의 정상적인 운영이 불가함.

- 한옥지구에 필요한 물량 : 약300톤/일 이상

- 장충지구에 필요한 물량 : 약150톤/일 이상

※ 장충단공원, 남측 실개천은 정상운영 가능한 상태임.

3		운영방안 검토

ㅇ (제1안) 현재 펌핑 가능한 물량(약300톤/일)으로 북측 실개천 “한옥지구” 구간은 정상가동하고, “장충지구” 실개천 구간은 한옥마을 빗물저류조 담수(최소수위 : 1.2m)에 필요한 기간까지 운영중단.

ㅇ (제2안) 북측 실개천 정상운영에 필요한 물량(약450톤/일)은 상수도(한옥마을 수전) 보충하여 장충지구” 구간도 운영 가능하며 상수도 요금 약400만원 소요됨.

**************************************************

4		검토안

ㅇ 제2안 : 무더운 날씨 시민들의 쾌적한 보행환경을 위하여 빗물저류조 담수까지 상수도 보충하여 정상 운영.

5		행정사항

ㅇ 공공요금(상수도) 예산 부족시 하반기 추경 사용

**************

***************************************************************************************

ㅇ 상수도(한옥마을 가압장) 투입은 24시간 전동밸브 수동조직이 필요함에 따라 실개천 시스템 조작 근무조 편성

구분	4.16(일)	4.17(월)	4.18(화)	4.19(수)	4.20(목)	4.21(금)
주간	******	***	******	******	***	***
야간	******	***	***	******	***	***

※ 야간근무에 따른 시간외 근무 인정 및 대체휴무 실시

(협조부서 : 공원운영과)

붙임 : 1. 준설계획 공문 1부.

2. 남산 북측실개천 물흐름도 1부.  끝.