문서번호	정수과-5972
결재일자	2024. 6. 19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이도연		김광묵	06/19
			김민섭
협 조

교육 일지(작업현장 안전장비 착용교육)

교육일시	‘24. 6. 18.(화) 13:00 홍보관
교 관	정수과장(***)
교육대상	정수과 직원 ***
교육제목	작업현장 안전장비 착용교육
교육내용
	ㅇ 추진 배경 - 공사장 등 작업현장 안전장비 착용 철저*********************** ㅇ 본부장 요청사항 전달 - 공사현장 등 안전장비를 착용해야 되는 현장에서는 직접적인 공사 관계자 뿐만 아니라 현장점검자(사업소장, 부서장 및 담당직원)도 반드시 안전모 및 안전화 등 안전장비를 착용하기 바람 **************** ************************* ********************************** ㅇ 보호구 정의 - 근로자의 신체 일부 또는 전체에 착용해 외부의 유해·위험요인을 차단하거나 그 영향을 감소시켜 산업재해를 예방하거나 피해의 정도와 크기를 줄여주는 기구 ·안전모, 안전화, 안전장갑, 방진마스크. 방독마스크, 송기마스크, 전동식 호흡보호구, 보호복, 안전대, 보안경, 보안경, 귀마개 등 ㅇ 보호구의 필요성 - 유해·위험요인으로부터 근로자 보호가 불가능하거나 불충분한 경우가 존재 - 근로자 보호가 부족한 경우 보호구를 지급하고 착용토록 한다 - 보호구의 특성, 성능, 착용법을 잘 알고 착용해야 생명과 재산을 보호할 수 있다 ㅇ 안전모 사용방법 및 관리 - 착장체 조절나사로 자신의 머리 크기에 맞게 착용한다 - 착용한 다음 턱끈을 조여 벗겨지지 않도록 한다 - 착용 중에 모체가 충격을 받거나 변형되면 폐기한다 - 모체를 유기용제 등으로 닦거나 세척하지 않는다 - 턱끈 등 착장체는 변형되거나 인증되지 않은 부품으로 교체하지 않는다 ㅇ 안전화 사용방법 및 관리 - 정전화는 감전 위험 장소에서 착용하지 않는다 - 안전화는 훼손, 변형하지 않는다. 특히 뒤축을 꺾어 신지 않는다 - 절연화, 절연장화는 구멍이나 찢김이 있으면 즉시 폐기한다 - 내부가 항상 건조하도록 관리한다 - 가죽제 안전화는 물에 젖지 않도록 한다 - 화학물질용 안전화는 사용하는 물질에 적합한 것을 사용한다. ※ 연가 중 또는 휴무인 직원은 문서공람 및 추후 서면으로 대체 ※ 정수과 전직원 메일 송부

붙임  1. 교육 자료 1부

2. 교육 사진 1부.   끝.