문서번호	급수운영과-11012
결재일자	2024. 6. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
정우석		이훈재	06/20
			김상웅
협조

현장실정 보고에 따른 검토보고(용산동5가)

누수복구 시 발견된 불용관 정비(용산동5가)

(후암

2024.  06. 19. (수)

중부수도사업소

(급수운영과)

누수복구 시 발견된 불용관 정비 계획(용산동5가)
’24.06.19.(수)	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :이훈재 ☎2141 담당 :정우석☎2163

2024. 3. 27. 용산구 용산동5가 누수복구공사 시 발견된 불용관에 대하여 아래와 같이 조치계획을 보고 드림.

□ 실정보고 내용

ㅇ 위    치 : **************

ㅇ 관련근거 : 현장실정보고서***********************

ㅇ 누수현황

- GS40mm 직관부 누수 → 밸브 폐쇄('24.1.26.)

- 분기점 확인굴착 시행 및 분기점 미확인

※ 불용관과 인입관 2열 배관

ㅇ 보고사항

- 위와 같은 사유로 확인굴착 및 정비가 필요하며 일부 사유지 간섭으로 인해 건축주의 동의가 필요한 실정이나

- 경비실 및 건물 시설팀장이 굴착을 거부하는 상황으로

- 분기점 폐쇄가 불가능하다고 판단되어 향후 누수 발생 시 정비 예정

□ 담당자 보고내용

ㅇ 2024. 1. 26. 누수복구 시 발견된 상수도관은 GS/87/40mm의 22년도 철거한 폐쇄관으로 누수 발생에 따른 정비가 시급한 상황이나 실정 보고 시 사유지 간섭으로 인해 굴착이 어렵다고 판단하여 정비를 미룬 상황임

ㅇ 그러나 GIS 확인 결과, 해당 관이 폐쇄되지 않고 일대 관에 연결 되어 있다고 추측되는 위치가 확인되어 이에 확인굴착이 필요한 실정임.

ㅇ 위치도

*****	****

□ 조치의견

ㅇ 안정적인 급수공급 및 2차 누수사고 예방을 위하여 우선 확인굴착 하고 접합부 발견 시 폐쇄조치 하고자 함

- ***************************

- ***************

□ 행정 사항

ㅇ 확인굴착 및 노후관 정비(D100mm, L=10m)를 위해 『2023-1년 용산구 관내 상수도공사』 계약업체인 ***************** 작업지시

붙임 : 현장실정보고서 1부.  끝.